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ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ И КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с действующим законодательством граждане
ОБЯЗАНЫ:
● соблюдать требования пожарной безопасности (в т.ч. содержать в исправном состоянии печное отопление, электрооборудование, нагревательные приборы, газовые плиты, очищать дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца, соблюдать противопожарный режим);
● иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
● при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
● до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
● предоставлять возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
► устраивать свалки горючих отходов на территориях поселений;
► оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым и дачным домам;
► разводить костры, сжигать сухую траву и мусор ближе 50 м. от домов и надворных построек, зданий и сооружений;
► устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
► проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
► эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 м.;
► оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
► располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
► применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
► топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
► производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
► использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
► перекаливать печи;
► эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
► пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
► обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
► пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
► применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
► оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
► хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях (за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления);
► эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;
► присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
► проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
Телефон пожарной охраны «01» (с мобильного телефона -101, 112)
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