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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том «Материалы обоснований и Положения о территориальном планировании» подготовлен в соответствии с Муниципальным контрактом № 1  от 30 июня 2009 г., заключенным между Администрацией Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области и ЦНИИП градостроительства РААСН на выполнение работы «Генеральный план  муниципального образования «Никольское сельское поселение» Гагаринского района Смоленской области», а также в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Главная цель работы заключена в определении направлений территориально-градостроительного развития сельского поселения в рамках генерального плана.

В качестве исходных материалов использованы полученные по запросам соответствующих организаций официальные данные, характеризующие количественные и качественные показатели по основным составляющим планировочного развития территории сельского поселения, а также составленные на их основе материалы по обоснованию принимаемых решений. 
Материал разработан авторским коллективом под руководством:

М. Я. Вильнера, зам. директора института – консультанта-руководителя работы;

Л. И. Корсунской, начальника отдела территориального планирования НМЦ «Теринформ»;

Э. М. Яффе, главного архитектора проекта; 
Э. О. Товмасьяна, главного специалиста, гип'а объекта.

Члены авторского коллектива:

Е. А. Розанов – с. н. с., архитектор,

А. С. Заграничная – начальник отдела городского и внешнего транспорта,

К. В. Кивва – начальник отдела природных и экологических проблем развития территорий, к. г. н.,

К. В. Шишов – инженер по обустройству территории,

С. К. Регамэ – с. н. с., архитектор,
И. Ю. Щербань – архитектор,
И. В. Левченко – инженер,
Л. И. Левитин – главный специалист по транспорту, инженер,

Н. П. Синицкая – зав. группой по транспорту, инженер,

А. А. Анциферова – научный сотрудник, географ,

А. Б. Зайцев – младший научный сотрудник, географ,

С. С. Никитина – техник-оператор.

Авторский коллектив выражает благодарность всем организациям и ведомствам, специалистам Администрации муниципального образования «Никольское сельское поселение» Гагаринского района Смоленской области и лично главе администрации Е.Н. Говрашкову и его помощникам, главе администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области В.Г. Иванову и главному архитектору Гагаринского района А.А. Рытькову. 
I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

I.1. Анализ условий, тенденций и предпосылок 

планировочной организации территории 

муниципального образования «Никольское сельское поселение» 

Гагаринского района Смоленской области

I.1.1. Место муниципального образования «Никольское сельское поселение» в Гагаринском районе Смоленской области 
Никольское сельское поселение, образованное 28 декабря 2004 года
, находится в южной части территории Гагаринского района, имея общие границы с Гагаринским городским поселением на севере и с сельскими поселениями: Акатовским, Мальцевским, Токаревским, Покровским, Потаповским и Ашковским  – по остальным сторонам света соответственно. Никольское сельское поселение –  второе по численности населения (2369 человек – на 01.01.2010 год
), после Кармановского (2853 человек). 
Территория поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 28.12.04 №129-3 «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав и наделении их соответствующим статусом». Площадь территории поселения в соответствии с Техническим заданием в составе Муниципального контракта – 150 км² 
. 
Наиболее крупные реки на территории поселения: Гжать, Алешня. Река Гжать, исторически главная природная ось расселения, и сухопутный, параллельный реке, Смоленский тракт с самого начала оказали влияние на формирование меридиональной оси Гагарин – Темкино,  Гагарин – Карманово – Тверь, и основных центров вдоль нее – Гжатска, Карманово и Никольского, являющимися самыми крупными сельскими населенными пунктами в Гагаринском районе. Центр поселения Никольское с населением 1408 человек в этой цепи центров сельских поселений, расположенных на этой главной меридиональной планировочной оси района, в 13 км к югу от районного центра Гагарина – третий по численности населения в районе после Гагарина и Карманово и   во всем Гагаринском районе. 
По территории поселения проходит вторая главная транспортно-планировочная, широтная ось Гагаринского района автодорога М 1 «Беларусь», связывающая Гагаринский район с Московским регионом и с областным центром Смоленском. Проходит и железная дорога Москва – Минск со станцией на территории поселения Колесники. Внешние связи поселения осуществляются также через вокзал в Гагарине. 

Через центр Никольское сельское поселение связано с окружением по шести направлениям: по двум с Московской и Тверской областями,  а также с Вяземским, Темкинским, Новодугинским районами Смоленской области (через Гагарин, Карманово, Пречистое). Наиболее активные внешние связи – традиционные с Москвой: ранее  – при наличии трудоизбыточного населения, ныне – при его недостатке в условиях дефицита мест занятости в поселении, районе, области. 

Согласно Положениям Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области почти вся территория Никольского сельского поселения включена в зону активного экономического развития. Исключение составляют юго-восточная часть незаселенной территории и юго-западная – с практически малочисленной деревней Рождество у самой границы зоны. 
I.1.2. Ретроспективный анализ становления и развития планировочной структуры сельского поселения
В Никольском поселении сохранилось археологические памятники, свидетельствующие о том, что на этой территории люди проживали с незапамятных времен.

В период середины XI - середины XII вв. территория в границах нынешнего Никольского сельского поселения принадлежала восточным землям в днепродеснинском междуречье на реке Гжать, присоединенным  к Смоленскому княжеству. Земли эти были включены в систему водных путей (на великом водном пути «из варяг в греки») с использованием системы волоков  (XII-XIII вв.)
. 

Для земель поселения характерными культурами со времен средневековья (XIV- XVII вв.) являются серые хлеба, особенно озимая рожь, традиционны яровые ячмень и овес – культуры с коротким вегетационным периодом, могущие произрастать на кислых почвах. Вместе с тем, были избытки зерна, которые поставлялись в Прибалтику, северные и центральные районы России. 
К этому периоду средневековья относится  и существование Гжатского тракта: конец XVI в. – Гжатский тракт, торговый путь, соединявший Юхнов в Калужской губернии с Гжатском в Смоленской губернии. 
Последующие упоминания, касающиеся территории нынешнего Никольского сельского поселения, относятся к боле поздним периодам: 
- XVI -XVIII вв. – формирование и обустройство Смоленского тракта, соединившего Москву и Смоленск;  

- 1618 г. – первое упоминание после Деулинского перемирия села Колокольни вместе с селом Костивцы, разорённым литовцами; 

- нач. XVIII в. – создание волей Петра I Гжатской пристани и ряда других пристаней ниже по течению реки Гжать, развитие Гжатского тракта (из Юхнова в Гжатск), известного с конца XVI в.;

-  1767 г. – сооружение в имении князей Прозоровских и Долгоруковых в Никольском храма Рождества Христова; перенос его в 1787 г. на современное место, где через 3 года сгорел, отстроен заново и освящен во имя Рождества Христова, дав название селу;

- 1838 г. – постройка каменной церкви Введения в Колокольне на средства помещика Мальцева С.С. (сохранилась поныне, в плохом состоянии);  
- сер. XIX века – Колокольня - владельческое село при реке Гжать, в нем 4 двора, 16 жителей, церковь, церковно-приходская школа. 

- 1860-е гг. – открытие в деревне Мишино одноклассной народной начальной школы;  
- 1870 г. – прокладка железной дороги Москва–Смоленск–Брест через Гжатск и по северной границе земель нынешнего поселения;

- 1875 г. – в Мишино работает двухклассное народное училище, в котором обучалось 42 мальчика и 10 девочек (согласно Ведомости о состоянии народных школ в Смоленской губернии); 

- кон. XIX в. – сельцо Никольское, входившее в вотчину князей Прозоровских; деревня Мишино в составе Михайловской волости Гжатского уезда, в которую входили 46 селений, составлявших 20 «сельских обществ» (крестьянских общин): мишинское, соинское, колесниковское, родионовское, щекинское, вешковское, стариковское и т.д.
; 

- 1900 г.
 (1904 г.
) – территория в нынешних границах сельского поселения, бывшего сельского округа (до 2004 года), ранее сельского Совета, относилась к Рождественской волости Гжатского уезда; 

- 1904 г. – в селе Никольское 4 двора, 16 жителей и церковно-приходская школа;

- 1915 г. – в Мишинском училище насчитывалось 6 отделений, продолжительность обучения составляла 6 лет; обучалось 167 человек (91 ученик и 76 учениц);

- 1928 г. – территория нынешнего сельского поселения в составе Гжатско-Пригородной волости Гжатского уезда Смоленской губернии;

- 1929 г. – территория в Гжатском районе в составе Вяземского округа Западной области; начало новой истории деревни Никольское – центральной усадьбы колхоза им. Радищева;

- 1929-1968 гг. – в составе Гжатского района;

- 1968-2009 гг. – в составе Гагаринского района;

- 1953 г. – Никольское – начало руководства И. А. Денисенковым (1920—2000) передовым хозяйством в Смоленской области - колхозом им. Радищева; 
- 1974 г. – значительный рост Никольского, центральной усадьбы колхоза им. Радищева после Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР»
. 

- до 28 декабря 2004 г. – Никольский сельский округ, центр –  деревня Никольское с населением на 01.01.2003 г. – 2418 человек;

- с 28 декабря 2004 года до настоящего времени – сельское поселение в прежних границах с центром Никольское.

I.1.3. Территориальное планирование сельского поселения в предыдущий период

Проанализировать реализацию проектных предложений в ранее разработанной
проектной документации не представляется возможным за неимением у Заказчика необходимого проектного материала, а также адресной информации о возможном ее наличии. Известно только о наличии в прошлом проектного материала по деревне (центральной усадьбе) Никольское. Работа опирается на материалы Схемы территориального планирования Смоленской области, разработанной НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства РААСН и утвержденной в 2007 г., и на разработку Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, разработанной тем же авторским коллективом и утвержденной в 2010 г. 
I.2. Социально-экономические и архитектурно-планировочные 
условия развития территории 
I.2.1. Современное состояние территории сельского поселения

Даже ограниченные сведения о ретроспективе развития поселения в целом
 и его центра свидетельствуют как об определенных успехах в освоении территории поселения в нынешних границах, в ведении хозяйства на определенных этапах
, так и  о тенденциях изменения границ территории поселения, сокращения  числа населенных пунктов и численности населения. Последнее относится и к бывшему сельскому округу, и к нынешнему сельскому поселению, и его центру Никольскому.  
I.2.1.1. Особенности современного состояния

К особенностям состояния  Никольского сельского поселения относятся: 

· хроническое уменьшение численности населения, кроме центра и еще 3 населенных пунктов – при отсутствии с 1989 г. (года переписи населения) до настоящего времени деревень без населения и ожидании сокращения их числа:

- по сведениям сельсовета на 1993 г. на территории бывшего Никольского сельского Совета прекратили существование населенные пункты: Баранцы, Буково, Буслово, Волосово, Воробьи, Вороново, Драчилово, Журавлево, Злобино, Кинеево, Княжное, Кресцы, Кузнечики, Курцево, Мехи, Орехово, Подолешки, Рытое, Сверчково, Сивцево,  Синичино, Синьково, Слободка, Сноски, Соино, Ступицы, Тазово, Улиткино, Утцы, Филисово, Фролово, Хмельники, Холм, Холмина (Б.), Хохлово, Чеботово, Чернятино. Всего 37 населенных пунктов
;

- нет на современной карте  также Петелино и Соино
;
- сложившаяся ситуация в сельском расселении во многом объясняется в настоящее время принудительным в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1974 г. «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» сселением жителей мелких населенных пунктов в перспективные поселки, разрушением их сложившегося жизненного уклада и хозяйствования на земле;
- за период между переписями 1989-2004 г.г. и до  настоящего времени  населен-
ные пункты, прекратившие существование, не зафиксированы;  но из 18 оставшихся населенных пунктов от 3 до 6
 находятся на грани прекращения существования;

· действие в настоящее время жестких, мало приемлемых для молодых семей, готовых заниматься сельскохозяйственным производством, условий обустройства на селе, приобретения жилья
 и, соответственно условий реализации Федеральной целевой программы  «Жилище на 2002-2010 г.г.», национального проекта «Развитие АПК» (в части обеспечения жильем молодых специалистов, их семей), муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 г.г.».
· пограничное положение сельского поселения с Гагаринским городским поселением на севере с центральным, сдвинутым к югу, положением центра Никольского и относительной его близостью к районному центру Гагарину (1,3 км);

· сравнительно высокие значения:
- плотности сельских населенных пунктов (10,3 ед./100 км² - 6-е место);  

- плотности населения при отсутствии «нежилых» сельских населенных пунктов (более 15 чел./ км²) и наличии половины с населением менее 10 человек (9-ти населенных пунктов из 18);  

- обеспеченности транспортной инфраструктурой;

· наличие второго большого (более 300 человек) населенного пункта – деревни   Алексеевки в 6 км от Гагарина со своими сложившимися функциями;

· наличие значительной части трудно доступной территории сельскохозяйственного назначения (бывших полей, лугов), не обеспеченной дорожной сетью;

· наличие в центре сельского поселения, в деревне Никольское неиспользуемых, относительно крупных объектов культурно-бытового обслуживания, относящихся к собственности неместного значения.
Площадь территории поселения 173,2  км²  отличается от средней величины по району сельского поселения (191, 7 км²) менее чем на 10% 
.   

I.2.1.2. Население
I.2.1.2.1. Общая характеристика 
Динамика численности населения сельского поселения в 18  деревнях в целом отрицательная. За 5 лет после переписи 2002 г. население уменьшилось в 14 деревнях – на 30 человек. Увеличение произошло в остальных деревнях, при этом наибольшее увеличение произошло в крупных и больших по численности населения деревнях – в  центре поселения д.Никольское и в д.Алексеевке – в каждой на 14 человек. Потери понесли все 3 средние и остальные малые деревни. Потеряв 6 человек, из ранга больших в ранг средних перешла  д.Колокольня. При общем сохранении тенденции уменьшения численности населения увеличение во все последующие годы отмечено лишь в Алексеевке (средней по численности населения). В д. Никольское после роста населения к 2008 г. продолжается уменьшение численности населения.

В 2008 и 2009 годы  увеличение  численности  населения  отмечено в средней по

численности д.Петрецово и в малых деревнях Саматы и Кобылкино. В пяти случаях население сохранилось на том же уровне. Элементы стабильности сохранились и в следующем году, за исключением  уменьшения населения в деревне Шастово, а также еще в других малых деревнях (Мишино, Саматы, Старая Слобода) и в средней по численности населения д.Петрецово. 2009 г. – в сравнении с предыдущим годом – характеризуется некоторой стабилизацией. Увеличилось количество деревень, в которых отмечен прирост населения, заметно возросло число населенных пунктов, в которых население сохранилось. Уменьшение населения в д. Никольское компенсировано приростом в д. Алексеевке (в соседнем с ней с. Рождество население не изменилось).
Таблица I.2.1.2.1.1
Изменение численности населения за период 2003-2010 гг.  

	
	Наименование сельского поселения и сельских населенных пунктов
	Численность населения, человек, по состоянию:

	
	
	на 
01.01.2003 г. 
	на 
01.01.2008 г. 
	на 
01.01.2009 г. 
	на  
01.01.2010г. 

	
	Никольское сельское поселение
	2418
	2388
	2377
	2369

	1
	деревня Никольское
	1394
	1408
	1399
	1393

	2
	деревня Алексеевка
	340
	354
	357
	364

	3
	деревня Василево
	43
	41
	39
	40

	4
	деревня Дорожно-Ремонтный Пункт
	39
	47
	46
	46

	5
	деревня Кобылкино
	3
	1
	2
	2

	6
	деревня Кожино
	5
	3
	3
	3

	7
	деревня Колокольня
	221
	195
	193
	194

	8
	деревня Костивцы
	3
	6
	5
	7

	9
	деревня Мишино
	29
	27
	25
	24

	10
	деревня Новая Слобода
	7
	5
	4
	4

	11
	деревня Петрецово
	113
	108
	110
	107

	12
	деревня Подвязье
	12
	7
	7
	10

	13
	село Рождество

	4
	3
	3
	3

	14
	деревня Саматы
	12
	6
	7
	6

	15
	деревня Сельцо
	7
	6
	4
	4

	16
	деревня Старая Слобода
	9
	8
	7
	6

	17
	деревня Усилительный Пункт (Сверчково)
	155
	151
	154
	147

	              18
	деревня Шастово
	22
	12
	12
	9

	

	
	население увеличилось
	
	население  уменьшилось
	
	население не изменилось


В условиях мелкоселенного расселения (13 малых населенных пунктов
) 58,8% (1393 человек)
 населения поселения сосредоточено в центре Никольское, 15,4%
 – в деревне Алексеевке. В остальных 16 населенных пунктах – 25,8% (26,2%) населения (соответственно на 01.01.2010 и 01.01.2008 годы).

При отсутствии населенных пунктов без населения  из 18 населенных пунктов в настоящее время 13 – малые по численности населения (до 50 человек), в  пяти сельских населенных пунктах население не превышает пяти человек: в деревне Сельцо – 4 человека, в Кожино и Рождество – по 3 человека, в Кобылкино – 2 человека.  
Плотность населения на территории Никольского сельского поселения – одна из высоких на территории Гагаринского района – 13,78 чел./км² (в 1-ом интервале значений по району).
Таблица I.2.1.2.1.2
Группировка сельских населенных пунктов  по числу жителей 

(на  01.01.2008 // 2010 гг.)

	
	
	Единиц
	Жителей
(человек)
	Наименование населенных пунктов

	Σ
	Всего населенных пунктов и жителей в них
	18/18
	2388/2369
	

	1
	Без населения
	0/0
	0/0
	–

	2
	1-5
	4/5
	12/16
	д.д.Кобылкино, Кожино, Новая Слобода, с. Рождество// д.д.Кобылкино, Кожино, Новая Слобода, с. Рождество, д. Сельцо

	3
	6-10
	5/5
	33/38
	д.д. Костивцы, Подвязье, Саматы, Сельцо, Старая Слобода// д.д. Костивцы, Подвязье, Саматы, Старая Слобода, Шастово

	4
	11-25
	1/1
	12/24
	д.д. Шастово// Мишино

	5
	26-50
	3/2
	115/86
	д.д. Василево, Дорожно-Ремонтный Пункт, Мишино// д.д. Василево, Дорожно-Ремонтный Пункт

	6
	51-100
	0/0
	0/0
	–

	7
	101-200
	3/3
	454/448
	д.д. Колокольня, Петрецово, Усилительный Пункт (Сверчково)// д.д. Колокольня, Петрецово, Усилительный Пункт (Сверчково)

	8
	201-500
	1/1
	354/364
	д. Алексеевка// д. Алексеевка

	9
	501-1000
	0/
	0/0
	–

	10
	св. 1000
	1/1
	1408/1393
	д. Никольское// д. Никольское


Самая многочисленная группа – из 5 малых по численности населенных пунктов (6-10 человек), с убылью на 10 (от 43 до 33) человек (в период 2002-2007 гг.) и с прибылью к 2010 году на 5 человек. Рождество перешло в группу 1-5 человек, его место заняло Сельцо из группы 6-10 человек. А в группу 6-10 человек перешло Шастово из группы 11-25 человек. Состав остальных групп не изменился, население в них из-за существенного уменьшения в крупной деревне Никольское, представляющей самую многочисленную по населению группу, уменьшилось на 11 человек. Крупная  деревня
 одна, как и во всех сельских поселениях района, кроме Ашковского поселения.  Группа до 5 человек под угрозой потери населения.  Состоящие из 2-3-х населенных пунктов –  группы малых (до 50 человек) и средних (до 200 человек). 

I.2.1.2.2.  Демография, трудовая занятость – на 1.01.2010 г.  
· Возрастная структура:  

Из общего числа жителей поселения – 2388 человек на 01.01.2008 г.
, по данным Информационной карты Администрации Никольского сельского поселения:                 
- детей дошкольного возраста – 45 человек (1,9% от общего числа жителей).
- школьников – 196 человек (8,2% от общего числа жителей);
- молодежи до 30 лет – 399 человек (16,7% от общего числа жителей);
- пенсионеров – 506 человек (21,2% от общего числа жителей).

Сложившаяся возрастная структура – старая (убывающая) структура населения. В ней детей и молодежи меньше необходимого  для стационарной структуры – переходной от убывающей структуры к структуре растущей. Детей дошкольного возраста до 6 лет – меньше в среднем более чем на 40%; школьного возраста от 7 до 18 лет –  также меньше в среднем более чем на 40%. 

· Занятость населения,  при наличии 21,2% пенсионеров:  
- трудоспособное население – 1641 (1600
) человек (68,7%);
- работающие – 831 человек (50,6% трудоспособного населения).

470 человек (56,5%) заняты на предприятиях Никольского сельского поселения. Основная доля из оставшихся 360 человек работают за пределами Никольского сельского поселения, преимущественно в городах  Гагарине и Москве.

· Образование населения 
                (по данным Администрации Никольского поселения на 01.01.2010 г.):
- школьников – около 240 учеников (всего около 10% от общего числа жителей), из них в Никольской средней школе (вместимостью 610 мест
) – обучаются более 200 учеников, в Колокольнинской неполной средней школе (вместимостью 100 мест) – 18 учеников, в Алексеевской начальной школе  (вместимостью 80) –  18 учеников.

- количество студентов и учащихся в специальных учебных заведениях не дано.

Демографическая ситуация ухудшается. И продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается их качественный состав. 

I.2.1.3. Территория, расселение, планировочная структура

I.2.1.3.1. Земельный фонд  

Территорию  Никольского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования –     природопользования, рекреации, земли для развития поселения
. Общая площадь по-

селения, составляет 5,17% территории Гагаринского района
. В соответствии с Земельным кодексом РФ территорию в границах поселения составляют земли разного целевого назначения (таблица I.2.1.3.1.1). Определение баланса земель по назначению, угодьям затруднено разночтениями в исходных данных, прежде всего, относительно величины площади территории Токаревского сельского поселения:  по официальным данным – 150,0 км² 
 по электронной карте М 1:10000 – 175,7 км². Баланс земель определен с использованием базового материала электронной карты
. 
Таблица I.2.1.3.1.1

Баланс земель Никольского сельского поселения 

	
	Категории земель, виды угодий
	
Площадь, га

	1
	2
	3

	1. Земли сельскохозяйственного назначения          
	10597,97

	1.1
	пашня                                                                            
	   8229

	1.2
	луга (сенокосы), пастбища                                           
	2135,45

	1.3
	фруктовые сады                                                                  
	0,32

	1.4
	Сельскохозяйственные предприятия                            
	13,56

	1.5
	Огороды                                                                            
	61,17 

	1.6
	Садово-дачные участки                                                                            
	158,47

	2. Земли населенных пунктов                                    
	540,03

	3. Земли и объекты (сооружения) промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли иного специального назначения                                                             
	 503     

	3.1
	Земли и объекты (сооружения) промышленности     
	         30   

	
	Промышленные объекты                                                                         
	29,73     

	
	Карьеры                                                                         
	0,27     

	3.2
	Земли энергетики                                                          
	240

	3.3
	 Земли транспорта                              
	230,30

	
	- автодороги с твердым покрытием                              
	156     

	
	- автодороги без  покрытия                                              
	 74,30      

	3.4
	земли иного специального назначения                       
	2,70

	
	- очистные канализационные сооружения                    
	-

	
	- кладбища                                                                       
	2,70

	4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	не выделены 

	5. Земли лесного фонда                                              
	5679

	5.1
	защитные леса                                                              
	3820

	5.2
	эксплуатационные леса                                                
	1859

	6. Земли водного фонда                                              
	250     

	6.1
	река Гжать, Алешня, их притоки                    
	230

	6.2
	пруды                     
	20

	
	По электронной карте, М1:101000  
	     17570 


Сельскохозяйственная освоенность поселения относительно невелика, хотя доля земель сельскохозяйственного назначения – 59,25%. 

На лесные площади приходится 32,39% территории. Под водой находятся 1,64% территории, под болотами – 0,76% (по данным относительно СХПК колхоза-племзаво-да «Радищево»). 

Земли населенных пунктов занимают значительную долю территории – более 3% (по сравнению с соседним Токаревским сельским поселением – 1,52%).

Значительную долю занимают земли энергетики, транспорта, связи – 2,9%. 

Информация о распределении земель по собственности и пользованию  управлением «Роснедвижимость» Гагаринского района предоставлена также в границах СХПК колхоза-племзавода «Радищево». 

Таблица I.2.1.3.1.2
Баланс земель по хозяйствующим субъектам
 

	
	Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю
	Общая площадь,
га
	В том числе использовались земли 

	
	
	
	в собственности граждан
	собственников в земельных долях
	 в гос. и муниципальной собственности

	1
	СХПК колхоз-племзавод  «Радищево»
	8866
	-
	3549
	5317,00

	в том числе

	
	Коллективно-долевая собственность
	3549
	-
	3549
	0

	
	Бессрочное пользование (выдел под ЛПХ 2006-2008 гг.)
	4236,57
	615
	-
	4236,57

	
	Аренда (выдел гражданам для с.х. производства, 2009 г.)
	1080,43
	3516
	-
	1080,43


В соответствии с предоставленной информацией основная доля земель находится в государственной собственности – 59,97%, из них 4/5 находится в бессрочном пользовании. Существенная часть (40%) находится в земельных долях (в коллективной собственности) и практически не используется.

Земли населенных пунктов со своими территориальными зонами, представленными землями жилой, общественно-деловой, производственной  застройки – в комплексе с землями под дорогами, промышленными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры,  расположенными за границами населенных пунктов –характеризуют каркас расселения, его состояние и использование. Это – наиболее интенсивно используемые земли. В границы населенных пунктов входят земли жилой, преимущественно индивидуальной, приусадебной застройки. Земли сельскохозяйственного использования, выгонов и огородов, сенокосов рассматриваются в определенной мере в качестве резервов для жилищного строительства на расчетный срок, для их более интенсивного освоения  и за пределами  расчетного срока.

Характеристика территории населенных пунктов, ее зонирование приводится в таблице I.2.1.3.1.3. (по электронной карте). 

Центр поселения Никольское, самый крупный по численности населения (1393 жителя) – самый крупный и по территории, занимающий 33,1% населенной территории поселения (в границах населенных пунктов), с плотностью постоянного населения 9,2 чел./га, с развитой дорожной сетью. 
Таблица  I.2.1.3.1.3.
Баланс территории населенных пунктов (по электронной карте)
	Наименование населенного пункта


	Территория, га  

	
	всего
	в том числе 

	
	данные по электронной карте
	общественно-деловая зона 
	зона жилой застройки
	промышленная зона    
	зеленые насаждения 
	огороды и выгоны

	улицы, дороги

	прочие 
	прочие 

	
	
	
	много​квар​тирной
	индивидуальной 
	
	
	
	
	
	пашня
	луга, пастбища,
	леса 
	водоемы

	д.Никольское
	238,27
	4,58
	4,27
	58,25
	-
	6,32
	66,36
	7,84
	47,56
	3,76
	20,25
	7,07
	16,48

	д.Алексеевка
	60,29
	0,68
	-
	18,52
	-
	-
	23,70
	2,83
	14,56
	6,99
	7,33
	0,23
	0,01

	д.Васильево
	24,27
	-
	-
	4,36
	-
	-
	9,00
	0,71
	10,20
	1,22
	8,39
	
	0,59

	д.Дорожно-Ремонтный Пункт
	2,04
	-
	-

	
	-
	-
	0,57
	0,21
	1,26
	0,40
	0,76
	0,10
	-

	д.Кобылкино
	13,43
	-
	-
	4,17
	-
	-
	7,08
	0,35
	1,83
	0,33
	1,44
	-
	0,06

	д.Кожино
	11,04
	-
	-
	3,22
	-
	-
	3,54
	0,35
	3,93
	0,69
	1,96
	1,20
	0,08

	д.Колокольня
	69,97
	-
	-
	12,82
	-
	-
	35,07
	3,18
	18,90
	2,28
	13,03
	2,41
	1,18

	д.Костивцы
	5,03
	-
	-
	1,70
	-
	-
	
	0,35
	2,98
	0,17
	2,81
	-
	-

	д.Мишино
	17,01
	-
	-
	3,90
	-
	-
	7,92
	0,28
	4,91
	-
	3,38
	1,53
	-

	д.Нов. Слобода
	7,35
	-
	-
	2,23
	-
	-
	1,05
	0,18
	3,89
	-
	3,89
	-
	-

	д.Петрецово
	35,84
	0,12
	-
	9,69
	-
	-
	21,08
	0,41
	4,54
	0,07
	3,42
	0,83
	0,22

	д.Подвязье
	11,58
	-
	-
	3,36
	-
	-
	3,80
	0,28
	4,14
	0,53
	3,60
	-
	0,01

	с.Рождество
	0,90
	-
	-
	0,90
	-
	-
	17,46
	0,71
	23,12
	12,93
	10,13
	-
	0,06

	д.Саматы
	12,95
	-
	-
	-
	-
	-
	5,24
	0,21
	7,50
	0,19
	7,31
	-
	-

	д.Сельцо
	5,88
	-
	-
	4,80
	-
	-
	5,68
	0,15
	0,93
	-
	0,93
	-
	-

	д.Старая Слобода
	7,73
	-
	-
	1,12
	-
	-
	-
	0,18
	0,75
	0,08
	0,67
	-
	-

	д.Усилительный Пункт
	14,43
	-
	1,20
	-
	-
	-
	10,40
	0,35
	2,48
	-
	1,72
	0,75
	0,01

	д.Шастово
	11,16
	-
	-
	4,00
	-
	-
	5,63
	0,45
	1,08
	0,78
	-
	0,30
	-

	Итого насел. пункты
	540,03
	5,38
	5,47
	133,04
	-
	6,32
	223,58
	19,02
	154,56
	30,42
	91,02
	14,42
	18,7

	Дачные участки
	160,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Второй населенный пункт по численности населения – деревня Алексеевка (364 человека), расположенная между большой деревней Никольское и группой деревень на автодороге М1 – Усилительный пункт (Сверчково) и Дорожно-Ремонтный Пункт, население которых расселяется вне пределов границ населенных пунктов. Плотность населения в д. Алексеевке, к которой  отнесена часть территории, расположенная на противоположном берегу  Б.Гжать, - 7,1 чел./га.
В Колокольне она – 3,4 чел./га, в Петрецово – 3,5 чел./га. В Василево, следующей по численности населения деревне, плотность населения около 2 чел./га.

Территории всех населенных пунктов (их жилые зоны), за исключением центральной части деревни Никольское, заняты индивидуальной застройкой. В Никольском зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажа), многоквартирными жилыми домами  муниципального жилищного фонда занимает территорию 3,62 га (2,4% территории).

Общественно-деловая зона в д. Никольское представлена рядом зданий общественного обслуживания (строение Администрации, сельский дом культуры с библиотекой, врачебную амбулатория, магазины, столовую, среднюю общеобразовательную школу) – вдоль ул. Центральной.
Основную часть территории в границах населенных пунктов занимают территории огородов и выгонов, используемые в качестве ЛПХ и предназначенные для сельскохозяйственного использования (в среднем  40,2%).

Индивидуальная приусадебная застройка занимает от 14,48% в д. Старая Слобода и 17,96% в д. Василево до 37,9% в д.Шастово и 30,7% в д.Алексеевка. 
Относительно развитая дорожная сеть, помимо д. Никольское, отмечается в деревнях Колокольне и Алексеевке.

Группа прочих территорий выделена, исходя из природы взаимодействия сельского населенного пункта с окружающими землями сельскохозяйственного назначения (пашнями, лугами, пастбищами), лесного фонда (эксплуатационными лесами), водного фонда (водоемами – прудами) – в процессе изменения границ населенных пунктов. Преимущественно расширение границ (и в процессе установления «кадастровых» границ) происходит за счет лугов и пастбищ.
I.2.1.3.2. Муниципальное имущество 

Муниципальное имущество содержится муниципальными предприятиями, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Никольского сельского поселения. 

Для решения вопросов местного значения в собственности поселения имеются: 

земельные участки,  отнесенные в соответствии с федеральными законами к муниципальной собственности сельского поселения;

земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

рекреационные зоны, расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения;

автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов сельского поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания;

имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Муниципальное недвижимое имущество передано в муниципальную собственность Никольскому сельскому поселению в соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131- ФЗ и для выполнения возложенных функций.

Учет и ведение реестра муниципального имущества осуществляется Администрацией сельского поселения в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом Совета депутатов. 
Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется Главой муниципального образования. Особенности реализации прав муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом

I.2.1.3.3. Характеристика расселения и планировочной структуры поселения 

Никольское сельское поселение расположено в юж​ной части Гагаринского района на главных транспортно-плани​ровочных осях района: меридиональ​ной (Гагарин – Темкино), широтной (Гагарин – Смоленск). Железная дорога проходит по северной границе с Гагаринским городским и Ака​товским сельским поселениями. 

Поселение относится к категории средних по площади
.  При изменении границ в 7 сельских поселениях Гагаринского района после 28 декабря 2004 г.
  оно сохранилось в своих старых границах.

Плотность сети населенных пунктов на территории поселения 10,3 ед./100 км² – не  самая высокая в районе (во 2-ом интервале значений – от 10 до 11 ед.), наряду с высокими показателями плотности населения. 
Структура расселения в границах поселения ориентирована по меридиональной транспортно-планировочной оси на прямой связи с районным центром, по исторически сложившейся природной оси – реке Гжать. Доступность главных магистралей и районного центра основной части населения, включая население вдоль широтной транспортно-планиро​вочной оси и населения центра, – хорошая. Значительная часть территории поселения не заселена (в обозримом прошлом прекратили существование 37 населенных пунктов). Осталась 1/3 часть. Разредилась главная меридиональная ось, с карты исчезли деревни Соино, Баранцы, Утцы, Петелино, Слободка, расположенные  с южной и северной стороны от Никольского. 

Планировочная структура пограничного с Гагариным Никольского поселения, определяемая связями  деревень с его центром – расчлененная, веерная, раскрытая в сторону Гагарина, с оттянутыми по главной меридиональной оси деревнями Мишино и Подвязье на юг поселения. Деревни Василево, Петрецово, Сельцо и Кобылкино в северо-восточной части территории, находясь вблизи  с основными планировочными осями, не имеют с ними надежных связей
. 

Реки Гжать, Большая Гжать служат природно-планировоч​ными осями расселения для центра поселения села Никольское и деревень Рождество (на противоположном от Никольского берегу) и Усилительный Пункт (Сверчково), а притоки этих рек – природными осями  расселения в других населенных пунктах поселения.

Более трети населенных пунктов поселения – Кобылкино, Костивцы, Мишино, Новая Слобода, Подвязье, Сельцо, Старая Слобода, Шастово – имеют простейшую структуру, состоящую из одной ветки (по классификации С. А. Тархова)
 – транзитного  или тупикового ответвления от более главной дороги, без собственных структурообразующих атрибутов. Вместе с тем, во всех случаях дорога-ветка дублируется природной осью (рекой или каналом).
Наряду с простыми линейными схемами, характер расселения, его планировочная организация отличается некоторыми усложнениями структуры, прежде всего в деревне Никольское, а также в  Колокольне, Усилительном Пункте (Сверчково) и в Петрецово.
Крупная деревня Никольское, центр поселения, и большая деревня Алексеевка между центром  поселения и центром района Гагариным, расположенные на одной главной меридиональной транспортно-планировочной оси, характеризуются увеличением в них населения (на 14 человек каждая с 2003 года). Население увеличилось и в деревне Дорожно-Ремонтный Пункт на главной широтной оси, рядом с главной меридиональной осью (на 8 человек) и в деревне Костивцы (на 3 человека), расположенной вблизи Гагарина на удобной с ним связи. 

Население Усилительного Пункта (Сверчково), расположенного близко к главным планировочным осям, между ними, уменьшилось на 4 человека.

В границах поселения существует значительная часть трудно доступной ненаселенной территории сельскохозяйственного назначения, в том числе в коллективной собственности, не обеспеченной транспортным обслуживанием.

I.2.1.3.4. Расселение, планировочная организация территории - характеристика населенных пунктов  

Никольское — деревня, административный центр Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. 
Численность населения 1393 человека (58,80% общей численности поселения). После переписи 2002 г. население к 2008 г. увеличивалось на 1%, а затем уменьшилось до прежнего (2002 г.) уровня.  

Площадь территории 238,27 га
. 
Местоположение центра на правом берегу р. Большая Гжать на главной дороге (меридиональной планировочной полуоси Гагаринского района (Гагарин – Темкино) характеризуется смещением  его к югу относительно центральной части поселения, и центральным его положением между автодорогой М1 «Беларусь» и южной границей, на расстоянии от райцентра в 13 км по шоссе Гагарин–Темкино и от автодороги в 7 км. Внешние железнодорожные связи Никольского, как и всего поселения, осуществляются через вокзал в Гагарине, другая ближайшая станция – станция Колесники. Восточная граница деревни про​ходит по автодо​роге Гагарин – Темкино, западная граница – по запруженной части реки Большая Гжать.

Планировочная структура деревни Никольское, сформированная вдоль главной планировочной оси (ул. Центральной), относительно развитая, состоящая из  12 циклов
 дорожной сети. Строчная многорядная приусадебная застройка сформирована вдоль дорог меридионального направления. Центральная часть с объектами обслуживания характеризуется относительно высоким уровнем развития и благоустройства. В ней размещаются дом культуры, библиотека, средняя школа, торговый центр, столовая, кафе. В ее северной части по соседству с центром разбит парк. Структуру населенного пункта составляют также: производственные объекты, за  границами  деревни: между центром и запруженной частью реки Большая Гжать (которая входит в соответствии с кадастровыми границами в границы деревни), закрывающие выход к воде, включенной в границы деревни (со спортивным центром), а также за территорией парка.

И ранее  деревня Никольское отличалась, отличается и теперь относительно высоким уровнем коммунально-бытовых удобств и развитым комплексом учреждений обслуживания. В их перечне: 

- Администрация сельского поселения;  

- контора СХПК колхоза – племзавода «Радищево»;
- Никольская средняя общеобразовательная школа им. Денисенкова (год ввода – 1976 г. на территории 3,0 га) с капитально отремонтированной в  2008 г. кровлей; 
- группа детского сада (открытая при Никольской школе в 2008г.); 
- библиотека (Никольский филиал Гагаринской МЦБС);

- сельский дом культуры, признанный в числе четырех лучшим ДК в районе в 2008 г.);
- спортивный зал с бассейном;  

- врачебная амбулатория (введенная  в эксплуатацию в 1990 г. на территории 0,65 га);

- магазины, столовая. 

На территории деревни несколько прудов вдоль средней оси основного массива жилой застройки.

Напротив деревни, через главную дорогу расположен мемориальный комплекс в честь односельчан, павших в Великой Отечественной войне (скульптор А.А. Романов, архитекторы И.П. Шмелев, В. Фабрицкий).

Историко-культурный памятник: здание конторы АО «Племзавод им. Радищева» (1933 г.).

В окрестностях деревни Никольское – комплекс археологических памятников.

У границ  деревни размещаются 2 фермы крупного рогатого скота, зерноток, комбикормовый цех, сушилка СХПК колхоза – племзавода «Радищево», материально-техническое предприятие, нефтебаза (склад нефтепродуктов). 

В деревне Никольское функционируют централизованная система водоснабжения (при наличии 4-х водонапорных башен), газовая котельная, канализация, очистные сооружения (общие для ливневой и фекальной канализации). 
Есть очистные сооружения и ливневая канализация.

На текущий 2010 г. Намечено изготовление проектно-сметной документации на проведение газификации. 

Через деревню проходит автобусный маршрут с остановочным пунктом в центральной ее части.

Алексеевка — деревня, расположена в центральной части сельского поселения на автодороге Гагарин – Темкино, в 6 км к югу от Гагарина, в 7 км от центра Никольского, в 2 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Большая Гжать. В 7 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва – Минск.
Площадь территории 60,29 га. Численность населения 364 человека (вторая по величине после численности населения в д. Никольское, 15,36% общей численности поселения). С момента переписи 2002 г. население деревни стабильно увеличивалось (в итоге на 24 человека).  

Линейная структура с ориентацией с ЮЮ-В на СС-З на главной меридиональной планировочной оси, автодороге Гагарин - Темкино, параллельной реке Большая Гжать (тип структуры по С. А. Тархову: ветки
 с двумя циклами). Линейная застройка вдоль 3-х меридиональных осей: главной и второстепенной (с приусадебными участками, с огородами и без них) по обеим сторонам дороги, с образованием циклов; и вдоль периферийной  оси на противоположном берегу реки.

Есть дома (10) и земельные участки (9) без указания владельца.

Из учреждений обслуживания в Алексеевке размещаются: 
- начальная общеобразовательная (бревенчатая) школа, 
- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), баня, магазин  Райпо
, строится частный магазин (ларек Копалкина). 
Сельский дом культуры, клуб закрыты. В 70-годы библиотеки, размещавшиеся в населенных пунктах, вначале укрупнили, оставив одну, затем закрыли и разобрали.

С восточной стороны, за границами населенного пункта расположены  производственные объекты.  Действует ферма СХПК колхоза – племзавода «Радищево» (крупного рогатого скота). Размещается контора племзавода, его мастерская; базовая телевизионная станция. 

Функционирует централизованная система водоснабжения (при наличии 2 водонапорных башен). 

В д. Алексеевке был выставлен на аукцион участок земли (8 соток с рубленым домом, скважиной) в садоводческом товариществе (в его составе 70 домов). 

Василево — деревня,  расположена в северо-восточной части поселения в 5 км к юго-востоку от Гагарина, в 15 км от центра Никольского, в 1,5 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Алешня. В 2,5 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва — Минск.  

Площадь территории 24,27 га. Численность населения 40 человек, уменьшилось за период с 2002 г. на 3 человека.  

Относительно компактная структура на ответвлениях автодороги без покрытия, с окружным выходом (через деревню Петрецово) на главную планировочную ось района - автодорогу М1 «Беларусь». Структура усадебной застройки, подчиненная природному ландшафту, восточнее реки Алешни по внутренним дорогам, с включением зеленых насаждений в ландшафт деревни. За границей деревни на западе и востоке у дороги расположены хозяйственные постройки. 8 домов и земельный участок без владельца.
Рядом с деревней было молочно-товарное предприятие,  из категории прочих. 

Централизованная система водоснабжения (с 1 водонапорной башней). 

Дети учатся в школе в деревне Будаево соседнего Мальцевского поселения.

Дорожно-Ремонтный Пункт — деревня, расположена в северо-западной части поселения, в 4 км к югу от Гагарина, в 8,5 км от центра Никольского, в 0,1 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Большая Гжать. В 5 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.
Площадь территории 2,04 га. Численность населения 46 человек, увеличившись с 2002 г. к 2008 г., оно стабильно. Жилые постройки, объекты обслуживания не входят в «кадастровую» границу деревни.  

Линейная структура широтной ориентации вдоль автодороги М1 «Беларусь» Москва – Смоленск.  

У автодороги М 1 «Беларусь» на расстоянии от деревни около 1км размещаются: асфальтовый завод, база ДЭП – 2 (ДРСУ – 21), 2 АЗС Роснефти. Из учреждений обслуживания вдоль нее  расположились магазин Лукашова, 4 кафе («Атлант»,  «Транзит – закусочная», «Турецкая кухня», Бакуновой), ДРП, СТО.    

Около автодороги поставлен памятник сибирякам, погибшим в Вяземском котле обороны, в направлении на Темкино. 

Кобылкино — деревня, Расположена в северо-восточной части поселения в 7 км к юго-востоку от Гагарина, в 14 км от центра Никольского, в 1 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Алешня. В 2 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва — Минск.
Площадь территории 13,43 га. Численность населения 2 человека, находится, по имеющимся данным, на этом уровне, с разницей в 1 человека, с 2002 г.   

Структура (ветка) на дороге без  покрытия с выходом через Василево, Петрецово на главную широтную дорогу М1 «Беларусь» Москва – Смоленск. Приусадебные участки с разряженной застройкой и огородами за ними вдоль дороги, с группой построек в северо-восточной части деревни в ее границах. За ней никаких объектов не отмечено.

В деревне предприятий обслуживания нет. Телефонная связь  в деревне отсутствует. Ближайшая остановка автобуса – в д.Саматы.
Кожино — деревня, расположена в северо-западной части поселения, в 2,5 км к югу от Гагарина, в 10,5 км от центра Никольского, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Малая Гжать. В 4 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.
Площадь территории 11,04 га. Численность населения 3 человека (в последние годы, на момент переписи 2002 г. – 5 человек)   

Линейная структура на ответвлении от дороги Гагарин – Дорожно-Ремонтный Пункт (автодороги М1 «Беларусь»), на восточном берегу притока реки Гжать. Жилая застройка с приусадебными участками на центральной оси с замыканием цикла с восточной стороны и выходами к воде в центральной и западной частях территории. Выраженная центральная часть с относительно крупными объектами. Отдельные постройки в южной части за границей деревни. 

В деревне предприятий обслуживания нет. В южной части, у границы деревни размещаются постройки хозяйственного назначения, по всей видимости, не используемые. 
Колокольня — деревня, старинное русское село, в сер. XIX в. – владельческое село, расположена в северо-западной части поселения, в 5 км к югу от Гагарина, в 12,5 км от центра Никольского, на  левом берегу  Малой Гжати, в 1 км от автодороги М1 «Беларусь». Образует практически единый населённый пункт с деревней Костивцы. 

Площадь территории 69,97 га. Численность населения – 194 человека, 3-я по величине, после деревень Никольское и Алексеевка (8,19% общей численности поселения). После значительного уменьшения – с момента переписи 2002 г. – численность  населения стабилизировалось в интервале 193-195 человек. 

Линейная структура на ответвлении от автодороги М1 «Беларусь» Москва – Смоленск с поворотом на Гагарин в центральной части деревни, на левом берегу р. Малая Гжать. На юго-востоке – массив леса. Линейная (строчная) застройка на связях с соседними населенными пунктами, с отростками (ветками) в северо-западной части, образует практически единый населённый пункт с деревней Костивцы. Центральная часть с сохранившейся церковью – на примыкании отростков. За границей деревни, в северной части – хозяйственные постройки.

В неудовлетворительном состоянии сохранившийся памятник архитектуры– каменная  церковь Введения – небольшой бесстолпный  купольный храм в стиле позднего классицизма, построенный в 1838 году на средства помещика Мальцева С.С. Церковь, стоящая на холме при въезде в деревню, хорошо видна издалека.

Рядом с деревней действует ферма СХПК колхоза – племзавода «Радищево» (крупного рогатого скота). Размещается базовая телевизионная станция. 
Из учреждений обслуживания в Колокольне размещаются: 

Колокольнинская основная общеобразовательная школа (год ввода – 1972 г. на территории 2,5 га;
- фельдшерско-акушерский пункт (Колокольнинский ФАП), год ввода – 1971 г. на территории 0,041 га);

- магазин РАЙПО, почта, баня.
Работает централизованная система водоснабжения (при наличии 1 водонапорной башни). 

В торгах на аукционе,  проведенных Комитетом по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
, из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства земельный участок площадью 1500 кв. м, расположенный в д. Колокольня оценен в 117450  рублей. 

Костивцы — деревня, расположена в северо-западной части поселения, в 4 км к югу от Гагарина, в 14 км от центра Никольского, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», берегу реки Малая Гжать. В 5 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.
Площадь территории 5,03 га. Численность населения – 7 человек, увеличившись с момента переписи 2002 г., она держится на уровне 5-7 человек. 

Линейная структура (ветка) на транзитной дороге Колокольня – Гагарин ЮЮ-З – СС-В направления, с небольшим разрывом от структуры. Жилая (прореженная) застройка по одну (северо-северо-восточную) сторону дороги, с огородами  за  приусадебными  участками. За границами деревни – «хозяйственная» постройка.
В деревне предприятий обслуживания нет. Телефонная связь  в деревне отсутствует 1 дом и 1 земельный участок – без владельца.
Мишино — деревня, до административной реформы 2004 г. – административный центр Мишинского сельского округа; расположена в южной части поселения, в 18 км к югу от Гагарина, в 8,5 км от центра Никольского, в 15 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Большая Гжать. В 20 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.
Площадь территории 17,01 га. Численность населения 24 человека, она постепенно уменьшается с момента переписи 2002 г. (на 1-2 человека). 

Линейная меридиональная структура на главной планировочной оси района Гагарин – Темкино, на административной границе Никольского сельского поселения, на границе с Покровом, административным центром Покровского сельского поселения. Приусадебная застройка с западной  стороны  меридиональной дороги, с организацией внутренней улицы, имеющей продолжение в структуре центра Покрова, с пересечением ее широтной дорогой, имеющей продолжение в Покровском сельском поселении.

В деревне действует фельдшерский пункт (ФП, год ввода – 1981 г. на территории 0,165 га). 
6 домов – без владельцев.
Новая Слобода — деревня, расположена в северо-восточной части поселения, в 8 км к юго-востоку от Гагарина, в 14 км от центра Никольского, в 0,5 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Алешня. В 4 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва – Минск.
Площадь территории 7,35 га. Численность населения 4 человека, с момента переписи 2002 г. она постепенно уменьшилась  на 3 человека.

Участок застройки на дороге без покрытия в местной дорожной сети с выходом ее на главную широтную планировочную ось – дорогу М 1 «Беларусь», южнее русла реки Алешни. В границах населенного пункта: в основном, односторонняя приусадебная застройка с огородами  с северной стороны широтной дороги с переходом ее на противоположную сторону в восточной части.
В деревне предприятий обслуживания нет. Обучение детей деревни предусмотрено в школе, расположенной в д. Будаево в соседнем Мальцевском сельском поселении. Телефонная связь  в деревне отсутствует.

Ближайшая остановка автобуса – в д. Саматы.
 Петрецово — деревня, расположена в северо-восточной части поселения, в 5 км к юго-востоку от Гагарина, в 14,5 км от центра Никольского, в 2 км севернее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Алешня. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва – Минск.
Площадь территории 35,84 га. Численность населения 107 человек (5-я по величине), уменьшившись после переписи к 2008 г., она колеблется в интервале 107-110 человек. Относительно компактная структура вблизи реки Алешни, вдоль канала, на дороге без покрытия в местной дорожной сети с выходом ее на расположенную в 2 км южнее главную широтную планировочную ось – дорогу М1 «Беларусь». Относительно развитая структура на ответвлениях  грунтовой дороги с тремя «ветками» и одним «циклом» в центральной части деревни для размещения в ней объектов обслуживания. Застройка с приусадебными участками и огородами за ними. В восточной части деревни: залесенные участки входят в границы деревни, за ее пределами – производственный объект.
17 домов и 3 земельных участков – без владельцев.
Размещается базовая телевизионная станция. Сельскохозяйственное предприятие не функционирует. Мастерские закрыты.

Школа – закрыта

Из учреждений обслуживания в деревне размещается один магазин РАЙПО.

Водонапорная башня не функционирует. 

Подвязье — деревня, расположена в южной части поселения, на автодороге Гагарин – Темкино, в 18 км к югу от Гагарина, в 7,3 км от центра Никольского, в 14 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Большая Гжать. В 18 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва – Минск.
Площадь территории 11,58 га. Численность населения к 2008 г. уменьшившись до 7 человек, а к 2010 году увеличилась до 10 человек.

Линейная структура на основной широтной оси, на  связи с Никольским и г.Гагариным в южной части поселения, на расстоянии от Мишино в 1,5 км. Редкая застройка  по обе стороны дороги, с преимущественно необрабатываемыми полями, отведенными под огороды. 

В деревне предприятий обслуживания нет. Есть объекты недвижимости (дом и 4 земельные участка) без владельцев. 
Рождество — село, расположено в 0,5 км от центра поселения, деревни Никольское, на противоположном берегу реки Большая Гжать. 
Площадь территории 0,90 га. Численность постоянного населения 3 человека. С момента переписи 2002 г. население уменьшилось на 1 человека.  

По грунтовой дороге она связана с центром поселения деревней Никольское.
Саматы — деревня, расположена в северо-восточной части поселения в 6 км к юго-востоку от Гагарина, в 11,5 км от центра Никольского, в 0,1 км южнее автодороги М1 «Беларусь». В 8 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва – Минск.
Площадь территории 12,95  га. Численность населения 6 человек. С 2008 г. держится на этом уровне. 
Компактная структура, образованная между главной широтной планировочной осью и каналом от реки Алешни. Живописная деревня в 200-300 метрах от трассы «Москва – Минск». 
Плотная усадебная застройка при дороге с придорожным обслуживанием: стоянкой, магазином, с относительно развитой структурой – с образованием 7-ми циклов. С южной и юго-восточной сторон окружена лесными массивами.

В деревне живут  дети, родственники бывших старожилов,  купившие дома  дачники. Непосредственно за деревней – массив садово-огородных участков жителей близлежащего г.Гагарина, осваиваемых с начала 90-х годов
Садовые товарищества занимают большую часть территории - около 21 га. 

Получает развитие сервисное обслуживание.

Дети учатся в школе в деревне Будаево в соседнем Мальцевском сельском поселении.

Есть электричество, газа нет.
Сельцо — деревня, расположена в юго-восточной части поселения в 15 км к юго-востоку от Гагарина, в 4,6 км  от центра Никольского, в 10 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на обоих берегах реки Мотиловки. В 13 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва – Минск.
Площадь территории 5,88 га. С 2008 г. население уменьшилось с 7 до 4 человек. 

Двухчастная структура в тупике грунтовой дороги, идущей от главной меридиональной оси (4,6 км от центра поселения Никольское). Штучная застройка (в том числе 2-х этажный дом с флигелем) в обеих частях, разделенных рекой и массивом леса по ее берегам. 

В деревне и за ее границами размещаются хозяйственные постройки ЛПХ. 

Телефонная связь  в деревне отсутствует.
Старая Слобода — деревня, расположена в северо-восточной части поселения в 8 км к юго-востоку от Гагарина, в 15,4 км от центра Никольского, в 1 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Алешня. В 4 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Колесники на линии Москва – Минск.
Площадь территории 7,73 га. Численность населения постепенно уменьшается с 9 (2003 г.) до 6 человек (2010 г.). 

Она имеет двух частную  структуру, на восточной границе поселения у пересечения с автодорогой М1 «Беларусь» и в тупике грунтовой дороге у р. Алешни с выходом на магистраль М1. 
Придорожная усадебная застройка в основной части при дороге, обращенная на юг с компактным размещением нескольких объектов в срединной части противоположной стороны дороги и с группой построек на участке, оторванным от основного массива застройки. 
За административными границами деревни размещаются отдельные хозяйственные объекты. Информации о наличии предприятий нет.
Помимо постоянного населения на оставшихся усадебных участках зарегистрированы  частные владельцы-«дачники». 

Дети учатся в школе в деревне Будаево в соседнем Мальцевском сельском поселении. Ближайшая остановка автобуса – в д.Саматы. 
Усилительный пункт (Сверчково) — деревня, расположена в западной части поселения, в 4,5 км к югу от Гагарина, в 8,2 км от центра Никольского, в 0,1 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Большая Гжать. В 6 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва – Минск.
Площадь территории 14,43 га. Численность населения колеблется в интервале 151-155 человек, а  в последний год уменьшилась до 147. 

Относительно развитая структура у пересечения двух главных транспортно-планировочных осей на левом берегу р. Большая Гжать.

В деревне размещаются: ОАО «Ростелеком» и его гараж; водонапорная башня.

Постройка, приспособленная под дом культуры.

Жилые постройки, объекты обслуживания не входят в «кадастровую» границу деревни.
Шастово — деревня, расположена в юго-западной части поселения, в 12 км к югу от Гагарина, в 2,2 км от центра Никольского, в 8 км южнее автодороги М1 «Беларусь», на берегу реки Большая Гжать. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва – Минск.
Площадь территории 11,16 га. Численность населения скачкообразно уменьшается  с 22 до 12 и с 12 до 9 человек. 

Линейная структура вдоль дороги в Никольское (и с ответвлением на запад) на левом берегу р. Большая Гжать. 
Разряженная линейная приусадебная застройка вдоль дороги со свободным выходом в восточной части к запруженной реке Большая Гжать. Центр не выделен. 

3 дома и 2 земельных участка без владельцев.

В Никольском поселении зарегистрированы 10 садовых товариществ, в т. ч.:

- в д. Дорожно-Ремонтный Пункт –  1 («Березка»);

- в д.Саматы – 1 «Родник»;
- в д.Алексеевка – 8 («Прожектор», «Аграрник», «Заря», «Лесной», «Луч»,  «Строитель», «Пищевик», «Дружба»). Всего в сельском поселении, по данным Администрации поселения, около 5000 дачных участков.  

I.2.1.4.  Производственная инфраструктура 
В Никольском сельском поселении 3 предприятия: 1 сельскохозяйственное (работающее, прибыльное) предприятие и 2 прочих работающих предприятия:

· Работающее, прибыльное предприятие  СПХ колхоз – племзавод «Радищево» относительно крупное сельскохозяйственное  предприятие (предприятие, которое включено в список основных, относительно крупных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области), фермы, а также ряд мастерских которого размещаются в наиболее населенных деревнях (кроме деревни Усилительный Пункт) – Никольское, Алексеевка, Колокольня, Петрецово.

· Перерабатывающие предприятия в Информационной карте не указаны (см. Приложение 1).

· Прочих предприятий – 2 (асфальтовый завод РБДС у д.Дорожно-Ремонт-ный Пункт; ОАО «Ростелеком» в д.Усилительный Пункт).
· Информация о размещении предприятий, их наличии на территории населенных пунктов  дана выше, в разделе I.2.1.3.4 «Расселение, планировочная структура – характеристика населенных пунктов».
I.2.1.4.1. Сельскохозяйственные предприятия
Земли сельскохозяйственного назначения распределены между землепользователями:

- СХПК колхозом-племзаводом «Радищево», на котором заняты 435 работников;

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;

- личными подсобными хозяйствами. 

Таблица  I.2.1.4.1.1

Характеристика распределения земель сельскохозяйственных земель 

(по владельцам, собственникам)
	
	Землепользователи
	Общая площадь земель, га
	Сельскохозяйственные угодья
	В том числе

	
	
	
	
	Пашни
	Сенокосы и пастбища

	1
	Сельскохозяйственные предприятия

	
	СХПК колхоз-племза-

вод «Радищево»
	7825
	7825
	5506
	2319

	2
	Крестьянские (фермерские) хозяйства

	
	всего
	60,8
	60,8
	
	

	
	Заимки
	
	10,0
	
	

	
	Полянка
	
	13,5
	
	

	
	Лащенково
	
	10,8
	
	

	
	Павловское
	
	21,6
	
	

	
	Колос
	
	10,8
	
	

	3
	Личные подсобные хозяйства
	0,3
	
	0,12
	0,18


По данным за 5 лет (2004-2008 гг.) посевная площадь сельскохозяйственных угодий СХПК колхоза–племзавода увеличивалась – с 5656 га до 7450 га (на 24,1%):  
Таблица  I.2.1.4.1.2
га

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	

	посевная площадь, всего
	5656
	5584
	6382
	7284
	7450

	в том числе:
	
	
	
	
	

	под зерновыми культурами
	1609
	-
	2020
	2800
	2550

	под техническими культурами
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	под картофелем и овощами
	-
	-
	-
	-
	-

	под кормовыми культурами
	-
	-
	0,5
	-
	-

	Крестьянские (фермерские) хозяйства
	не действовали

	Хозяйства населения
	
	
	
	
	

	посевная площадь, всего
	0,3
	-
	-
	-
	0,12

	в том числе:
	
	
	
	
	

	под картофелем и овощами
	0,3
	
	
	
	0,12


Таблица I.2.1.4.3

Поголовье скота по категориям хозяйств (тыс. голов)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	

	     крупный рогатый скот
	1400
	1400
	1400
	1423
	1480

	Крестьянские (фермерские) хозяйства
	не действовали

	Хозяйства населения, всего
	

	крупный рогатый скот
	401
	341
	293
	244
	189

	свиньи
	207
	158
	108
	147
	141

	овцы и козы
	42
	29
	30
	38
	26

	лошади
	5
	5
	5
	3
	2


Крупный рогатый скот (количество голов КРС) – содержится на фермах:

- в Алексеевке – 2500; в Никольском – 1200 (800+400); в Колокольне – 500; в Петрецово – 300. 

На 01.01.2010г. на территории Никольского поселения числились 1938 хозяйственных единиц
. На 01.01.2009 г. их было 897, а на 01.01.2003 г. – 503. То есть количество хозяйственных единиц за 7 лет увеличилось в 3,85 раза и только за 2009 г.– более чем в 2 раза  за счет увеличения личных хозяйств. В поселении организована осуществляемая в течение года закупка сельскохозяйственной продукции у населения. 
Благоприятным вариантом реализации продукции является близость расположения рынка – ЗАО «Гагаринконсервмолоко».

Правовые и финансовые условия развития сельского хозяйства в поселении: 

- распоряжение от 5 декабря 2008 г. № 325-р «О создании Совещательного совета по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»;

- муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2009-2011г.» с предусмотренным ежегодным финансированием.
I.2.1.4.2. Прочие предприятия производственной сферы

Прочие предприятия:  асфальтовый завод РБДС  в д. Дорожно-Ремонтный Пункт
и ОАО «Ростелеком» в д.  Усилительный Пункт (Сверчково) – предприятия связи и дорожно-транспортного обслуживания, на которых заняты 35 работников. 

Существуют определенные резервы в виде наличия отдельных (неиспользуемых) хозяйственных объектов:

- в деревне Кожино, в ее южной части;

- за границами деревень Костивцы, Петрецово, Сельцо, Старая Слобода.

- напротив деревни Новая Слобода – земельный  участок общей площадью 25,3 га, расположенный вдоль трассы М1 «Москва-Минск» (167-й км), обеспеченный коммуникациями, выставлен на аукцион с характеристикой: «интересен для использования под промышленный объект». 

I.2.1.5. Состояние и использование социальной инфраструктуры  

Основные составляющие социальной инфраструктуры:
 - социальная  защита  населения,  обеспеченность  жильем и обслуживание  жи-
лищного фонда, бытовое обслуживание, здравоохранение, культура, образование, физическая культура и спорт;

- финансирование расходов по подвозу учителей (в деревни Никольское, Колокольню, Алексеевку) к месту работы и обратно из-за отсутствия кадров.

В таблице I.2.1.5.1 дается далеко не полный перечень характеристик, их величин, в соответствии с полученной информацией по Гагаринскому району за 2007г. Характеристика социальной инфраструктуры Никольского сельского поселения (населения, его обеспеченности предприятиями обслуживания) дана в сравнении с общим показателем по району, его центру, сельским поселениям в целом, населенным пунктам с максимальными и минимальными показателями. По количеству пенсионеров Никольское сельское поселение относится к группе относительно малого их числа (31,45%), меньшего, чем в среднем по району (36,3%). В Токаревском сельском поселении их 42,2%, еще большей их долей характеризуются Мальцевское и Самуйловское сельские поселения (58,8% и 61,2%). 
Таблица I.2.1.5.1

Характеристика социальной инфраструктуры (по данным за 2007 год)

	
	Наименование поселения


	Численность

населения
	в том числе

пенсионеров
	в т.ч. детей дошкольного

и школьного возраста
	количество школ
	Количество учащихся
	Количество учителей
	Площадь жилфонда,

тыс. кв.м
	количество  больниц
	количество койко-мест
	количество ФАП
	количество  ВА
	количество  медработников

	1
	Г. Гагарин
	27730
	9665
	5457
	6
	3807
	272
	543,63
	1
	276
	
	1
	784

	7
	Кармановское
	2655
	734
	725
	3
	509
	38
	222,80
	1
	78
	2
	
	78

	8
	Мальцевское
	410
	241
	64
	1
	40
	13
	24,48
	
	
	
	
	

	9
	Никольское
	2159
	679
	447
	3
	285
	40
	75,14
	
	
	2
	1
	7

	
	с/п
	16650
	6434
	3418
	30
	2137
	373
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	44380
	16099
	8875
	36
	5944
	645
	1142,6
	2
	354
	
	6
	878


Детей в Никольском поселении – 20,7%  больше, чем в целом по району – 20%, (в Гагарине – 19,7%, в Токаревском поселении –  19,4%, в Мальцевском поселении – 15,6% и  в Самуйловском поселении – 8,2%), но меньше, чем в Кармановском поселении (27,35%). Информация об обеспеченности  в школах учителями дана выше (их не хватает в деревнях Никольское, Колокольне, Алексеевке), информация о наличии  медработников в медицинских учреждениях отсутствует. 

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и областными законами «О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области», «О потребительской корзине в Смоленской области» постановлением областной Администрации установлена величина прожиточного минимума в Смоленской области. За IV квартал 2009 года она составила в расчете на душу населения 4977 руб.; для трудоспособного населения – 5384 руб., для пенсионеров – 3948 руб., для детей – 4 882 руб. 
.I.2.1.5.1. Жилищный фонд, основные учреждения повседневного обслуживания    

Жилищный фонд Никольского сельского поселения охарактеризован величиной его общей площади в сравнении с показателем по району, его центру, населенным пунктам с максимальными и минимальными показателями. Никольское поселение с показателем 6,6% находится в районе 3-ем месте, после Гагаринского городского поселения (47,6% всего жилищного фонда района) и  самого крупного по численности населения Кармановского сельского поселения – 19,%.  

Таблица I.2.1.5.2
 
	
	Наименование поселения
	Площадь жилищного фонда, тыс. м²
	Количество магазинов
	Количество учреждений связи

	
	Всего по району
	1142,6
	442
	28

	1
	г. Гагарин
	543,63
	338
	2

	9
	Никольское с.п.
	75,14
	9
	3

	7
	Кармановское с.п.
	Max – 222,80  
	21
	2

	11
	Потаповское с.п.
	Min  –     7,34
	4
	2


В том же отношении представлены характеристики торгового обслуживания и связи – основных  видов повседневного обслуживания.

Подробнее жилищный фонд – в таблице 2.1.5.1.2. Он представлен характеристиками собственности, типа, обеспеченности, состояния, инженерного благоустройства.

Распределение жилищного фонда примерно соответствует пропорциональному отношению населения в населенных пунктах. Муниципальный жилищный фонд, по предоставленным данным, размещается только в д. Усилительный Пункт (Сверчково). На электронной карте он представлен в категории ИЖС. А в д. Никольское на электронной карте выделена малоэтажная застройка (1-3 этажа) в ее центральной части.

Отмечается низкий уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом и канализацией (0,15%), газом природным (0,32%), и центральным отоплением  (0,003%).
Таблица I.2.1.5.3

Жилищный фонд

	
	Населенный пункт

	Общая площадь, м²
	В муниципальной собственности
	В частной собственности


	Количество жилых домов (штук) с износом 655 и более
	Обеспеченность жилищного фонда инженерным благоустройством

	
	
	
	
	
	
	Водопроводом, кол-во домов, шт.


	канализацией, кол-во домов, шт.


	Газом природным, кол. Домов, шт.
	Газом  сжиженным, кол. Домов, шт.
	Центральным отоплением, кол. домов,

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	д. Никольское
	41449
	-
	-
	-
	101
	101
	239
	80
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	д. Алексеевка
	15835
	-
	-
	-
	31
	31
	37
	84
	-

	3
	д.Василево
	2169
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	-

	4
	д. Дорожно-Ремонтный Пункт
	510
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-

	5
	д.Кобылкино
	255
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	6
	д.Кожино
	583
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-

	7
	д. Колокольня
	11867
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	93
	-

	8
	д.Костивцы
	383
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-

	9
	д. Мишино
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	-

	10
	д. Новая Слобода
	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	11
	д.Петрецово
	9060
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71
	-

	12
	д.Подвязье
	765
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-

	13
	с. Рождество
	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	14
	д.Саматы
	638
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-

	15
	д. Сельцо
	255
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	18
	д. Старая Слобода
	766
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-

	17
	д.Усилительный Пункт (Сверчково)
	4887
	4887
	-
	-
	3
	3
	3
	-
	3

	18
	д.Шастово
	765
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-

	
	Итого
	86132
	4887
	69849
	502
	135
	135
	279
	396
	3


I.2.1.5.2.  Объекты культурно-бытового обслуживания 
Объекты культурно-бытового обслуживания сосредоточены в д. Никольское, а также размещаются в д. Алексеевке, д. Колокольне,  д. Дорожно-Ремонтный Пункт. 

Таблица I.2.1.5.2.1

	
	Населенный пункт
	Специализация объектов
	Ед. измерения
	Кол-во объектов
	Площадь участка
м²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Никольское
	Предприятия торговли
	объект
	3
	

	
	
	Предприятия общественного питания
	объект
	6
	

	
	
	- столовая
	
	1
	

	
	
	- кафе
	
	4
	

	
	
	- ресторан
	
	1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Учреждения здравоохранения
	объект
	
	

	
	
	- аптека
	
	3
	342

	
	
	- врачебная амбулатория
	
	1
	200

	
	
	Детские дошкольные и школьные образовательные учреждения
	объект
	2
	

	
	
	- ясли-сад
	
	1
	250

	
	
	- школа средняя
	
	1
	3400

	
	
	Учреждения культуры
	
	
	

	
	
	- сельский дом культуры
	
	1
	1696

	
	
	- библиотека
	
	1
	90

	
	
	- иные объекты культуры
	
	-
	

	
	
	Предприятия бытового обслуживания
	объект
	-
	

	
	
	- баня
	
	1
	

	
	
	- иные объекты бытового обслуживания
	
	-
	

	2
	д. Алексеевка
	- магазины
	объект
	2
	

	
	
	- фельдшерско-акушерский пункт
	
	1
	142

	
	
	- школа начальная
	- “-
	1
	200

	3
	д. Дорожно-Ремонтный Пункт
	- кафе
	объект
	1
	

	
	
	- закусочные
	- “-
	3
	

	4
	д. Колокольня
	- магазины
	объект
	1
	

	
	
	- фельдшерско-акушерский пункт
	- “-
	1
	142

	
	
	  - школа основная
	- “-
	        1
	1072

	
	
	  - клуб
	- “-
	1
	

	
	
	  - почта
	- “-
	1
	

	
	
	  - баня
	- “-
	1
	


Таким образом, в Никольском сельском поселении: 

Общеобразовательных школ – 3: одна в центре поселения, в д. Никольское и по одной в д. Колокольня в д. Алексеевка.

Наличие дошкольных учреждений – 1. 
Наличие объектов здравоохранения – 3, в том числе:

- в центре сельского поселения деревне Никольское – врачебная лаборатория (в которой работают 8 человек); 

- в Алексеевке и в Колокольне – ФАП (в них работают 2 человека).

Наличие учреждений культуры:– Никольский СДК на 400 мест (работают 4 человека). Книжный фонд библиотеки 9500 книг; работают 2 человека.
Стационарная торговая сеть представлена магазинами в Никольском, Алексеевке, Дорожно-Ремонтном Пункте, Петрецово. В деревне Саматы получает развитие сервисное обслуживание. Кроме магазинов (стационарной торговой сети) существует сеть мелкорозничной торговли.  В 4 магазинах РАЙПО работают 7 человек; в частных предприятиях – 7 человек.

Существуют 2 общественные бани в д.Никольское и д.Колокольня - на 45 мест, которые не работают. 

Объекты ритуального назначения – существует 2 сельских кладбища у д.Никольское и вдоль трассы автомобильной дороги Москва-Минск на границе с Мальцевским поселением Гагаринского района.
I.2.1.6. Объекты историко-культурного наследия 
История на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района запечатлена в памятниках археологии, архитектуры и истории. Комплексы археологических памятников в окрестностях деревни Никольское: древнерусские городища севернее д. Никольское, на правом берегу р. Б.Гжать; южнее д.Костивцы; севернее д.Будаево, юго-западнее д.Кожино, курганы и д.Колокольня.
Никольское городище, ранний железный век, 3-я четверть 1-го тыс. н.э., 11-13, 14-17 вв.– на мысу правого коренного берега р. Б.Гжать при вхождении в ее долину ов- 
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	рага. Площадка овальная в плане, размер ее 55x45 м, высота над рекой 16-18 м, с В и Ю - два почти полукольцевых вала высотой до 3 м (внутренний) и 1,5-2,0 м (внешний), а также ров между ними глубиной 1,0-1,5 м. Склоны мыса, остатки укреплений и часть площадки нарушены окопами и блиндажами времен Великой Отечественной  войны.  Культурный  слой

	План городища у села Никольское
	План городища у деревни Костивцы 
	


имеет мощность 0,7- 1,0 м. Керамика лепная, преимущественно без орнамента, дьяковской культуры, главным образом, поздних этапов ее развития, гончарная древнерусская и позднесредневековая. Найдены также куски печины, обожженные камни. Позднесредневековые и, возможно, древнерусские слои городища связываются с остатками детинца средневекового г.Боложск, упомянутого в летописях в связи с походом московского войска на смоленские волости в 1370 г.
 
Никольское селище. 14-17 вв., к югу от городища, непосредственно за его укреплениями, размер ок.100х100 м, высота над рекой 18-20 м. Территория памятника частично застроена, распахивается под огороды. Культурный слой серо-коричневого цвета имеет толщину 0,3-0,4 м, нарушен распашкой. Керамика гончарная позднесредневековая. Найдены также куски печины. Селище может рассматриваться как остатки одного из посадов средневекового города Боложск, детинец которого был на городище
.

Костивцы. Городище, ранний железный век, 3-я четв. 1-го тыс. н.э., в 0.6 км к ЮЮЗ от деревни, в 0,8 км к ЮЗ от деревни Кожино, на мысу высокой надпойменной террасы левого берега р. М.Гжать. Площадка подтреугольная в плане, вытянута с ССЗ на ЮЮВ,  размер  ее  65x20-26 м,  высота  над  рекой 6-9 м. Два вала высотой до 2,5 м (внутренний) и до 1,3 м (внешний), а также ров между ними глубиной до 1,5 м. Восточная часть внешнего вала, площадка и внутренний вал нарушены ямами. Культурный слой имеет мощность 0,3-1,0 м. Керамика лепная, преимущественно без орнамента, отнесенная к дьяковской культуре, главным образом, к поздним этапам ее развития
.

Сохранившаяся  церковь Введения (1838 г.) – небольшой бесстолпный купольный храм в стиле позднего классицизма в деревне Колокольня.

Построенная в 1838 году, кирпичная, оштукатуренная церковь стоит на холме при въезде в деревню и хорошо видна издалека. Формы храма с примыкающей к ней трапезной и трехъярусной колокольней примитивны. Сейчас церковь находится в окружении современных построек, которые нарушают ее восприятие при подъезде с дороги. Она в плохом состоянии, не используется. 

Мемориальный комплекс в честь односельчан, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками (скульптор А.А. Романов, архитекторы И.П. Шмелев, В. Фабрицкий).
Здание конторы АО «Племзавод им. Радищева» (1933 г.).

Не все памятники находятся в удовлетворительном состоянии. 
Проблемы охраны  памятников археологии, в основном, характеризуются отсутствием зон охраны, границ памятников, системы согласования строительной и хозяйственной деятельности (во многом связанные с учетом памятников на местах с уже нарушенным культурным слоем в результате хозяйственной деятельности).   

Проблемы охраны памятников архитектуры заключаются в их неудовлетворительном состоянии. Главная проблема – бесхозность памятников и отсутствие их правильного использования.
I.2.1.7. Природно-экологические условия развития территории
I.2.1.7.1. Общие характеристики
В орографическом отношении территория Никольского сельского поселения, как и всего Гагаринского района, расположена на склоне Смоленско-Московской возвышенности. Большая её часть имеет уклоны в направлении с востока на запад и с севера на юг. Согласно геоморфологическому районированию территории Смоленской области территория Никольского сельского поселения входит в пределы геоморфологического района Гжатско-Рузской возвышенности. 

Климат территории поселения – умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года, умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. Средняя многолетняя годовая температура составляет 3,4°С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет -35°С, абсолютный максимум – +34°С. Осадки в виде снега выпадают с ноября по март. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – в среднем 135 дней. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается чаще в начале или середине марта и может достигать 180-200 см. В целом за год преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Скорость ветра в тёплое время года изменяется в пределах 3-4 м/сек., в холодное – 4-5 м/сек. Облачность в среднем в течение года составляет 7 баллов. Безоблачные дни редки. Относительная влажность воздуха в среднем за год близка к 80%. минимум её приходится на май – 69%, максимум на первые зимние месяцы – 86%.

Существенно положение сельского поселения
 в среднем течении Гжати, склоны долины которой расчленены довольно густой сетью лощин и балок,  при этом современные эрозионные процессы, кроме прирусловой зоны, выражены слабо. 

Территория поселения расположенная в пределах Гжатского ландшафта, характеризуется наличием обширных ложбин стока ледниковых вод сильно разветвленной системы притоков реки Гжать. Отличительной чертой этого типа ландшафтов является широкое развитие долинных комплексов, которые в пределах Гжатского ландшафта достигают десятка и более километров ширины, что в целом не характерно для рек такого ранга. Кроме того, протекающие по ним реки отличаются сильным меандрированием русла. Это объясняется тем, что Гжать заложилась в хорошо разработанных ложбинах стока, не имеющих в настоящее время значительного уклона поверхности. Эта ложбина заложилась в отложениях московской морены (общая мощность четвертичных отложений 20-30 м), подстилаемых отложениями карбона. 

Подземные воды достаточно широко используются для водоснабжения. Но они не могут являться надежным источником водоснабжения в силу непостоянного режима, малой водообильности, легкой загрязняемости.

Инженерно-геологические условия территории поселения, как и всего Гагаринского района в полной мере определяются четвертичной историей и особенностями сформированных в это время рыхлых отложений. На большей части площади поселения отмечаются простые инженерно-геологические условия и лёгкие условия для разработки грунтов, более половины от его площади. Анализ почв в Схеме градостроительного планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области дает возможность выделения их вариаций  в границах поселения:

- преобладает вариация агродерново-подзолистых почв с агродерново-подзоли-стыми глееватыми, которые распространены по всей территории сельского поселения; 

они занимают площадь 9137 га, что составляет 74,2% территории поселения;

- на втором месте вариация дерново-среднеподзолистых с дерново-подзолисто-глееватыми (1886 га, 15,3%);

- на третьем – сочетание вариации дерново-среднеподзолистых и дерново-сильноподзолистых с дерново-подзолисто-глееватыми (868 га, 7,0%).

Как правило, все агродерново-подзолистые почвы приурочены к населенным пунктам (включая заброшенные), а также дорогам – земельным артериям районам. Их химические и физические свойства в силу их длительного окультуривания более благоприятные, по сравнению с естественными дерново-подзолистыми почвами. Однако для сохранения высокого плодородного фона в этих почвах требуется постоянное внесение органических и минеральных удобрений, что при современном состоянии сельского хозяйства в районе, постоянном падении численности КРС, дороговизны удобрений, просто не реально.

Дерново-среднеподзолистые почвы  преимущественно используются как сенокосные угодья и пастбища, но часть окультуренных почв и до сих пор сохраняет свой потенциал как старозалежные земли.
Дерново-подзолисто-глееватые почвы, формируемые в условиях ослабленного дренажа, в определённые периоды года испытывают избыточное увлажнение. Вовлечение их в сельскохозяйственное производство возможно на фоне осушения, поддержания существующих осушительных каналов в рабочем состоянии. 

  В соответствии с оценкой производительной способности земель сельскохозяйственного назначения на уровне муниципального образования «Гагаринский район» на территории Никольского сельского поселения выделены:

- земли высокого качества (II класса), распространены  по всей территории поселения, их суммарная площадь – 9898 га, что  составляет более 56% от площади сельского поселения;

- земли  среднего качества (III класса), суммарной площадью – 2176,9 га, что  составляет величину более 12% от площади сельского поселения;

- земли низкого качества (IV класса), развиты на  площади – более 5584  га, что  составляет около 33% от площади сельского поселения, развиты в виде  ареалов в западной, северо-западной, северо-восточной частях поселения, а также – на востоке, на границе с Токаревским сельским поселением Гагаринского района. (15.2%);

- земли очень низкого качества, (V класса) малопригодные для сельскохозяйственного производства, занимают лишь около 8 га, что составляет всего 0,04% от площади территории сельского поселения.
Лучших земель, высшего качества, на территории Никольского сельского поселения нет.
На территории поселения есть месторождения строительных песков, добыча которых продолжается.

Согласно лесорастительному районированию территория Никольского поселения, как и всего Гагаринского района, расположена в южной полосе подзоны смешанных лесов, зоны хвойно-широколиственных лесов и относится к одному хвойно-широколиственному лесохозяйственному округу. Растительный покров района представлен более 1100 видами диких и культурных растений.

Лес – один из основных средообразующих компонентов природы поселения, в нём сосредоточены  значительные запасы древесины, в том числе и ряда ценных пород. Очень важны экологические функции леса, особенно связанные с обеспечением качества и запасов поверхностных и подземных вод. Достаточно высок рекреационный потенциал лесов сельского поселения, леса богаты грибами, ягодами, в них произрастает более 40 видов лекарственных растений.

Коренные леса на большей части данной территории были представлены елью с небольшой примесью широколиственных пород - дуба, липы, реже ясеня. По сырым местам чаще господствовала осина с примесью ели, реже других пород. Коренные леса в основном вырублены здесь еще в XVIII веке, а к концу XIX века практически полностью были уничтожены. К началу прошлого века лесов оставалось здесь немного.

Тенденция зарастания этой территории древесно-кустарниковой растительностью обозначилась с начала Великой Отечественной войны и сохранялась на протяжении многих десятилетий, а в 90-е годы заметно усилилась.

I.2.1.7.2. Природно-экологический каркас

В настоящее время природно-экологический каркас района, как целостное образование, отсутствует, имеются только отдельные разрозненные его элементы. 

· долины реки Гжать и ее притоков – основной экологический коридор;  

· крупные массивы защитных лесов и ландшафты, обладающие  высоким биосферным потенциалом; 

· территории, перспективные для лесовосстановления; 

· существующие лесополосы;

· древесно-кустарниковая растительность;

· существующая луговая растительность.  

Благоустроенную и озеленённую малоэтажную приусадебную застройку также следует  рассматривать в качестве элемента природно-экологического каркаса. 

I.2.1.7.3. Ограничения развития сельского поселения по природно-экологи-ческим условиям
Установленные градостроительных ограничений по природно-экологическим условиям для Никольского сельского поселения базируются на положениях нормативных правовых документов федерального, областного (и муниципального) уровней и природно-экологических особенностях поселения. 
Использование территории лимитируется рядом факторов, основными из которых являются:

●  природные условия и ресурсы;

●  состояние окружающей среды;

●  наличие объектов историко-культурного наследия;

●  зон и территорий с особыми условиями использования территории. 
Полностью все ограничения градостроительного развития приведены в п. 1.2.3.2.
I.2.1.8. Транспортная инфраструктура

Территория Никольского поселения находится в непосредственной близости от районного центра – г.Гагарина. В северной его части в зоне влияния федеральной автодороги  расположены 12 деревень, в которых проживает около 40% населения. Остальные 5, включая центр поселения – д. Никольское, сосредоточены в южной части территории вдоль  автодороги регионального (межмуниципального) значения Гагарин - Темкино.  Расстояние от центра поселения до Гагарина составляет 15 км.

Транспортная инфраструктура включает дороги федерального, межмуниципального  и местного значения, а также  улично-дорожную сеть населенных пунктов, расположенных на территории поселения.
По территории поселения в широтном направлении проходит автодорога федерального значения М - 1 «Беларусь». Северная граница Никольского поселения частично проходит  по магистральной железной дороге Москва – Смоленск - Брест, которая вместе с автодорогой «Беларусь» является частью международного транспортного коридора №2 «Транссиб». Станций и остановочных пунктов по трассе железной дороге на территории Никольского поселения нет.

 Автодорога «Беларусь» имеет II техническую категорию. На территории поселения функционирует подъезд к районному центру г.Гагарин II технической категории, ширина асфальтобетонного покрытия составляет 9 м, интенсивность движения, по данным Смоленскавтодора, - 7518 автомобилей в сутки в обоих направлениях. Существует еще так называемый альтернативный въезд в г.Гагарин  IV категории.
В меридиональном направлении территорию поселения пересекает автодорога межмуниципального значения Гагарин - Темкино, которая является частью внутриобластной кольцевой дороги Смоленской области. Дорога III технической категории, ширина асфальтобетонного покрытия 7 м, интенсивность движения  739 автомобилей в сутки.

 Автодороги федерального и регионального значения на рассматриваемой территории являются, по существу,  осями расселения населения.

Остальные дороги общего пользования осуществляют местные транспортные связи на территории поселения, обеспечивая  выход на магистральную сеть.

Таблица I.2.1.8.1
Характеристика автодорог общего пользования 

	№

п/п
	Наименование

автодороги
	Протяж.

в грани-

цах по-

сел. км
	Техн.

катег.
	Собствен-

ник
	Тип покрытия

	
	
	
	
	
	а/бет
	грав-

щебен.
	грунт

	1

                                                                                                                                                                    
	Подъезд к г.Гагарину

	4,3


	II


	Администр.

Смол. обл. 
	4,3


	-


	-



	2


	Темкино-Гагарин-Карманово

	17,2


	III


	-«-


	17,2


	-


	-



	3


	Альтернативный

въезд в г.Гагарин

	4,98


	IV


	-«-


	4,98


	-


	-



	4

                                                                                                                                                                                                        
	Никольское-

Шастово    
                                                        
	2,3


	IV-V


	-«-


	1,7


	0,6


	-



	5

                                                                                                                                                                                                        
	«Бел»-Колокольня-Сверчково                                               
	4,4  

	V


	-«-


	2,8


	1,6


	-



	6


	«Бел»- д. Слобода
	1


	V


	-«-


	0,2


	0,8


	-



	7


	«Бел»-Петрецово-

Саматы
	6


	V

	-«-


	3,8
	2,2


	-



	8
	Никольское-Сельцо


	7
	-
	отсутств.
	-
	-
	7


В комплексной оценке территории, данной в «Схеме территориального планирования Гагаринского района», обеспеченность территории Никольского сельского поселения транспортной инфраструктурой признана высокой. Она включала в себя следующие показатели:

1.    Наличие и протяженность автодорог федерального значения – 10,8 км.

2.    Наличие непосредственных выходов:

           на автодорогу федерального значения – 5,  

           на автодорогу межмуниципального значения – 4.

3.    Наличие и протяженность магистральных железных дорог – 8,7 км.

4.    Общая протяженность автодорог общего пользования  (включая автодорогу 

федерального значения) – 58 км.

5.    Плотность автодорог с твердым покрытием – 290 км/1000 кв.км при среднем показателе по Гагаринскому району  192,5 км/1000 кв.км.

6.    Близость к районному центру – расстояние от Никольского до Гагарина – 15   км.

7.  Наличие подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам поселения: две деревни – Кобылкино (1 чел) и Сельцо (6 чел) - не имеют подъезда с твердым покрытием. Это составляет 0,3% населения Никольского поселения. 

По комплексу показателей Никольское сельское поселение (вместе с Потаповским) является наиболее обеспеченным транспортной инфраструктурой на территории Гагаринского района.

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры нужно отнести:

-     наличие чрезмерно частых выездов на федеральную автодорогу (8 деревень в северной части поселения, расположенных в непосредственной близости от Гагарина, осуществляют транспортные связи с ним с использование дороги федерального значения, 11 деревень связаны с центром поселения - д. Никольское – также с использованием федеральной автодороги);

-     наличие  деревень, не обеспеченных подъездом с твердым покрытием;

-  отсутствие транспортной связи с соседней территорией Токаревского поселения;

-   отсутствие непосредственных транспортных связей  Никольского поселения с соседними Потаповским и Мальцевским, минуя дорогу федерального значения.

Транспортное обслуживание 

          Транспортное обслуживание территории Никольского сельского поселения осуществляется автобусным транспортом. Протяженность автобусной сети составляет 31,3 км. 

           По территории поселения проходят маршруты автобусов в междугородном, внутриобластном и внутрирайонном сообщении:

-    в междугородном сообщении - 3 рейса в сутки в направлении Гагарин-Москва, 

-   во внутриобластном сообщении – 5 рейсов Гагарин-Смоленск, 4 рейса Гагарин-Вязьма, 4 рейса Гагарин-Темкино,

-    во внутрирайонном сообщении:

                 Гагарин-Березка-Саматы – 12 рейсов в сутки, 

                 Гагарин-Астахово-Потапово – 8 рейсов

                 Гагарин-Никольское – 32 рейса,

                 Гагарин-Андреевка – 4 рейса, 

                 Гагарин-Токарево-Сергеевское – 8 рейсов

          Все населенные пункты Никольского поселения обеспечены автобусным сообщением, причем частота сообщения является наиболее высокой на территории Гагаринского района.

          На территории Никольского поселения функционируют три железобетонных моста: по трассе автодороги Гагарин - Темкино через р.Мотиловка (длина 37,7 м,  ширина проезжей части 8 м), на дороге Саматы – Петрецово через р.Алешня (длина 36,4 м, ширина проезжей части 7,8 м), на дороге Сверчково – Колокольня через р. Малая Гжать (длина 27,1 м, ширина проезжей части 8 м)
Краткая характеристика местоположения и внутренней структуры 

отдельных населенных пунктов Никольского поселения

 Деревня Никольское – центр Никольского сельского поселения - расположена в южной части поселения с западной стороны от  автодороги регионального значения Гагарин -Темкино. 

 Никольское отличает развитая планировочная структура, представленная рядом улиц, параллельных дороге Гагарин – Темкино, по обе стороны  которых размещается жилая застройка. Большая часть застройки расположена между автодорогой Гагарин – Темкино и р.Бол.Гжать, меньшая – за рекой, связь между ними осуществляется по  дамбе. 
В центральной части Никольского проходит улица Центральная протяжением 3 км с асфальтобетонным покрытием шириной 8 м. По ней организованы въезды в Никольское со стороны региональной дороги. Помимо этого существуют еще два второстепенных въезда на территорию деревни. Между улицей Центральной и водохранилищем на р. Бол. Гжать расположена производственная зона. 

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 11,1 км. Протяжение улиц с асфальтобетонным покрытием 8,4 км, грунтовых – 2,7 км. Ширина покрытия – 6-8 м. 

Через Никольское проходит дорога Никольское – Шастово, вдоль которой размещаются село Рождество  и деревня Шастово. Дорога   IV – V технической категории с твердым покрытием.

Деревня Подвязье  расположена в самой южной точке Никольского поселения. Застройка сложилась по обе стороны дороги регионального значения Гагарин – Темкино.

 Деревня Сельцо  расположена в 3-х км к юго-востоку от Никольского. Подъезда с твердым покрытием не имеет. Застройка представляет собой две группы домов, разделенных лесной полосой и р.Мотиловка.          
В северной, наиболее застроенной части Никольского поселения, в зоне влияния федеральной дороги расположены 12 деревень: Колокольня, Костивцы, Кожино, Петрецово, Василево, Кобылкино, Дорожно-ремонтный пункт,     

Деревня Дорожно-ремонтный пункт  расположена вдоль автодороги федерального значения «Беларусь».  
Деревня Колокольня. Через деревню проходит дорога V технической категории  «Беларусь» – Колокольня – Сверчково, по которой осуществляется связь с районным центром. Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием на территории деревни составляет 7,0 м. Большая часть жилой застройки расположена  по обе стороны от дороги, остальная – на примыкающих к ней улицах без твердого покрытия.

Деревня Кожино находится южнее дороги «Беларусь» – Колокольня – Сверчково. От дороги на территорию деревни существуют два въезда без покрытия шириной 6,0 м, по обе стороны одного из них  размещается жилая застройка.

Деревня Костивцы  расположена в непосредственной близости от дороги «Беларусь» – Колокольня – Сверчково. Застройка носит линейный характер вдоль улицы шириной 6,0 м без твердого покрытия.

Деревня Петрецово.  По территории деревни проходит дорога «Беларусь» - Петрецово – Саматы V технической категории с асфальтобетонным покрытием шириной 6,0 м. Жилая застройка расположена частично вдоль этой дороги, а также севернее и южнее от нее по трем улицам без твердого покрытия. 

 Деревня Василево  расположена севернее автодороги «Беларусь» - Петрецово – Саматы. Застройка представляет собой два ряда домов вдоль улиц без твердого покрытия, которые примыкают к дороге. Кроме того, восточнее  жилой части деревни существует еще один въезд на ее территорию.

Деревня Кобылкино. Деревня представляет собой ряд домов вдоль жилой улицы без покрытия, расположена восточнее д. Василево, подъезда с твердым покрытием не имеет.

Южнее автодороги «Беларусь» находятся деревни Усилительный Пункт,  Саматы, Новая Слобода, Старая Слобода и Алексеевка.
Деревня Алексеевка - наиболее многочисленная после д. Никольское. По большей части территории деревни проходит автодорога регионального значения Гагарин – Темкино, по обе стороны от которой располагается жилая застройка. Есть еще две улицы, параллельные региональной дороге, вдоль которых сосредоточена жилая застройка. Улицы покрытия не имеют.

Деревня Саматы. Подъездом к деревне служит участок дороги с твердым покрытием шириной 6,0 м «Беларусь – Петрецово – Саматы». Застройка представляет собой ряд домов вдоль жилой улицы без покрытия. Остальную, довольно значительную территорию, составляют садово-дачные участки.

Деревни Новая Слобода и Старая Слобода.  От автодороги «Беларусь» к деревне Старая Слобода ведет дорога V категории с твердым покрытием шириной 6,0 м.  Продолжением ее являются улицы, вдоль которых сложилась жилая застройка. На территории деревни Старая Слобода  улица имеет  асфальтобетонное покрытие шириной 6 м. на территории деревни Новая Слобода – грунтовое шириной 6,0 м.  

Деревня Усилительный Пункт (Сверчково). Подъезд осуществляется от дороги федерального значения.

Общая характеристика улично-дорожной сети на территории населенных пунктов    Никольского поселения 

Таблица I.2.1.8.2
	№
	Наименование

населенного пункта
	Протяж./ширина

км/м
	Вид покрытия
	Площадь

покрытия

тыс. кв. м

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5
	д. Никольское:

    ул.30 лет Победы

    ул. Заречная

    ул.им. Акимовой

    ул.им. Гагарина

    ул. Мира

    ул. Центральная

    ул. Юбилейная

    ул. Зеленая

    ул.им. Титова

    ул.Краснинская
д. Алексеевка  

д.Василево
д.Дорожно-Ремонтн. пункт
д.Кобылкино
	11,10/7,0

0,5/7,0

1,0/6,0

1,5/6,0

0,4/7,0

1,0/7,0

3,0/8,0

1,0/7,0

0,4/8,0

0,3/6,0

2,0/8,0

4,0/7,5

1,0/6,0

0,3/6,0

0,7/6,0
	а/б

а/б

а/б

а/б

а/б

а/б

а/б

а/б

грунт

грунт

грунт

а/б, грунт

грунт

а/б

грунт
	80,3

3,5

6,0

9,0

2,8

7,0

24,0

7,0

3,2

1,8

16,0

30,0

6,0

1,8

4,2

	1
	2
	3
	4
	5

	6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
	д.Кожино
д. Колокольня

д.Костивцы
д. Мишино

д. Новая Слобода

д.Петрецово
д.Подвязье
д. Рождество

д.Саматы
д. Сельцо

д.Старая Слобода

д.Усилит. Пункт (Сверчково)

д.Шастово
	0,5/6,0

4,5/4,6

0,5/6,0

0,4/8,0

0,5/6,0

1,8/6,0

0,4/8,0

0,2/6,0

1,0/6,0

0,8/6,0

1,0/6,0

0,5/7,0

0,9/6,
	грунт

а/б, грунт

грунт

а/б

грунт

а/б, грунт

а/б

грунт

грунт

грунт

а/б

а/б

грунт
	3,0

21,0

3,0

3,2

3,0

10,8

3,2

1,2

6,0

4,8

6,0

3,5

5,4


Как следует из таблицы, жилые улицы на территории деревень, если через них не проходят автодороги внешней и местной сети с твердым покрытием, покрытия не имеют. Исключение составляет только центр поселения – д. Никольское.

I.2.1.9. Инженерная инфраструктура
Анализ инженерного обеспечения

На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории проведен анализ существующего положения по инженерному обеспечению: электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, электрической связи, санитарной очистке. Выявлены источники по всем видам инженерного обеспечения, и магистральные сети, которые графически представлены на прилагаемой Схеме инженерного обеспечения.

В границы рассматриваемой территории входит жилая застройка д. Алексеевка, д.Василево, д.Дорожно-Ремонтный Пункт, д.Кобылкино, д.Кожино, д.Колокольня, д.Костивцы, д.Мишино, д.Никольское, д.Новая Слобода, д.Петрецово, д.Подвязье, д.Саматы, д.Сельцо, д.Старая Слобода, д.Усилительный Пункт (Сверчково), д.Шастово.
Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды. Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в д.Никольское, д.Алексеевка, д.Усилительный Пункт (Сверчково), д.Дорожно-Ремонтный Пункт и д.Колокольня (все перечисленные населенные пункты обеспечены водопроводом только частично). Забор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов снабжающих водой близлежащие объекты жилого и коммунального назначения. Водоподготовка производится только в д.Усилительный Пункт (Сверчково). 
В д. Никольское забор воды осуществляется из 3 скважин. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 40,7 км. Из общей протяженности сетей - 93,8% (38,17 км) эксплуатируются свыше 20 лет, имеют износ 86% и требуют замены. Часть улиц имеет тупиковые сети. В связи с отсутствием закольцовок водопроводной сети, в случае аварийных ситуаций отключаются участки водопроводной сети. 

В д. Алексеевка забор воды осуществляется из 2 скважины. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 2 км. Вся сеть тупиковая. Износ сетей составляет 54%.

В д.Усилительный Пункт (Сверчково) забор воды осуществляется из 1 скважины. В деревне функционирует водоочистной комплекс хозяйственно-питьевого водоснабжения. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 1 км. Вся сеть тупиковая. Износ сетей составляет 52%.
В д. Дорожно-Ремонтный Пункт забор воды осуществляется из 1 скважины. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 0,3 км. Вся сеть тупиковая. Сети полностью изношены и требуют немедленной замены.

В д. Колокольня забор воды осуществляется из 2 скважин (1 не действующая). Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 0,2 км. Вся сеть тупиковая. Износ сетей составляет 74%.

В д.Петрецово забор воды осуществляется из 1 скважины. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 0,2 км. Вся сеть тупиковая. Износ сетей составляет 48%.

В остальных населенных пунктах поселения водопровод отсутствует, водоснабжение обеспеченно за счет колодцев. Всего на территории поселения имеются 135 шахтных колодцев.
Канализация

Централизованная система водоотведения имеется в д. Никольское, д.Алексеевка, д.Усилительный Пункт (Сверчково) и д.Колокольня (все перечисленные населенные пункты обеспечены канализацией только частично). 
Водоотведение д. Никольское организовано посредством раздельной самотечной и напорной канализационной сети. Протяженность канализационных сетей составляет 6,75 км, степень износа – 64,5%. Очистные сооружения канализации полностью изношены и выведены из эксплуатации. В результате качество очищенных стоков не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод"
Водоотведение д. Алексеевка организовано посредством самотечной канализационной сети. Протяженность канализационных сетей составляет 1 км, степень износа – 40,5%.  Очистные сооружения канализации разрушены и выведены из эксплуатации. Сброс сточных вод происходит на рельеф. В результате качество очищенных стоков не соответствует санитарным нормам.

Водоотведение д.Усилительный Пункт (Сверчково) организовано посредством самотечной канализационной сети. Протяженность канализационных сетей составляет 1 км, степень износа – 39%. Хозбытовые стоки направляются на очистные сооружения д.Усилительный Пункт (Сверчково). Качество очищенных стоков соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. Физический износ КОС – 39%.

Водоотведение д. Колокольня организовано посредством самотечной канализационной сети. Протяженность канализационных сетей составляет 0,5 км, степень износа – 55,5%. Очистные сооружения канализации полностью изношены и выведены из эксплуатации. В результате качество очищенных стоков не соответствует санитарным нормам.

Застройка остальных населенных пунктов оборудована выгребами.
Проводя анализ существующего положения канализации сельского поселения, можно заключить, что основными проблемными вопросами дальнейшего развития системы отвода и очистки бытовых стоков являются:

- обязательность охвата домохозяйств системами бытовой канализации;

- обеспечение полной биологической очистки стоков.

Дождевая канализация

Рассматриваемые территории расположены в водосборном бассейне р.Большая Гжать. Рельеф территории имеет общий уклон к р.Большая Гжать, по территории также протекают ручьи и р. Алёшня. Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в настоящее время осуществляется по рельефу местности, по кюветам вдоль дорог в ближайшие водотоки, тяготеющие к р.Большая Гжать.
Проводя анализ существующего положения системы отвода и очистки поверхностного стока, можно заключить, что основными проблемными вопросами дальнейшего развития системы отвода и очистки поверхностного стока города являются:

- необходимость увеличения протяженности системы водоотвода путем строительства водостоков;

- обязательность охвата территории системами дождевой канализации;

- обязательность обеспечения очистки загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей.

Электроснабжение 

Электроснабжение населенных пунктов на рассматриваемой  территории  осуществляется от ПС 35/10кВ «Никольское» и ПС 35/10кВ «Сверчково». Источником электроснабжения потребителей сельского поселения являются распределительные воздушные линии напряжением 10 кВ. На территории сельского поселения расположены порядка 20 ТП. Внутрипоселковые электрические сети выполнены в воздушном исполнении на напряжении 10 и 0,4 кВ. Распределительная электрическая сеть, находящаяся в эксплуатации длительный период, физически и морально устарела. Обеспеченность жилищного фонда электроснабжением составляет 100%. 

По территории сельского поселения также проходят ВЛ 110кВ: Гагарин - Темкино вдоль автодороги и Гагарин - Вязьма - через дер. Колокольня.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения расположены 5 котельных:

· ведомственная котельная ОАО "Ростелеком" в д.Усилительный Пункт (Сверчково). Установленная мощность 4 Гкал/ч. Данная котельная отапливает также жилую застройку. В котельной установлены 4 котла КВТС-1. Основное топливо для котельной - газ. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 1,6 км, износ – 100%.
· котельная «Средняя школа» в д. Алексеевка. Установленная мощность 0,32 Гкал/ч. Данная котельная отапливает только школу. В котельной установлен котел КЧМ-5К. Основное топливо для котельной – уголь, резервное - дрова.
· котельная «Средняя школа» в д. Никольское. Установленная мощность 0,213 Гкал/ч. Данная котельная отапливает только школу. В котельной установлены три котла THERM TRIO-90. Основное топливо для котельной – газ.
· котельная «Дом культуры» в д. Никольское. Данная котельная отапливает также столовую. Основное топливо для котельной – газ.
· ведомственная котельная СХПК «Радищево». Основное топливо для котельной - газ.
В д. Колокольня школа отапливается электричеством. Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,3 км. Жилищный фонд частично оборудован индивидуальными источниками теплоснабжения на газовом топливе. Остальные хозяйства в поселении отапливаются дровами. Заготовкой дров занимается СХПК «Радищево». 

В настоящее время проводятся мероприятия по газификации сельского поселения. Развитие газификации позволит оборудовать потребителей источниками теплоснабжения на газовом топливе.

Газоснабжение

В настоящее время в сельском поселении 4 населенных пункта (д.Никольское, д.Алексеевка, д.Усилительный Пункт (Сверчково) и д.Кожино) обеспечиваются природным газом. Поставщиком природного газа для поселения является «Смоленскоблгаз».

Всего в сельском поселении газифицировано 900 домохозяйств, из них 504 сетевым газом, 396 – сжиженным. Протяженность газопроводов среднего давления по сельскому поселению составляет 27 км. 
Техническое состояние газопроводов удовлетворительное. Технические сооружения, находящиеся на газопроводах находятся на данный момент удовлетворительном техническом состоянии. Основными потребителями природного газа в поселении являются промышленные предприятия  и население, использующее газ на приготовление пищи на газовых плитах, для отопления от емкостных и проточных водонагревателей и для приготовления горячей воды. 

В настоящее время проводятся мероприятия по газификации сельского поселения сетевым газом. В основе этих мероприятий лежит Муниципальная целевая про​грамма «Газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2009-2012 годы».

Электрическая связь
Телефонизация

Число основных телефонных точек 100 единиц, в том числе домашних 50 единиц. Абоненты в д.Усилительный Пункт (Сверчково) подключены к АТС г.Гагарин. Отсутствуют телефоны в деревнях: Сельцо, Костивцы, Кожино, Новая Слобода, Кобылкино. В каждой деревне поселения установлено по 1 уличному таксофону.

Сотовая связь
В сельском поселении предоставляют услуги связи четыре оператора сотовой связи: «МТС», «БиЛайн», «Мегафон», «ТЕЛЕ-2». 

Телевидение и радиовещание

В сельском поселении осуществляется цветное телевизионное вещание пяти федеральных каналов. Трансляция программ УКВ-ЧМ  вещания осуществляется коммерческими радиостанциями.
Санитарная очистка.

Основную часть отходов составляют твердые бытовые отходы, образующиеся у населения. Контейнеры с мусором вывозятся на полигон ТБО на территории Покровского сельского поселения.

I.2.2. Оценка территории сельского поселения, тенденции ее использования 

I.2.2.1. Комплексная оценка использования территории
В соответствии с комплексной оценкой на уровне Гагаринского района с выделением следующего муниципального уровня (городского и сельских поселений) в границах Никольского сельского поселения преобладающим видом функционального использования (по занимаемой площади) является сельское хозяйство. Его территории с учетом территорий, благоприятных и ограниченно благоприятных для строительства (3,25 и 1,47 км², составляющих 2,7% территории поселения) в сочетании с территориями благоприятными для сельского хозяйства, составляют 104,9 км² (60,5%). 

Вторым видом являются территории, благоприятные для рекреации и туризма – 33,54 км² (19,3%), а с учетом территорий, ограниченно благоприятных для рекреации и туризма (4,64 км²), они составляют 22,0%. 

Доля территорий, благоприятных для лесного хозяйства – 18,63 км² или 10,7%. 

Территории благоприятные (3,25 км²) и ограниченно благоприятные (1,5 км²) для строительства (без сочетаний с другими видами использования) составляют всего 2,7%.

На территориях, оцененных  на уровне района в целом как ограниченно благоприятные для того или иного вида использования, на уровне части района (сельского поселения) могут  быть выделены участки территории благоприятные для использования по этому назначению.

Природные условия поселения наиболее благоприятны для молочного животноводства. Преобладающий вид использования (животноводство в сочетании с растениеводством) по занимаемой площади и существующим проблемам и необходимости развития распространен в восточной, северо-восточной и северо-западной частях территории поселения. В сочетании с территориями благоприятными для строительства сельское хозяйство занимает центральную часть с основными ареалами размещения строительства, локализованными на главной планировочной оси Покров – Никольское – Усилительный Пункт (Сверчково) с ответвлением на Колокольню. Развитие сельских населенных пунктов является проблемой, в том числе удержание тех, что теряют к расчетному сроку население, расположенных либо на плохих связях с магистральной дорогой (Кобылкино, Новая Слобода) либо рядом с относительно крупным населенным пунктом – Никольским (Рождество), Колокольней (Кожино). 

В рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области» на 2008-2012 годы планировались средства местного бюджета и средства областного бюджета - в соотношении 6:10. 

СХПК колхоз-племзавод «Радищево» - один из двух животноводческих предприятий  в Гагаринском районе (наряду с СПК «Родоманово» в Родомановском сельском поселении), получает субсидии из федерального бюджета для высокопродуктивного племенного маточного поголовья с.х. животных (3 тыс. руб. на голову). Из областного бюджета он получают субсидии на молоко, реализуемое на перерабатывающие предприятия.  

В соответствии с видами предпочтительного, возможного использования территории поселения в оценку включена характеристика угодий в границах оценочных участков, представляющих их необходимый комплекс, которая также здесь используется.

По их совокупности в границах оценочных участков выделены: 

Территории благоприятные для строительства и сельского хозяйства:

 – населенные пункты Никольское, Рождество, Шастово – при наличии фермы, хоздвора, дорог, газопровода, ЛЭП, ГРП, пашни, прудов);
 – дачные участки, пашни, луга, речка, пруды, дороги, газопровод, ГРП, ЛЭП.
Выделены территории благоприятные для сельского хозяйства, ограниченно благоприятные для строительства.  В них – при наличии  фермы, хоздвора, пашен, лугов, автодорог, линии связи, развитой водной сети – входят населенные пункты Алексеевка, Новая Слобода, Старая Слобода, Василево, Кобылкино, Петрецово, Саматы.
Территории благоприятные для  сельского хозяйства:

– населенные пункты Колокольня, Кожино, Костивцы, при наличии пашни, развитой водной сети, дорог, ЛЭП, газопровода, линии связи. 
Выделяются территории  благоприятные для рекреации и туризма
:

- участки с защитными лесами, с объектами историко-культурного наследия (в районе деревень Никольское, Кожино, Костивцы, в Колокольне).  
I.2.2.2. Тенденции использования территории 
Показатели площади земель под сельскохозяйственными угодьями (пашней,  сенокосами, пастбищами) уменьшаются, отражая тенденцию сокращения сельскохозяйственного производства. 
Из трех предприятий в Никольском поселении одно крупное сельскохозяйственное предприятие: СХПК (сельскохозяйственный производственный кооператив АО «Племзавод-колхоз «Радищево») самое большое по площади, одно из лучших хозяйств Смоленской области. Перерабатывающих предприятий нет 
На его долю (по данным на 2008 год) приходится 59,1% реализованного мяса в живой массе, 67,3% всего выращенного скота и 79,9% произведенного молока в районе. Наивысший надой на одну корову получен также в этом хозяйстве. Он - первый из 5 лучших хозяйств в Смоленской области. 

Значительная часть работающего населения, как указывалось выше (в разделе 2.1.2.2), занята на предприятиях  Гагарина, Москвы. Также значительную часть составляют жители трудоспособного возраста, занятость которых не определена.   

Межселенные территории (за границами населенных пунктов) включают достаточной большие необрабатываемые  участки. Кроме того, значительная часть необрабатываемой территории находится в долевой собственности у местных жителей
. Она труднодоступна в транспортном отношении. И обеспечение их транспортной доступности – не проблема проектирования и строительства дорог общего пользования.
Земли, отведенные под огороды в границах населенного пункта,  также далеко не всегда используются по назначению, не обрабатываются. На месте выбывающего населения приобретаются участки для дачного строительства. 

Отмечается тенденция в проявляемой  Администрацией сельского поселения озабоченности по поводу использования территории поселения относительно планировочного каркаса. Это – и проблема резервирования территорий для обеспечения возможностей  развития населенных пунктов, расширения их границ. Она становится особенно актуальной при решении вопроса формирования постоянного населения, основы трудовых ресурсов поселения, необходимых для хозяйствования на этой земле. 

Предложения касаются земель населенных пунктов, в большей мере обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой (дорогами, газом), тех земель, которые не находятся в долевой собственности деревенских жителей. 

Если ориентироваться на положение властей Гагаринского района, что вся перерабатывающая промышленность должна размещаться только в г.Гагарине, а в сельской  местности (в сельских поселениях) должны заниматься исключительно сельским хозяйством, то рост сельского населения должен лишь покрывать убытие населения. При этом необходимо ориентироваться на существенную модернизацию сельскохозяйственного производства, которое потребует меньшего человеческого ресурса (меньшей доли занятости в сельском хозяйстве).

Необходимо иметь возможности: выполнять работы и получать продукцию гарантированного сбыта по приемлемой для производителя цене, а также осуществлять  переработку продукции при необходимости ее хранения.  Необходима также возможность  доведения ее до потребителя непосредственно (например, в случае развития агротуризма).   

Никольское сельское поселение получает развитие за счет интенсификации освоения внутренних территориальных резервов и резервированием территории на будущее, с укреплением планировочного каркаса – центров (узлов) и связей между ними. 

Проектируемая трасса новой скоростной железной дороги, входящей в состав международного транспортного коридора «Транссиб» пройдет вдоль северной границы по территории Никольского сельского поселения. 
I.2.3. Проблемы и ограничения градостроительного развития

I.2.3.1. Проблемы развития в сельском поселении
Проблемы касаются многих аспектов развития Никольского сельского поселе​ния: 

- особенностей положения в Гагаринском районе;

- демографической ситуации и социально-экономического положения;

- состояния и функционирова​ния системы расселения поселения в целом и каждого населенного пункта, производственной инфраструктуры, инфраструктуры транспортных связей и инженерного  обеспечения  их устойчивого развития.   

· Проблема положения Никольского поселения в Гагаринском районе заключается в его срединном положении в южной части Гагаринского района, граничащей на севере с г.Гагариным (в том числе с микрорайоном Труфаны). 
· Проблемы, связанные с демографической ситуацией – проблемы  общего характера и на общем фоне, требуют безусловного внимания, так же, как наличие трудовых кадров в сельском хозяйстве и в обрабатывающих отраслях и улучшения их качественного состава.

· Проблема занятости населения, представителей которого при определенных условиях (в рамках соответствующих целевых программ) можно считать резервом  трудовых кадров, в том числе безработных, работающих по найму у частных граждан, работающих за пределами сельского поселения (всего 360 человек).  

· Проблемы, связанные с  полномочиями местного значения в сфере социально-экономических отношений:

- недостаточно источников поступления в бюджет;

- нет привлечений посторонних инвесторов, за исключением средств областного и районного бюджетов;

- требуется реконструкция водопроводных сетей и канализации;

- недостаточно пассажирского транспорта в отдаленные населенные пункты поселения;

- совсем нет строительства муниципального жилья и очень мало строится частного жилья из-за отсутствия финансовых средств.

· Проблема сохранения системы расселения и ее развития – с развитием транспортно-планировоч​ного, инженерного каркаса, сохранением природного каркаса и адаптацией его в рекреационных и природоохранных целях.

· Первоочередные проблемы:

- срочный ремонт   улично-дорожной сети  в селе Никольское и во всех других населенных пунктах (выполнение программы дорожных работ Смоленской области);

- планомерные работы по повышению обеспеченности жилищного фонда инженерным благоустройством, предполагающей:
- реконструкция водопроводных сетей, замена канализации;

- газификация населенных пунктов (на местном  уровне с организацией жителей для прокладки разводящих сетей к жилым домам).
· Проблемы, необходимые для обеспечения перспектив развития поселения: 

 Проблема расселения:

- сохранение системы расселения с удержанием и развитием сложившегося – транспортно-планировочного каркаса, сохранением и развитием природного каркаса; 
- резервирования территорий для возможного развития, с обоснованием его тенденции, реализации  подготовленных экономических и социальных программ – и  на расчетный срок, и за его пределами.
 - взаимосвязанного развития населенных пунктов с постоянным населением и садово-дачных образований, с определением перспектив и проблем развития.
Развитие социальной сферы:

- молодежная политика;

- развитие спорта;

- организация массового отдыха граждан. 
При этом необходимо:

- пополнение налоговой базы за счет увеличения собираемости налогов.

- привлечение средств областного и федерального бюджетов на газификацию села и реконструкцию водопровода, включенные в Региональную программу «Развитие села до 2012 года».

-.мероприятия по эффективности использования муниципального имущества.
- взаимодействие в работе с представителями малого  и среднего бизнеса:

· Проблемы противопожарных мероприятий в ситуации, когда пожары не прекращаются по причине устаревшего инженерного оборудования, при отсутствии возможности информирования населения.

I.2.3.2. Ограничения градостроительного развития
Градостроительные ограничения являются одними из основных элементов, обеспечивающих выбор градостроительных решений. Они базируются на положениях нормативных правовых документов федерального, областного (и муниципального) уровней.  На картах (схемах), утвержденных в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области, были показаны ограничения,  послужившие основой для материалов обоснований генерального плана Никольского сельского поселения. Более подробно источники ограничений Никольского поселения с соответствующими зонами с особыми условиями использования территории обозначены  на карте «Схема ограничений использования территории».

Зоны с особыми условиями использования территории


Зоны охраны историко-культурного наследия

Материалы приведены в подразделах I.2.1.6. и II.2.4.4. «Объекты историко-культурного наследия». 
Водоохранные зоны
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ч.1 ст.65 Водного Кодекса РФ). В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (ч.2 ст.65 ВК РФ). В Никольском сельском поселении к ним относятся:
· прибрежные защитные полосы рек шириной 50 м.;

· водоохранная зона рек Большая Гжать и  Алешня – 200 м.
Режимы хозяйственной деятельности и охраны этих зон установлены Водным кодексом Российской Федерации (части 15, 16, 17 статьи 65).

Зоны санитарной охраны

Это территории, включающие источники водоснабжения, водопроводы или иные соответствующие объекты. Состоят из поясов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения питьевого назначения
:
· ЗСО от подземных источников: граница 1-го пояса - от стен сооружений (водонапорных башен) – на менее 15 м. По согласованию с СЭС 1-й пояс зоны отдельно стоящих сооружений (в частности водонапорных башен), работающих без разрыва струи можно не предусматривать. 

· ЗСО от поверхностных источников (от уреза воды при летне-осенней межени) – источников питьевого водоснабжения города Москвы:

- 100-метровая зона II-го пояса санитарной охраны,

- 500-метровая зона II-го пояса санитарной охраны.
Режимы хозяйственной деятельности и охраны ЗСО установлены Водным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 43).

Санитарно-защитные зоны от источников негативного воздействия на окружающую среду

Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, повышенных уровней шума и т.п. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевой отрасли промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды также не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятии непищевых отраслей промышленности.

Параметры санитарно-защитных зон в зависимости от класса, характера производства и мощности объектов промышленности различных отраслей устанавли​ваются проектами санитарно-защитных зон на основании СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03:
· второго класса – шириной 500 м;

· третьего класса – шириной 300 м;

· четвёртого класса – шириной 100 м;

· пятого класса – шириной 50 м.

Территории природно-экологических ограничений

· защитные леса;

· болота проходимые;

· заболоченные территории;

· земли высокого качества для развития АПК. 

Природные и экологические градостроительные ограничения для территории Никольского сельского поселения установлены по результатам комплексной оценки и анализа тематических природно-ресурсных и экологических ГИС-карт на основании соответствующих нормативно-правовых актов федерального и республиканского уровня
Территории подверженные риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

· низкая пойма рек, затапливаемая паводком 1%-ной обеспеченности;

· территории распространения пожароопасных грунтов (торф в засушливые годы);

· сосновые леса, которых почти нет на территории поселения.

Охранные и санитарно-защитные зоны, полосы отвода и технические  коридоры транспорта

· защитные полосы вдоль автодорог федерального и регионального значения;

· охранные зоны железных дорог.

Градостроительные ограничения, связанные с транспортной инфраструктурой.

           Согласно Федеральному закону об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации  величина придорожной  полосы автомобильных дорог
 в зависимости от технической категории дороги  устанавливается в размере:

75 м – для автодорог I,  50 м –  III-IV и 25 м – V категорий.
К данным ограничениям относятся также:
- защитные полосы лесов вдоль железной дороги – не < 100 м с каждой стороны;
- территории неблагоприятные для строительства по инженерно-строительным условиям.
           При размещении жилой застройки поблизости от объектов транспорта ограничением являются соответствующие нормативные санитарно-защитные зоны: для железных дорог - 100 м от полотна железной дороги, для региональных автодорог   III категории - 50 м от края автодороги. Для высокоскоростной железнодорожной магистрали помимо этого ограничением являются охраняемые зоны, которые должны быть установлены в процессе проектирования. При размещении предприятий, нуждающихся в железнодорожном транспорте, ограничением можно считать необходимость их размещения в зоне влияния железной дороги (благоприятная для их размещения зона составляет 2-10 км). 

Территории производственных и сельскохозяйственных объектов 

- санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий: 

- санитарно-защитные зоны племзаводов крупного рогатого скота - у деревень Никольское, Алексеевка и Колокольня – 300 м;
     - теплицы и парники– 50 м;

- санитарно-защитные зоны производственных предприятий:

     - склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов (до 50 т.), цехи по приготовлению кормов; гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники, склады горюче-смазоч-ных материалов – 50 м;

   - магистральный газопровод (проектируемый ср. давления) – 50 м в 2 стороны;
  - хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; материальные склады; склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается до предприятий по хранению и переработке пищевой продукции); санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения – не < 100 м.

Территории объекты и специального назначения

· кладбища – 50 м;

· скотомогильники   – 500м.
II. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
Положения о территориальном планировании муниципального образования «Никольское сельское поселение» Гагаринского района Смоленской области разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 23) и Положением о составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Смоленской области (ст. 3).

II.1. Цели, задачи, принципы и средства территориального планирования

В основе достижения целей и пошагового решения задач (на первую очередь до 2015г. и на расчетный срок до 2025г.) по их достижению лежат принципы и средства  градостроительного планирования.

II.1.1. Цели территориального планирования 

Целями территориального планирования поселения  является создание градостроительными средствами предпосылок развития его как части пространственного каркаса района, интенсификации использования территории и совершенствования инфраструктурной обеспеченности, в том числе условий проживания населения.

II.1.2. Задачи районного уровня и местного уровня (поселения):

· обеспечение связей транспорта с райцентром Гагариным, с центрами поселений района, с внешними узлами транспорта для связей со Смоленском и Москвой;

· формирование расселения с центром в Никольское и его подцентрами на удаленной от него территории;

· обеспечение согласованного определения приоритетов и скоординированного развития подсистем каждой из этих форм расселения.

II.1.3. Принципы и средства решения задач:

Градостроительная концепция учитывает пространственно-ресурсные предпосылки всей системы организации района, области, а также Московского региона: 

· учет условий и предпосылок, в том числе сложившихся позитивных традиций;

· учет оценки градостроительных ограничений;

· формирование (модернизация и укрепление) иерархии планировочного каркаса;

· зонирование с выделением зоны активного экономического развития; 

· определение мероприятий по территориальному планированию.

II.1.3.1. Учет внешних условий и предпосылок развития поселения 

Внешние условия развития Никольского поселения определяются в первую очередь его местом в Гагаринском районе Смоленской области на границе с Московской областью, связями с Гагариным и с Московским регионом. При этом решается и вопрос связи  с Вязьмой – центром Вяземского планировочного района, выделенного в этом качестве в соответствии с предложениями утвержденной СТП Смоленской области. 
II.1.3.2. Учет градостроительных ограничений 

Градостроительные ограничения и требования в выборе градостроительных решений базируются на положениях нормативных правовых документов федерального 
областного уровня. Ограничения развития сельского поселения представлены в обосновывающих материалах (I.2.2.2, стр. 38.) в виде режимов использования территории.   
II.2. Мероприятия по территориальному планированию 
II.2.1. Прогноз численности населения 

Демографическая ситуация в Никольском сельском поселении – отражение  демографического кризиса, сложившегося и продолжающегося в Гагаринском районе, Смоленской области, России в целом. 
Несмотря на ряд прогнозных предложений, содержащихся в «Схеме территориального планирования Смоленской области» (ЦНИИП градостроительства РААСН, 2007г.), в «Стратегии развития Смоленской области на долгосрочную перспективу: модернизация традиционно индустриального района» (ЦСР «Северо-Запад», 2008г.), в документе «Модернизация традиционно индустриального региона» (2007 г.) и в  Схеме территориального планирования Гагаринского района (ЦНИИП градостроительства РААСН, 2009 г.), в ситуации с большой степенью неопределенности социально-эконо-мического положения в стране, отсутствием аргументированных прогнозных демографических показателей по локальным территориям, уместны лишь ориентировочные оценки численности населения. Исходя из этого, рассмотрены 3 варианта.

1-й пессимистический вариант, исходя из  прогноза, содержащегося в Схеме территориального планирования Гагаринского района (с расчетной численностью населения до 2300 человек, соответствующей сокращению численности на 8,5%). 
В этом варианте 6 деревень (Кобылкино, Кожино, Костивцы, Новая Слобода, Рождество, Сельцо) теряют постоянное население и находятся на грани исчезновения, и в 4 деревнях (Подвязье, Старая Слобода, Шастово и Саматы) население менее 20 человек.  Вместе с тем, после сокращения населения в период   2003-2008 гг. на 30 человек темпы сокращения уменьшаются. С этим нельзя не считаться.  

Таблица II.2.1.1

Оценка возможной численности населения на расчетный срок (1-й вариант)

	
	Группы населенных пунктов по численности населения, человек - прогноз
	Наименования населенных пунктов 

(в скобках –  численность населения, человек  на 01.01.2010 г.)

	1
	2
	3

	
	>1000
	Никольское (1393)

	
	600 -1000
	-

	
	500 - 600
	-

	
	300 - 500
	Алексеевка (364)

	
	200 - 300
	-

	
	100 - 200
	Колокольня (194), Усилительный пункт (Сверчково) (147)

	
	  50 - 100
	Петрецово (107)

	
	  20 -   50
	Василево (40), Дорожно-Ремонтный Пункт (46), Мишино (24)

	
	 <20
	Подвязье (10), Костивцы (7), Старая Слобода (6), Шастово (9), Саматы (6)

	
	без постоянного населения 
	Кобылкино (2), Кожино (3), Новая Слобода (4), Рождество (3), Сельцо (4)


2-й – базовый вариант, основанный на более детальной информации по динамике изменения численности населения и опирающийся на прогноз, основанный на  способе регрессивного анализа с использованием функции «тенденция» и функции «рост» (по методу наименьших квадратов). Он характеризуется незначительной потерей (практически стабилизацией) численности населения. 

3-й вариант – оптимистический (насколько это возможно). Он представляется возможным при условии привлечения населения на территорию области. Решение проблемы за счет внутренней миграции в настоящее время невозможно. Оно в значительной степени может быть за счет добровольного переселения соотечественников, проживающих за пределами Гагаринского района и привлечения иностранной рабочей силы (в рамках соответствующей программы областного уровня, очередной вариант которой находится на рассмотрении на федеральном уровне
). Необходимо привлечение мигрантов в молодых трудоспособных возрастах (15-19 лет и 20-24 года) с учетом их образовательной структуры, профессиональной подготовки, мобильности и способности повлиять на ситуацию «брачного рынка».

Необходимо предпринять все возможные усилия, вплоть до предоставления беспроцентных кредитов на обустройство в сельской местности
 и возможность прописаться на  дачных участках
. Вариант рассчитан на такую перспективу
. Обоснованием улучшения ситуации служат «Итоги социально-экономического развития Гагаринского района за 2007 год»
,  а также концепция демографической политики до 2025 г., представленная Президентом России Д. А. Медведевым, предполагающая перелом негативной тенденции к 2016 году.

Без обустроенной и «живой» сельской местности, развитого хозяйства эта территория не может полноценно функционировать. 
Расположенное на границе с Московской областью, в основной полосе расселения РФ (и в настоящее время, и в будущем с прокладкой скоростной магистрали в международном транспортном коридоре «Транссиб» на направлении страны Западной Европы – Белоруссия – Центральные регионы России – Сибирь – Дальний Восток – страны АТЭС), поселение обладает определенными земельными и рекреационными ресурсами. 
Вся центральная и, особенно, северная часть Никольского поселения с центром

поселения деревней Никольское вдоль главных не только для района магистралях, включая международный транспортный коридор, находится в «зоне активного экономического развития», выделенной в Схеме территориального планирования Гагаринского района. Она рассматривается в качестве ядра с возможной перспективой образования развитого центра поселения и его подцентров расселения, организующих собственную «зону активного экономического развития» Никольского сельского поселения. При этом транспортно-планировочный каркас  должен быть усилен с сохранением на нем всех населенных пунктов, что предполагает наличие в них – если не постоянного, то сезонного – населения, с резервированием территории на будущее.  

В результате анализа выбран 3-й оптимистический вариант.

Возможны подварианты.

1. Стабилизация (приближение к ней) к первоочередному сроку – 2015 г. и дальнейший рост населения. 
Постепенное затухание уменьшения численности населения до состояния на момент 2010 г. (2369 человек) с дальнейшим ростом населения к 2025 г. (до 2500-2600 человек). 

2. Рост с неотложным решением вопроса о привлечении мигрантов, их обустройстве и трудоустройстве.
Рост уже к первоочередному сроку до 2450 человек и к расчетному сроку до 3000 человек. Рост может быть осуществлен дополнительно с решением получения постоянной регистрации в дачных домах (в границах населенных пунктов). 

Привлечение постоянного и даже сезонного населения, в любом случае обустраивающего землю (действующего в рамках закона и установленных правил) имеет смысл.   В данном случае представляется наиболее оптимистический 2-ой подвариант в расчете на резервирование территории в случае возможного или необходимого развития (таблица II.2.1.2).
Таблица II.2.1.2.
	
	Наименование деревень
	Население на 01.01.2010 г.
	Расчетное население с учетом дачников

	
	
	
	2015
	2025

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Никольское
	1393
	1415
	1530

	2
	Ново-Никольское
	-
	-
	100

	3
	Алексеевка
	364
	375
	400

	4
	Василево
	40
	45
	70

	5
	Дорожно-Ремонтный Пункт  
	46
	48
	50

	6
	Кобылкино
	2
	5
	10

	7
	Кожино
	3
	5
	60

	8
	Колокольня
	194
	200
	300

	9
	Костивцы
	7
	10
	40

	10
	Мишино
	24
	32
	40

	11
	Новая Слобода
	4
	5
	10

	1
	2
	3
	4
	5

	12
	Петрецово
	107
	110
	120

	13
	Подвязье
	10
	10
	10

	14
	Рождество
	3
	5
	10

	15
	Саматы
	6
	10
	20

	16
	Сельцо
	4
	5
	10

	17
	Старая Слобода
	6
	10
	20

	18
	Усилительный Пункт 

(Сверчково)
	147

	150
	190

	19
	Шастово
	9
	10
	10

	
	
	
	
	

	Итого
	2369
	2450
	3000


И даже этот прогноз может оказаться не слишком оптимистичным в условиях, когда много неясностей относительно садовых товариществ. В Никольском поселении их зарегистрировано 10 образований, в которых, по данным Администрации поселения, насчитывается около 5000 участков.  

Рассмотрена возможность роста  в качестве опорных центров как центра поселения, деревни Никольское, так и деревень Алексеевка и Колокольня – узлов планировочного каркаса и центров развития хозяйственного комплекса.  По соседству с деревней Никольское на трассе Гагарин-Темкино в благоприятных ландшафтно-планиро-вочных условиях к концу расчетного срока намечено создание деревни Ново-Никольское как перспективного резерва для расселения населения.
В структуре расселения, в соответствии с выделенными центрами, выделяются 3 основных группы населенных пунктов: южная, средняя и северная – на Большой Гжати (деревни Никольское и Алексеевка) и на Малой Гжати (деревня Колокольня). В относительно удаленном от них ареале (в северо-восточной части поселения с пятью населенными пунктами)  в качестве подцентра может рассматриваться деревня Петрецово.  

В 1-й группе (с центром в деревне Никольское) предполагается более 1400 человек на 1-ю очередь и 1600 человек (на расчетный срок). Центр 2-й группы деревня Алексеевка, структурно представленной тремя частями, принимает в основном на себя функции трудоустройства и связанного с этим общественного (культурно-бытового) обслуживания. В ней определяется 375 человек на 1-ю очередь и  420 – на расчетный срок. 3-я группа населенных пунктов  с центром в деревне Колокольня – более 200 человек на 1-ю очередь и 300 – на перспективу.

При этом необходимо предусматривать возможное обслуживание сезонного (отчасти, и постоянного) население дачников. Это относится ко всем центрам, и в большей степени – к Колокольне и Алексеевке.

«Осью» обслуживания, в том числе, может быть и в большей степени, дачников является дорога М1 «Беларусь», в полосе которой (зоне ее влияния) происходит быстрое реагирование  на изменения запросов населения в сфере обслуживания. 

Необходимы определенные меры по отношению к населенным пунктам с населением до 10 человек, находящимся на грани потери постоянного населения. 

Прогнозируемый рост возможен в результате преобразования старой (убывающей) структуры населения в стационарную, а затем растущую структуру. Структура населения переходного периода (от стационарной – к растущей)
 – на расчетный срок: 

- пенсионеры – 27% (729 человек);

- старшего возраста – 32-33% (860-890 человек)

- молодежь до 30 лет – 15-16% (400 - 430 человек);

- школьники (7-18 лет) – 15-16% (40 - 430 человек); 

- дошкольного возраста (1-6 лет) – 9-10% (240 - 270 человек).

В  трудоспособном возрасте, с учетом работающих в старшем школьном возрасте и молодежи, получающей дальнейшее образование – более 55% (1480-1500 человек).

II.2.2. Прогноз социально-экономического развития на 2015-2025 гг. 

Условия социально-экономического развития на территории в границах Смоленской области в документе «Модернизация традиционно индустриального региона» определяются ставкой на кластерное развитие традиционных отраслей и привлечение инвестиций. В иерархии отраслей области сельское хозяйство занимает 3-е место (1-е - промышленность). Пищевая промышленность в иерархии подотраслей занимает 5-е последнее место. Экономическое развитие области в соответствующих масштабах сконцентрировано вдоль транспортных коридоров, особенно вдоль коридора Москва – Минск, пересекающего Никольское сельское поселение.

Из приоритетных направлений, выделенных на областном уровне, к территории Никольского сельского поселения можно отнести развитие пищевой промышленности – на базе сельского хозяйства с развитием сырьевой базы и предприятий переработки продукции молочно-мясного животноводства. Это представляется в Никольском сельском поселении возможным, например, с созданием в дальнейшем кластера на базе собственного предприятия (СХПК колхоза-племзавода «Радищево») и в  качестве возможного агента  развития. 

К  областным приоритетам можно отнести и «развитие туризма» (со многими условиями и оговорками); «привлечение агентов развития АПК; улучшение демографической ситуации»; обеспечение баланса на рынке труда; пространственное развитие». 

Инвестиционную привлекательность территории поселения обусловливают:

· выгодное географическое положение – пограничное с Московской областью, с перспективой формирования трассы (включая предусмотренную трассу железнодорожной магистрали) международного транспортного коридора и положением центра поселения в зоне активного экономического развития в масштабе Гагаринского района, включающего территории вдоль этой трассы и автодороги Гагарин – Никольское – Темкино;
· наличие правовой базы, поддерживающей инвестиционную деятельность;
· наличие базовых предприятий на территории, определяющих на ближайшую и обозримую перспективу использование территории поселения: крупного сельскохозяйственного предприятия СХПК колхоза-племзавода «Радищево»; 
· наличие территории с производственными постройками на удобной транспортной связи;
· наличие природных ископаемых (строительных материалов);
· наличие природных (в том числе лесных, включая охотничьи угодья) ресурсов.
К сожалению, имеет место катастрофический дефицит квалифицированных трудовых ресурсов.
На районном уровне территория Никольского сельского поселения характеризуется следующими приоритетными видами функционального назначения:
 

- животноводство в сочетании с растениеводством; 

- лесное хозяйство с лесовосстановлением; 

- рекреация в сочетании с сельскохозяйственным производством
.

При прогнозировании социально-экономического развития Никольского сельского поселения и его населенных пунктов на расчетный срок (2015-2025 гг.) следует учитывать возможности:

- установления делового партнерства СХПК колхоза-племзавода «Радищево») в  качестве ведущего сельскохозяйственного предприятия и возможного агента  развития для других предприятий с перерабатывающими предприятиями – крупными и малыми, включая представителей малого  и среднего бизнеса; 

- использования делового партнерства для повышения эффективности в животноводстве и земледелии, взаимодействие с представителями среднего и малого бизнеса;

- использования территории для садово-дачного строительства (при имеющемся существенном количестве дачников, превосходящем число постоянных жителей
);

- маятниковой трудовой миграцией;

- использования Московского региона как рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, «даров леса» (принимая во внимание значительную долю его дачников).

II.2.3. Производственная инфраструктура

Анализ за 2008-2009 годы, с учетом которого можно было дать прогноз развития изменений в производственной инфра​структуре Никольского сельского поселения на ближайший период (2010-2012 годы), к сожалению, Заказчиком не был предоставлен. В ситуации, когда СХПК колхоза-племзавода «Радищево» является ведущим сельскохозяйственным предприятием, но нет достаточных источников поступления в бюджет и нет привлечений посторонних инвесторов – это является огромной проблемой.

Основной задачей является изыскание дополнительных источников финансирования, наряду с финансовыми средствами (дотацией) областного бюджета, составляющего 53% (на 2010 год) от всех доходов.

Прогнозируемая  ситуации на расчетный срок предполагает обеспечение решений  самых сложных  проблем устойчивого функционирования экономики поселения, в первую очередь, проблем развитии агроиндустрии. Необходима интенсификация сельского хозяйства, предполагающая:

 создание комплекса по производству  сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке;

 - увеличение кадров, занятых в сельскохозяйственных и также на перерабатывающих предприятиях (животноводческих и растениеводческих);

- инициирование организации перерабатывающих предприятий при содействии представителей малого  и среднего бизнеса. 

Рабочие места остаются в прочих предприятиях производственной сферы (на разработке карьеров).    

Перспективы развития связаны также с развитием  лесного хозяйства (переработкой леса с расширенным ассортиментом продукции и его восстановлением). 

Предлагается также обустройство рекреационных зон в соответствии с их благоприятностью по тому или иному назначению.  

За этим стоят проблемы:

- организации системы малого и среднего бизнеса, включая кустарное производство, позволяющее работать на дому;

- организации системы подготовки кадров – в тесной связи с системой предпрофильного обучения учащихся старших классов с возможным продолжением образования в средних и высших учебных заведениях (получением определенной квоты). 

II.2.3.1. Сельское хозяйство

Прогноз дальнейшего хозяйствования на земле поселения  затрагивает, прежде всего,  два аспекта:

- наличие и использование сельскохозяйственных территорий и характеристика почв, состояние лугов и пастбищ, обусловленное сроками их эксплуатации;

- наличие кадров в сельскохозяйственном производстве, возможность интегрирования всех сельскохозяйственных производителей в общую структуру хозяйства.  

Земли сельскохозяйственного назначения, уменьшенные ранее в результате выделения в земельные доли (в коллективную собственность) и практически не используемые, могут быть со временем использованы при инициировании улучшения транспортной доступности (по дорогам, не относящимся к дорогам общего пользования – объектам муниципального уровня).

Одним из вариантов некоторой компенсации земель может быть изыскание и использование на меньших площадях новых возможностей для развития сельского хозяйства с внедрением старых и новых технологий интенсивного ведения хозяйств (стойлового содержания животных, парникового овощеводства и других технологий).   

Не исключена возможность выращивания традиционных культур: овса и ржи, а также льна и возрождения пчеловодства. 

Сложившийся ранее каркас из относительно крупных фермерских хозяйств (в деревнях Алексеевка, Никольское) претерпевает определенные изменения. Вынос ферм, расположенных в 500-метровой зоне санитарной охраны (ЗСО) на примыкании к границам Никольского на обоих берегах пруда, компенсируется размещением ферм на левом берегу пруда за границами ЗСО. Фермы восточнее деревни Алексеевка сохраняются. Размещаются фермы в следующих местах: на севере от д. Колокольня.  Перечень может быть дополнен организацией новых предприятий – фермерских хозяйств.  В меньшей или большей степени, но по мере освоения территорий для жилой застройки при благоприятных обстоятельствах, свое место в этой структуре займут малые формы хозяйствования: ЛПХ – личные подсобные хозяйства, КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства, СПК – сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В этой связи и с учетом возможной перспективы развития населенных пунктов (на расчетный срок и за его пределами) в границах населенных пунктов отводятся и резервируются достаточные территории под огороды и выгоны.  

Возможность значительного ускорения роста сельскохозяйственного производства  связывается с ожидаемыми результатами реализации на областном уровне национального проекта «Развитие АПК»,  в частности за счет использования сельхозпроизводителями кредитных ресурсов для  проведения весенне-полевых работ, заготовки кормов и уборки урожая, а также для покупки сельхозтехники и племенного скота. 

Для осуществления политики  развития хозяйств,  их технического оснащения необходима разработка программ на следующих уровнях: района и поселения. В программах могут найти отражение предприятия и организации АПК, испытывающие потребность в кредитных ресурсах на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов,  на приобретение сельскохозяйственных животных,  техники и строительных материалов на ремонт и строительство новых помещений – как из муниципального, так и из областного и федерального бюджета и средств частных предпринимателей.  
Дисбаланс в профессионально-квали​фикацион​ной системе спроса и предложения на рабочую силу потребует подготовки и реализации совместных программ взаимодействия сельскохозяйственных, промышленных предприятий и подготовки кадров.

II.2.3.2. Перерабатывающее производство

Прогнозируется развитие производства по переработке  сельскохозяйственной продукции, развитие предприятий по переработке природных ресурсов (лесных, полезных ископаемых). Оно необходимо, особенно в условиях вынужденного, часто длительного, хранения с потерями произведенной продукции. Оно возможно для организации ЛПХ, СПК, а также развития кустарного производства, сбор и переработка даров леса – в частном порядке и с организацией объединений, кооперативов.   

Из приоритетных направлений, выделенных на областном уровне, к территории Никольского сельского поселения можно отнести развитие пищевой промышленности – на базе сельского хозяйства с развитием сырьевой базы и предприятий переработки продукции молочно-мясного животноводства. Это представляется в Никольском сельском поселении возможным, например, с созданием в дальнейшем кластера на базе предприятия в Гагаринском районе (например, СХПК колхоза-племзавода «Радищево») в  качестве возможного агента  развития. 

При этом необходимо:

- приведение «в рабочее состояние» сохранившихся построек, включая хранилища, складские помещения, имея в виду и те, которые переданы в пользование, в собственность, вовлекая их в общее производство;

- ориентация на переработку сельскохозяйственной продукции, предполагающая использование существующих построек (сооружений) и оборудования с постепенным расширением ассортимента продукции, в том числе произведенной на фермах и на частных подворьях (ЛПХ; КФХ);

- развитие предприятий с соблюдением экологических требований: 

- лесоперерабатывающих, деревообрабатывающих малых предприятий в комплексе с лесовосстановлением;

- разработка карьеров, добыча и обработка строительных материалов с последующей рекультивацией территории;

II.2.4. Социальная инфраструктура

На начальном этапе улучшение ситуации связывается с реализацией областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 г.». В ней предусматриваются меры по строительству (приобретению) жилья в сельской местности, развитию социальной инфраструктуры. В дальнейшем программа «Социальное развитие села» должна получить продолжение. 

II.2.4.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Усилия должны быть направлены на максимальное улучшение условий проживания местных жителей и на привлечение на территорию поселения молодых семей в сельское хозяйство, прочие производства, включая частные предприятия, работу на дому, с предоставлением им максимально возможных льгот, включая льготы, направленные на приобретение жилья, устройства, воспитания и обучения детей.

Обустройство участков, строительство дач будет продолжаться по мере приобретения индивидуальными лицами участков. Количество дачных участков может быть еще более значительным (более 5000). Полагается в качестве возможного варианта вариант перевода части освобождающегося жилищного фонда в фонд распределения (в том числе и переводом индивидуальных жилых домов в категорию «дача») для внутренних и внешних иммигрантов. 

Возможности для размещения жилищного (в том числе дачного) строительства в большей или меньшей мере имеются почти в каждом населенном пункте. 

Планируется размещение нового жилищного строительства, с соответствующей уличной сетью, как на территории в существующих границах населенных пунктов, так  и на территориях их развития. В восьми населенных пунктах: деревнях Никольское, Ново-Никольское, Алексеевка, Кожино, Костивцы, Саматы, Старая Слобода и Усилительный Пункт, -  за счет земель сельскохозяйственного назначения (преимущественно лугов и пастбищ). 

В центре поселения деревне Никольское индивидуальной жилой застройкой будет охвачена значительная часть (наибольшая среди всех населенных пунктов) территории (около 100га),  в том числе за счет сельскохозяйственных земель – менее 20га. Новая многоквартирная застройка не планируется. За существующими границами предусмотрено, помимо деревни Никольское,  жилищное строительство еще, как указывалось выше, в семи деревнях.
Наибольшие территории под индивидуальную жилую застройку  в существующих границах занимаются в деревнях Никольское и Колокольня. Значительные территории под индивидуальную жилую застройку планируются в деревнях Кожино и Усилительный Пункт (Сверчково), около 10га территорий запроектировано на расчетный срок под индивидуальное жилищное строительство в деревне Ново-Никольское. 

Таблица II.2.4.1.

Территории жилой застройки
	
	Наименование населенного пункта
	зона жилой застройки, га

	
	
	существующей
	планируемой
	в т.ч. планируемое увеличение 

	
	
	
	
	всего
	в существующих границах н.п.
	на территориях развития н.п.

	1
	Никольское
	62,52
	100,86
	38,34
	20,89
	17,45

	2
	Алексеевка
	18,52
	36,88
	18,36
	12,96
	5,40

	3
	Васильево
	4,36
	11,50
	7,14
	7,14
	    -

	4
	Дорожно-Ремонтный Пункт  
	  -
	1,00
	1,00
	1,00
	    -

	5
	Кобылкино
	4,17
	5,40
	1,23
	1,23
	    -

	6
	Кожино
	3,22
	22,04
	  18,82
	           3,22
	       15,60

	7
	Колокольня
	12,82
	36,30
	23,48
	23,48
	    -

	8
	Костивцы
	1,70
	9,03
	7,33
	2,73
	         4,60

	9
	Мишино
	3,90
	10,90
	7,00
	7,00
	    -

	10
	Новая Слобода
	2,23
	4,30
	2,07
	2,07
	    -

	11
	Петрецово
	9,69
	20,18
	10,49
	10,49
	    -

	12
	Подвязье
	3,36
	7,10
	3,74
	3,74
	    -

	13
	Рождество
	0,90
	0,90
	    -
	           -
	    -

	14
	Саматы
	       -
	7,60
	7,60
	6.30
	1,30

	15
	Сельцо
	4,80
	6,06
	1,26
	1,26
	    -

	16
	Старая Слобода
	1,12
	8,01
	6,89
	4,18
	2,71

	17
	Усилительный Пункт (Сверчково)
	     1,20
	17,15
	15,95
	     -
	15,95

	18
	Шастово
	4,00
	4,00
	-
	     -
	 -

	19
	Ново-Никольское
	     -
	          9,70
	9,70
	-
	         9,70

	
	Итого
	138,51
	318,91
	180, 40
	107,69
	
72,71


Наряду с существующими дачными образованиями  (садовыми товариществами), в ряде населенных пунктов может осуществляться преимущественно дачное строительство. Это, в соответствии с прогнозируемой численностью населения, в первую очередь относится к деревням Колокольня, Алексеевка, Петрецово, Кожино (по критериям наличия резервных территорий, находящихся в настоящее время под огородами, а также транспортной доступности). Далее идет группа населенных пунктов, расположенных вдоль  автодороги М1 «Беларусь»: деревни Василево, Кобылкино и Старая Слобода,

И в деревне Никольское, и в деревнях. Алексеевка и Колокольня, при определенном наличии возможности субсидирования строительства может появиться муниципальный   жилищный фонд.    Муниципальный  жилищный фонд может быть размещен и в других населенных пунктах для муниципальных служащих (медицинских работников, учителей). Муниципальный жилищный фонд со значительной степенью износа – до 65 % требует ремонта. Ветхий  жилищный фонд подлежит либо коренной реконструкции, либо обновлению. 

В документе «Нормативы градостроительного проектирования Смоленской области» (утвержденном 5.06.2007, №207), максимальный размер земельного участка для индивидуальной застройки домами усадебного типа на территории Смоленской области – 2000 м[image: image3.png]


. 

В населенных пунктах индивидуального усадебного строительства, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.
Помимо нового строительства следует осуществлять текущий ремонт и реконструкцию жилищного фонда, находящегося на балансе поселения, а также планировать объемы развития строительной базы. 
Для обеспечения жильем и повышением степени его благоустроенности нужно:

- разработать программу содействия индивидуальному строительству, включая ремонт жилищного фонда и благоустройство территории общего пользования и индивидуальных участков;

- разработать программу обеспечения жильем для привлекаемых мигрантов, включая специалистов; 

- повысить процент обеспеченности горячим водоснабжением, централизованным отоплением) муниципального, а также индивидуального  жилья, а также уровень газификации жилых домов  в деревнях.  

Одним из ключевых направлений развития жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему остается совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг: реализация принципа полного возмещения затрат каждым потребителем услуг. 

II.2.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания  

Можно констатировать, что элементы системы центров культурно-бытового обслуживания в определенной степени сложились и продолжают формироваться. Намечается сохранить исторически сложившуюся структуру объектов культурно-бытового обслуживания с изначально заложенной иерархией размещаемых объектов. Чтобы эту иерархию более рельефно выявить, предлагается акцентировать внимание на относительной концентрации и централизации  объектов. 

Выделяется главный центр поселения – линейный центр по улице Центральной в деревне Никольское. Сложился и подлежит развитию трехчастный центр (объекты культуры, торговли, бытового обслуживания, рекреации и здравоохранения). Проектом предлагается дополнить к концу расчетного срока перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания новыми объектами: торгово-развлекательным центром (около 10 рабочих мест торговли, до 150 мест в развлекательных учреждениях), домом быта (порядка 10 рабочих мест), отделениями банков (в общей сложности до 12 рабочих мест), новым зданием Администрации поселения (по отдельному заданию).    

Во вновь проектируемой  деревне Ново-Никольское предусмотрен к концу расчетного срока соответственно масштабу ее развития комплекс объектов культурно-бытового обслуживания: небольшой торгово-развлекательный центр (порядка 2 рабочих мест торговли, до 30 мест в развлекательных учреждениях), одна комплексная спортивная площадка, места рекреации на территории лесного массива, преобразуемого в лесопарк.
В деревне Колокольня объекты обслуживания размещены относительно компактно. Они дополняются по проекту к концу расчетного срока объектами общественного питания (на 20-25 посадочных мест) и торговли (до 5 рабочих мест). В случае освоения на конец расчетного срока территории рекреационной зоны с восстановлением памятника архитектуры церкви Введения проектом намечена организация туристско-рекреационного центра (емкость определяется специальным расчетом).

В деревне Алексеевке существующие объекты социально-культурного обслуживания подлежат к концу расчетного срока реконструкции и модернизации с учетом увеличения участков их территорий и совершенствования благоустройства.

Концентрация объектов (точек) обслуживания (в деревне Дорожно-Ремонтный Пункт) – это особый случай, подчиняющийся законом транзитной магистрали.  

· Муниципальные общеобразовательные школы – общеобразовательная в Никольском, основная в Колокольне, начальная в Алексеевке – прогнозируемое на перспективу число учащихся (до 430 человек) не превышает имеющиеся возможности. Требуется поддержание их в рабочем состоянии. Нужно учитывать и предпочтения семей, и возможности влияния г.Гагарина. 
Потребуется обеспечение благоприятных условий проживания  для нуждающихся в этом педагогов (включая предоставление социального жилья), проезда к месту работы (учебы учащихся) и обратно, постоянное совершенствование работы по повышению квалификации педагогов, компьютеризации обучения, поддержка статуса школ как центров культуры, эстетического и физического воспитания детей.  

Центральная проблема: образование, подготовка квалифицированных кадров; принадлежность и состояние объектов образования, культуры.

Политика в сфере образования должна определяться Концепцией модернизации российского образования на период до 2010г., Программой экономического и социального развития Смоленской области на период 2007-2011г.г., приоритетным национальным проектом в сфере образования и будущими программами в этих направлениях.

· Дошкольные образовательные учреждения – есть две возможности: 1) приведение в рабочее состояние существующего строения детского учреждения; 2) использование части помещений общеобразовательной школы (они есть). При наличии детей в соответствии с прогнозируемой численностью детей дошкольного возраста (до 270 человек) и  наличии дошкольного учреждения  в деревне Никольское необходимость в организации дошкольных образовательных учреждений  может быть в далекой перспективе.  

· Дом культуры в д. Никольское на 340 мест требует расширения – с 270 до 300 мест и более (на 10%). Библиотека с расчетной численностью 21500 томов (по данным на 2008г. с огромным, но не достигающим этой величины  фондом) – речь может идти о поддержании ее в рабочем состоянии. 

· Учреждения рекреации здравоохранения – намечена организация рекреационной зоны с созданием  центра в д. Колокольня; необходимо сохранение и поддержка Никольской врачебной амбулатории с аптекой (транспортная доступность в пределах 30 минут). Действует утвержденное Главой администрации Гагаринского района постановление о муниципальной целевой программе «Обеспечение квалифицированными специалистами муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры» на 2009-2011гг. Необходимо решать проблему нехватки медперсонала.

· Торговая сеть  - при развитии торговой сети (стационарной и относительно мобильной, быстро реагирующей на запросы рынка, например, в деревне Дорожно-Ремонтный Пункт), не исключаются передвижные средства сезонного использования, для которых должны быть определены площадки. Магазины – норма 300 м² торговой площади на 1 тыс. чел. (в том числе 100 м² - продовольственных товаров, 200 м² - непродовольственных товаров).
· Объекты ритуального назначения – сельское кладбище в д.Никольское намечено законсервировать, проектом намечается размещение кладбища у д.Ново-Ни-кольское и расширение существующего кладбища по трассы дороги Москва-Минск в районе д.Старая Слобода.
II.2.4.3. Рекреация и туризм

Места рекреации предусмотрены с  центром отдыха и туризма:

- в центральной части территории, в районе деревень Никольское, на востоке от деревни Алексеевка и в северо-западной части поселения – в районе деревни Колокольня (с целью активного и пассивного отдыха;  

- в познавательных целях: 

- в районе размещения городища и селища у деревни Никольское, городища у деревни Костивцы;

- в дерене Колокольня с сохранившейся церковью Введения.

Перспективы развития рекреации связаны с территориями охотничьих угодий. 

II.2.4.4. Объекты историко-культурного наследия
  Проблемы сохранения и использования объектов историко-культурного наследия в значительной степени касаются памятников археологии, археологии, истории, во-
инской славы. 
На территории муниципального образования «Никольское сельское поселение» расположены следующие объекты культурного наследия, приведенные в таблице II.2.4.4.1.
Таблица  II.2.4.4.1.
	Наименование объекта культурного наследия
	Местонахождение
	Нормативно-правовой акт

	1
	2
	3

	Объекты регионального значения:

	Городище, в 1км южнее деревни, на правом берегу  р.М. Гжать
	д.Костивцы
	Решение Облисполкома № 358 от 11.06.74г.

	1
	2
	3

	Городище, железный век, близ деревни, у шоссе Гагарин - Юхнов
	с.Никольское
	Решение Облисполкома № 358 от 11.06.74г.

	Контора колхоза – центральная усадьба одного из передовых в области колхоза им. Радищева, награжденного в 1067г. орденом Ленина
	д.Никольское
	Решение Облисполкома № 358 от 11.06.74г.

	Братская могила 302 воинов Советской Армии, погибших в 1941 - 1943 г.г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.     Установлена скульптура
	д.Костивцы
	Решение Облисполкома № 358 от 11.06.74г.

	Памятное место, где в 1941 - 1942 г.г. действовала подпольная патриотическая группа А.П. Захарова
	с.Никольское совхоз «Старо-Осиновский»
	Решение Облисполкома № 358 от 11.06.74г.

	Церковь Введенская, 1838г.
	д.Колокольня
	Решение Облисполкома № 358 от 11.06.74г.

	Мемориальный комплекс в честь односельчан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.                   Архитектор И.П. Шмелев, В. Фабрицкий. Скульптор Романов.                              Бронза, бетон, известняк
	с.Никольское колхоз им.Радищева
	Решение Облисполкома № 251 от 04.05.84г.

	Вновь выявленные объекты:

	Селище XIV-XVII в.в.
	д.Никольское правый берег        р.Гжать,                 Никольский с/с
	


Комплексы археологических памятников в окрестностях деревни Никольское: древнерусские городища севернее д.Никольское, на правом берегу р.Б.Гжать; южнее д.Костивцы; севернее д.Будаево, юго-западнее д.Кожино, курганы и д.Колокольня – представляют ценность. Проблемы охраны памятников археологии сводятся, в основном, к отсутствию утвержденных границ территорий и зон охраны, которые в данном случае «не определены». Проведение хозяйственной и строительной деятельности приводит памятники к неудовлетворительному состоянию.

Для разработки полноценных мероприятий по сохранению и использованию памятников, а также для точного определения требований и ограничений при развитии поселения необходимо, прежде всего: 

- определить пользователей (собственников) объектов культурного наследия и характер их использования;

- осуществить геодезическую привязку и занесение в Кадастр недвижимости всех памятников археологии с определением их территорий;

- разработать проект зон охраны для памятника архитектуры;
- осуществить мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия;

- организовать постоянный мониторинг состояния объектов культурного наследия, обследовать их современное состояние;

- организовать широкомасштабную культурно-просветительскую деятельность, направленную на изучение и сохранение наследия родного края;

- проводить научные исследования, развивать краеведение в направлении изучения истории деревень, начиная с их возникновения, укреплять школьные музеи.
До утверждения границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия на картах-схемах проекта выделены территории, в отношении которых должны быть установлены режимы использования и градостроительные регламенты, предусмотренные для охранных зон в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. № 315

Церковь в Колокольне находится в неудовлетворительном состоянии, ее восприятие уже искажено новой застройкой. В целях решения указанной проблемы наиболее целесообразным является подготовка и направление заявок на участие в федеральных и региональных целевых программах на проведние работ по консервации данного памятника.  

II.2.5. Территория поселения, расселение
Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным, но в соответствии с принятым оптимистичным прогнозом все населенные пункты сохраняются с расселением в них на перспективу постоянного населения, не исключая  деревни Кобылкино, Кожино, Новая Слобода, Рождество, Сельцо. 

В предлагаемых вариантах максимальным остается количество населенных пунктов, относящихся к группе малых по величине: 10 (Кобылкино, Кожино, Костивцы, Мишино, Новая Слобода, Подвязье, Рождество, Саматы, Сельцо, Старая Слобода). Остальные представляют две группы:

- крупная деревня Никольское – 1500 и более человек;

- большая – деревня  Алексеевка – 400 и более человек;

- средние – деревни Колокольня – 300, Сверчково и Петрецово – по 130 человек. 

Предложения основываются:

- с одной стороны, на  процессе «стягивания» населения к узловым элементам (центр поселения д.Никольское, д.д.Алексеевка, Колокльня, Петрецово и др.), имеющим для этого еще потенциальные возможности, и линейным элементам опорного каркаса (рекам Большая и Малая Гжать и дорогам вдоль них), ресурс которых почти максимально использован;

- с другой стороны, на дополнительной, более детальной на этой стадии планирования информации, полученной от Заказчика новывается ительной, более детальной информации по наличию и прогнозируемому увеличению земель в границах населенного пупо наличию и прогнозируемому увеличению земель в границах населенных пунктов. 

Никольское сельское поселение получает развитие за счет интенсификации освоения внутренних территориальных резервов и дополнительного резервирования на отдаленную перспективу, с укреплением планировочного каркаса – центров (узлов) и связей между ними.  
Баланс  земель  Никольского  сельского поселения,  представленный  в  таблице

II.2.5.1, отражает изменения в использовании территории. Характеристика преобразования населенных пунктов за счет расширения границ представлена в таблице  II.2.5.2. Проектный баланс территории населенных пунктов приведен в таблице II.2.5.3
Площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшается на 2,12% за счет территориального развития населенных пунктов, развития дорог федерального и регионального значения.

Площадь населенных пунктов увеличивается на 35,92%.

Площадь лесного фонда уменьшается на 1,45% в основном за счет прокладки дороги федерального значения (дороги IV категории с полосой отвода по обе стороны полотна дороги)
.  В то же время они составляют существенную часть территории.

Площади земель водного фонда и промышленности сохраняются на прежнем уровне, хотя границы объектов добычи строительного сырья (карьеров) подвижны. 

Площади, занимаемые инженерно-транспортной инфраструктуры, существенно увеличиваются – за счет сельскохозяйственных земель  и земель лесного фонда.  

Изменения на территории поселения, связанные с прогнозом внутреннего ее развития в установленных границах, обусловлены  развитием населенных пунктов с   транспортными связями между ними, с объектами приложения труда и отдыха на межселенных территориях.   Населенные пункты,  наиболее интенсивно используемые земли, получают развитие за счет прилегающих территорий различного назначения (преимущественно за счет лугов и пашен, частично эксплуатационных лесов, водных объектов). 

Основной массив информации получен с электронной карты Никольского сельского поселения. 

Земли населенных пунктов, как и в характеристике существующей ситуации, представлены зонами жилой, общественно-деловой, производственной  застройки, инженерной и транспортной инфраструктурой. Их развитие за пределами расчетного срока предполагается путем увеличения  жилой зоны (отводов территории под жилищное строительство) за счет территорий, отведенных под земли сельскохозяйственного использования как резервных для возможного развития жилой зоны. 
Изменения на территории поселения, связанные с прогнозом внутреннего ее развития в установленных границах, обусловлены  развитием населенных пунктов с   транспортными связями между ними, с объектами приложения труда и отдыха на межселенных территориях. Населенные пункты,  наиболее интенсивно используемые земли, получают развитие за счет прилегающих территорий различного назначения (преимущественно за счет лугов и пашен, частично эксплуатационных лесов, водных объектов). 
Основной массив информации получен с электронной карты Никольского сельского поселения. 

В прежних границах сохраняются деревни Василево, Мишино, Петрецово, Подвязье, Рождество. Причем, в некоторых из них предусматривается прирост населения за счет внутренних резервов территории. 
Таблица II.2.5.1

Баланс земель (по электронной карте)

	Всего земель, га
	в том числе земли

	
	сельскохозяйственного назначения
	населенных пунктов
	лесного 

фонда
	водного 

фонда
	промышленности, транспорта и энергетики
	специального назначения
	особо охраняемых территорий и    объектов

	17570,00
	10144,62
	838,78
	4576,50
	250,00
	707,500
	7,10
	1045,50

	В том числе земли запаса:
	27,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица II.2.5.2
Планируемое изменение баланса территории населенных пунктов (по электронной карте), га 

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	существу-ющее положение
	Изменения за счет земель поселения:
	проект

	
	
	
	с/х назначения
	лесного фонда
	вод-ного фонда
	промышленности
	инженерно- транспорт-ной структуры
	рекреации
	

	
	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	под жилищ-ное строительство
	под с/х использование
	
	под с/х использова-ние
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Никольское
	238,27
	+51,45
	+17,45
	+34,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	289,72

	2
	Алексеевка
	60,29
	+15,41
	+5,40
	+10,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75,70

	3
	Василево
	24,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,27

	4
	Дорожно-Ремонтный Пункт
	2,04
	+4,52
	-
	+4,52
	+2,00
	+2,00
	-
	-
	-
	-
	8,56

	5
	Кобылкино
	13,43
	+1,47
	-
	+1,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,90

	6
	Кожино
	11,04
	+101,39
	+15,60
	+85,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	112,43

	7
	Колокольня
	69,97
	+8,07
	-
	+8,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	78,04

	8
	Костивцы
	5,03
	+19,06
	+4,60
	+14,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9
	Мишино
	17,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,01

	10
	Новая Слобода
	7,35
	+1,85
	-
	+1,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,20

	11
	Петрецово
	35,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35,84

	12
	Подвязье
	11,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,58

	13
	Рождество
	0,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,90

	14
	Саматы
	12,95
	+3,35
	+1,30
	+2,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,30

	15
	Сельцо
	5,88
	+5,01
	-
	+5,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,89

	16
	Старая Слобода
	7,73
	+3,67
	+2,71
	+0,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,40

	17
	Усилительный Пункт (Сверчково)
	14,43
	+21,13
	+15,95
	+5,18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35,56

	18
	Шастово
	11,16
	+3,91
	-
	+3,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,07

	19
	Ново-Никольское
	-
	+47,32
	+9,70
	+37,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,32

	
	Итого
	549,17
	287,61
	
	
	2,00
	
	-
	-
	-
	-
	838,78


Таблица II.2.5.3.

Проектный баланс территории населенных пунктов

	№

п/п
	Наименование населенного пункта


	Территория, га

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	общественно-деловая зона
	зона жилой застройки
	Рекреацион-ная зона
	промышлен-ная зона
	зона сельско-хозяйственного использования
	зона инженерно-транспортной инфраструктуры

	
	
	
	
	многоквартирной
	индивидуальной
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	д. Никольское
	289,72
	4,32
	4,80
	96,06
	27,31
	-
	111,50
	45,73

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	д.  Алексеевка
	75,70
	0,70
	-
	36,88
	-
	-
	29,00
	9,12

	3
	д. Васильево
	24,27
	-
	-
	11,50
	-
	-
	10,27
	2,50

	4
	д. Дорожно-Ремонтный Пункт
	8,56
	2,02
	0,30
	0,70
	-
	-
	5,24
	0,30



	5
	д.Кобылкино
	14,90
	-
	-
	5,40
	-
	-
	8,00
	1,50

	6
	д.Кожино
	112,43
	-
	-
	22,04
	-
	-
	85,89
	4,50

	7
	д. Колокольня
	78,04
	1,20
	-
	36,30
	2,44
	-
	30,00
	8,10

	8
	д.Костивцы
	24,09
	-
	-
	9,03
	-
	-
	13,86
	1,20

	9
	д. Мишино
	17,01
	-
	-
	10,90
	-
	-
	4,41
	1,70

	10
	д. Нов. Слобода
	9,20
	-
	-
	4,30
	-
	-
	3,90
	1,00

	11
	д.Петрецово
	35,84
	0,02
	-
	20,18
	-
	-
	12,00
	3,64

	12
	д.Подвязье
	11,58
	-
	-
	7,10
	-
	-
	3,50
	0,98

	13
	с. Рождество
	0,90
	-
	-
	0,90
	-
	-
	-
	-

	14
	д.Саматы
	16,30
	-
	-
	7,60
	-
	-
	7,50
	1,20

	15
	д. Сельцо
	10,89
	-
	-
	6,06
	-
	-
	4,43
	0,40

	16
	д. Старая Слобода
	11,40
	-
	-
	8,01
	-
	-
	2,49
	0,90

	17
	д. Усилительный Пункт
	35,56
	-
	1,20
	15,95
	-
	-
	14,81
	3,60

	18
	д.Шастово
	15,07
	-
	-
	4,00
	-
	-
	10,02
	1,05

	19
	д.Ново-Никольское
	47,32
	0,20
	-
	9,70
	-
	-
	35,62
	1,80

	
	Итого:
	838,78
	8,46
	6,30
	312,61
	29,75
	-
	392,44
	89,22


II.2.5.1. Расселение, планировочная структура – характеристика поселения 

Никольское сельское поселение получает развитие за счет интенсификации освоения внутренних территориальных резервов и резервированием территории на будущее, с укреплением планировочного каркаса – центров (узлов) и связей между ними. 

Проектируемая трасса новой скоростной широтной железнодорожной магистрали, входящей в состав международного транспортного коридора «Транссиб» пройдет  по территории Никольского сельского поселения севернее автомагистрали М1 «Беларусь». Выход на нее с территории Гагаринского района пройдет по границе с центром поселения Никольским. В этой связи могут быть варианты возможного территориального развития Никольского.  

Улучшается связь с Мальцевским и Потаповским сельскими поселениями со строительством дорог по существующим направлениям, с их продолжением – от Никольского до Мальцево и от Колокольни до Потапово. 
Планировочная организация сельского поселения обусловлена размещением на протяженной его территории крупных и относительно крупных в масштабе поселения населенных пунктов вдоль сложившихся основных планировочных осей (автодорог федерального, регионального значения и р.Большая Гжать). В поселении сложились 3 зоны относительно интенсивного (урбанизированного с группировкой населенных пунктов) и экстенсивного (земли сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов) использования территории. Генеральным планом предусматривается сохранение в основном сложившейся планировочной структуры и функционального зонирования, и намечаются направления совершенствования их развития в новых социально-экономических условиях. 

Планировочные предложения на  поселенческом уровне охватывают три группы планировочных образований, которые в совокупности составляют трехчастную зону  относительно «интенсивного урбанизированного развития» на главных транспортно-планировочных осях, дублирующих транспортные оси Москва – Минск и Гагарин - Темкино и природную ось (р.Большая Гжать). Согласно проекту генерального плана качественно-количественные изменения в пределах функциональных зон связано с  намечаемым  развитием сети населенных мест, увеличением территории зоны расселения  за счет включения в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения и совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, максимально допустимым искусственным преобразованием окружающей природной среды.
Зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения (не урбанизированной частично обустроенной среды) включает территории, основным видом использования которых является сельскохозяйственное производство и в ряде случаев иные виды деятельности.
Каркас Никольского сельского поселения представлен двумя составляющими. 

1. Центры-узлы:
1.1. Основные: 

- роль главного планировочного узла закрепляется за административным центром сельского поселения, деревней Никольское. После  убытия населения в межпереписной период 2002-2007гг., наметилась тенденция к положительной динамике. Проектом намечен рост численности населения на первую очередь до 1415 человек и на расчетный срок к 2025 г. – до 1530 человек. Никольское расположено на главной оси расселения и рассматривается в группе с малыми деревнями Рождество и Шастово (с прогнозируемым населением на расчетный срок около 10 человек в каждой); в  деревне Никольское намечается закрепление и развитие основных функций: административных, коммунально-бытового обслуживания, перерабатывающего производства, образования, культуры, торговли, рекреации, спорта; в Никольском как центре поселения намечена реализация существенной части функций по социальному обслуживанию населения всего поселения и трудоустройству населения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- второй планировочный узел – д.Колокольня. В ней после существенного скачка в сторону уменьшения и последующего уменьшения населения также прогнозируется рост до 200-300 человек (к 2015 и 2025 гг. соответственно). К ней тяготеют деревни Костивцы и Кожино, также получающие развитие – соответственно до 40 и 80 человек на расчетный срок. В  деревне Колокольня намечается закрепление и развитие основных функций: сельскохозяйственного производства, рекреации, туризма, переработки сельскохозяйственной продукции, культурно-бытового обслуживания (включая основное образование, клубную работу).
1.2. Второстепенные:
- деревня Алексеевка, население которой (ненамного, но стабильно растет с 2003 г., с прогнозируемой численностью населения до 375 человек (к 2015 году) и до 400 человек (к 2025 г.); на общей оси с деревней Никольское, в 7 км от нее; в  деревне Алексеевка намечается закрепление и развитие следующих функций: производственных (переработки сельскохозяйственной продукции), коммунально-бытового обслуживания, торговли, общего (основного) образования; 

- д.Петрецово, с  некоторыми малыми отклонениями от стабильности с группой, дисперсно расположенных, малых деревень связанных дорогой (с 2-мя деревнями – Васильево и Кобылкино) и отрезанных скоростной автодорогой (Новая Слобода и Старая Слобода). Они все в большей мере тяготеют к центру соседнего поселения Мальцево; в них население также получает определенный рост – до 70 человек в Василево и до 10 человек и в Кобылкино, и Новой Слободе. В  деревне Петрецово намечается закрепление и развитие следующих функций: повседневного обслуживания (торговли), информации, связи;

Деревни Дорожно-Ремонтный Пункт и Усилительный Пункт (Сверчково) выделяются особо. Намечено активное развитие Сверчково до 190 человек на расчетный срок. В деревне Дорожно-Ремонтный Пункт намечается закрепление и развитие функций торговли и специализированного обслуживания, а в деревне Усилительный Пункт (Сверчково) – специализированного обслуживания, связи. 

Предусматривается значительное территориальное развитие основных планировочных узлов и ограниченное развитие остальных. Уделено внимание многочисленным дачным образованиям вдоль скоростной автодороги М1.
2. Оси-связи:   

- значение основной планировочной композиционной оси развития урбанизированной зоны  сохраняет за собою дублирующая природную планировочную ось (р.Большую Гжать) главная меридиональная транспортно-планировочная Гагарин – Темкино (ось 1-го ранга);
- широтные природная ось по р.Малая Гжать и транспортная ось Гагаринского района автодорога М 1 «Беларусь», связывающая Гагаринский район с Московским регионом и с областным центром Смоленском проявляется в образовании на ней Дорожно-Ремонтного и Усилительного Пунктов со специфическими функциями «транзитного» характера, которые за ними закреплены, а также деревень Саматы, Новая Слобода и дачных участков (сезонных жилых образований), размещенных в зоне комфортной доступности на автомобиле;
- местная дорожная сеть в сложившейся сети населенных пунктов нуждается в появлении  отдельных  новых  участков   и, в основном, в модернизации существующей
сети, усовершенствовании дорог.    

II.2.5.2. Расселение, планировочная организация территории - характеристика  населенных пунктов  

Проблема развития сельских населенных пунктов поселения, как уже было указано выше, решается на основе прогнозирования решения вопроса эмиграции и статуса дачных образований (с сезонным населением) и положения домов, приобретенных в населенных пунктах с постоянным населением. Принятый оптимистический вариант учитывает решение поставленной задачи сохранения всех существующих населенных пунктов с использованием потенциальных возможностей их существования и развития, а также сохранения и развития сложившегося природного  и транспортно-планировоч-ного каркасов.

 Основные ареалы строительства локализуются на главной планировочной оси Гагарин – Темкино. Предложения по каждому из 19 населенных пунктов приведены ниже.

Деревня Никольское (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается увеличение территории д.Никольское (см. таблицу II.2.5.2.) в северо-восточном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения поселения, выделенных для сельскохозяйственного использования сельскому совету д.Никольское.

Генеральным планом не предусматривается внесение значительных изменений в исторически сложившуюся планировочную организацию территории. Значение основных планировочных осей развития территории сохраняют за собой главная Центральная улица меридионального направления, вдоль которой расположен общественно-деловой центр, и улица широтного направления, проходящая через территорию общественно-делового центра и обеспечивающая транспортные связи право- и левобережной частей д.Никольское.

Общественно-деловой центр остается на занимаемой им территории в центральной части правобережья д.Никольское.

Развитие и качественное преобразование сложившейся планировочной организации территории предусматривает:
· качественно-количественное развитие жилой зоны за счет использования для формирования кварталов индивидуальной жилой застройки территорий, расположенных за автодорогой Гагарин - Темкино и территорий в левобережной части д.Никольское, прилегающих к кварталам существующей индивидуальной жилой застройки;

· увеличение территорий общественно-деловой зоны и размещение на ней  в дополнение к уже имеющимся объектам обслуживания торгово-развлекательного центра, дома быта, отделений банка, здания Администрации поселения, а также малых архитектурных форм;

· качественно-количественное развитие и преобразование  рекреационной зоны путем включения в нее озелененных прибрежных территорий р.Гжать вместе с существующей запрудой, а также территорий лесного массива, расположенного в северной части правобережья и создания на его основе лесопарка;

· в целях обеспечения визуальных пространственных связей восприятия жилой и общественной застройки право- и левобережных частей предусматривается ориентирование проектируемого широкого бульвара в направлениях общественно-делового центра и зоны отдыха и занятия спортом, формируемой у запруженной части р.Гжать;

· открытию визуальных связей с рекой будет способствовать вынос находящихся во 2 поясе зоны санитарной охраны питьевого водопровода производственных объектов за  границами  деревни (между центром и запруженной частью реки Большая Гжать).
Выделяется территория, документация по планировке которой подлежит разработке в первоочередном порядке. Она включает территорию предлагаемой индивидуальной застройки с частью земель сельскохозяйственного использования, примыкающей к существующей жилой застройке (между «старой» и «новой» частями). 

Деревня Колокольня (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Предусматривается незначительное увеличение территории (см. таблицу II.2.5.2.) в северо-восточном от основного массива существующей застройки направлении, а также незначительное изменение исторически сложившейся планировочной организации территории.

Значение основных планировочных осей сохраняют:

- главная улица, трассируемая в широтном направлении. Ее застройку формируют индивидуальные жилые дома, здание общеобразовательной школы и являющаяся объектом культурного наследия, церковь Введения, которую необходимо восстановить;

- улица, трассируемая в меридиональном направлении, застройку которой формируют объекты обслуживания общественно-делового центра и индивидуальные жилые дома. Исторически сложившееся размещение общественного центра остается неизменным. 

Проектируемое развитие планировочной организации территории предусматривает:

· увеличение территории зоны жилой застройки в восточном, северо-запад-ном и западном направлениях от существующего массива жилой и общественной застройки;

· размещение на территории общественно-деловой зоны в дополнение к уже существующим объектам обслуживания объектов общественного питания и торговли, а также проведение мероприятий по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм;

· создание в юго-западной части д.Колокольня рекреационной зоны, главным объектом которой является большой пруд.

Деревня Алексеевка (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Проектом предусматривается незначительное изменение сложившейся планировочной организации территории и территориальное развитие деревни (см. таблицу II.2.5.2.) в северо-западном и юго-восточном направлениях вдоль автодороги Гагарин – Темкино, проходящей по территории деревни и выполняющей роль основной планировочной оси. 

Совершенствование и развитие планировочной организации территории предусматривает:

· увеличение и благоустройство территорий, осваиваемых под индивидуальное жилищное строительство;

· увеличение и благоустройство территорий, занимаемых объектами обслуживания, которые, дисперсно располагаясь вдоль главной планировочной оси, формируют застройку общественно-деловой зоны с возможной перспективой дальнейшего развития;

· реконструкцию и модернизацию  существующих объектов обслуживания – предприятий торговли, общеобразовательной школы, фельдшерско-аку-шерского пункта.

Деревня Петрецово (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Территория д.Петрецово остается в существующих (по состоянию на 01.01.2010г.) административных границах (см. таблицу II.2.5.2.).

Исторически сложившаяся планировочная организация территории совершенствуется и развивается. Проектируется довольно развитая уличная транспортная сеть. Главная улица трассируется в широтном направлении. Она является продолжением внешней дороги, по которой осуществляется транспортная связь с центром района г.Гагариным и центром сельского поселения д.Никольское.

Новое жилищное строительство размещается на свободных от застройки территориях жилой зоны. Объекты обслуживания, формирующие застройку общественно-деловой зоны, размещаются на территории у восточного въезда в д.Петрецово. Проектом предусматривается увеличение территории общественно-деловой зоны, модернизация объектов обслуживания и благоустройство территории.

Деревня Дрожно-Ремонтный Пункт  (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Территория деревни увеличивается в северо-западном и юго-восточном направлениях за счет земель сельскохозяйственного назначения поселения (см. таблицу II.2.5.2.). Сложившаяся планировочная организация территории изменяется незначительно – увеличивается территория жилой зоны. 

Деревня Усилительный Пункт (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.).

Проектом предусматривается значительное увеличение территории (см. таблицу II.2.5.2.) в юго-западном направлении от существующей жилой застройки вдоль основной природной планировочной оси р.Гжать, а также изменение исторически сложившейся планировочной организации территории. Формирование качественно новой планировочной организации территории предусматривает размещение в южной части деревни массива индивидуальной жилой застройки, формирование полигональной системы уличной сети, обеспечивающей устойчивые транспортные связи внутри населенного пункта и за его пределами.

Предусматривается также преобразование и благоустройство территории расположенной в центральной части деревни существующей малоэтажной застройки. Территорию в северной части деревни, прилегающую к автодороге Москва – Минск, намечено использовать  для размещения объектов обслуживания (предприятий торговли и общественного питания) и предприятий технического обслуживания, свзанных с функционированием транспортной магистрали.

Деревня Ново-Никольское (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.).
Это новый населенный пункт, который проектируется в 1,5км от д.Никольское на землях сельскохозяйственного назначения поселения, выделенных сельскому совету д.Никольское для сельскохозяйственного использования (размер территории - см. таблицу II.2.5.2.). Выбор места размещения д.Ново-Никольское был обоснован  близостью к административно-общественному центру поселения и как следствие, к объектам периодического обслуживания, наличием благоприятных для проживания людей и строительства природно-ландшафтных и инженерно-геологических условий, а также близостью расположения к магистральным транспортным и инженерным коммуникациям. Эти вышеперечисленные условия должны обеспечить комфортные условия проживания населения.
Освоение территории под индивидуальное жилищное строительство и объекты обслуживания планируется начать в северной части д.Ново-Никольское, где закладываются с учетом возможностей перспективного развития основы формирования планировочной структуры, зоны центра и функционального зонирования территории. Для целей рекреации предлагается использовать территории преобразованного в лесопарк лесного массива, граничащего с д.Ново-Никольское. 

Деревня Василево (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Территория деревни не увеличивается (см. таблицу II.2.5.2.), остается в существующих (на 01.01.2010г.) границах.

Исторически сложившаяся планировочная организация территории совершенствуется и развивается. Проектируется довольно развитая для населенного пункта такой численности населения транспортная структура. Главная улица полукольцом примыкает к автодороге,  проходящей вдоль южной границы деревни.
Новое индивидуальное жилищное строительство размещается на свободных от застройки территориях в западной и восточной частях жилой зоны.

В центре деревни по обе стороны существующих прудов должно быть завершено формирование благоустраиваемой рекреационной зоны.

Деревня Кобылкино  (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.).
Проектом генерального плана предусматривается небольшое увеличение территории деревни (см. таблицу II.2.5.2.) в северо-западном направлении. Сложившаяся планировочная организация территории с прудом и рекреацией изменяется незначительно - увеличивается  территория жилой зоны и протяженность уличной сети.   
Деревня Кожино (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.).
Расположена в благоприятных для проживания природно-ландшафтных условиях у р.Малая Гжать, являющейся одной из основных природно-планировочных осей, а также у зоны рекреации и туризма - лесного массива вблизи от магистральных транспортных и инженерных коммуникаций. Поэтому проектом генерального плана принято решение о значительном увеличении территории деревни (см. таблицу II.2.5.2.) в северо-восточном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения поселения. Проектом генерального плана предусматриваются значительные изменения в развитии сложившейся планировочной организации территории: 
· качественно-количественное развитие жилой зоны на свободных от застройки территориях в северном и южном от существующих кварталов жилой застройки направлениях;

· формирование общественно-деловой зоны у пересечения трассируемой параллельно р.М.Гжать главной улицы с автодорогой, проходящей вдоль северной границы деревни;
· создание развитой уличной сети с возможностью ее перспективного развития за пределами расчетного срока;

· включение в застройку деревни объектов, связанных со сферой отдыха и туризма.  

Деревня Костивцы (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.).  
Расположена в благоприятных для проживания и отдыха природно-ландшафт-ных условиях вблизи от магистральных транспортных и инженерных коммуникаций. Эти факторы послужили основанием для изменения в сторону увеличения (см. таблицу II.2.5.2.) территории  в северо-восточном и юго-восточном направлениях и соответственно изменения административных границ деревни.
Изменения сложившейся планировочной организации территории вызваны развитием территории жилой зоны, а также развитием уличной сети. В период расчетного срока предусматривается освоение под жилищное строительство незначительных территорий  в юго-восточной части жилой зоны. Значительная же часть территории на северо-востоке деревни является резервом для строительства за пределами расчетного срока.
Деревни Мишино, Подвязье, Шастово (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Территория деревень не увеличивается (см. таблицу II.2.5.2.), остается в существующих (по состоянию на 01.01.2010г.) административных границах. 
Проектируемые изменения сложившейся планировочной организации территории незначительны и намечены за счет увеличения территории жилой зоны и трассировки нескольких жилых улиц, делящих территорию на кварталы индивидуальной жилой застройки.

Деревня Новая Слобода   (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Проектом предусматривается небольшое увеличение территории деревни (см. таблицу II.2.5.2.) в юго-западном направлении. Намечено незначительное развитие сложившейся планировочной организации территории – увеличивается территория жилой зоны и протяженность уличной сети.
Деревня (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). Остается в прежних границах, Площадь индивидуальной жилой застройки увеличивается (полоса расширяется за счет полосы огородов и выпасов).

Село Рождество (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.) 
Территория деревень не увеличивается (см. таблицу II.2.5.2.), остается в существующих (по состоянию на 01.01.2010г.) административных границах. 
Деревня Саматы (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Территория увеличивается (см. таблицу II.2.5.2.) в северо-западном направлении. Исторически сложившаяся планировочная организация территории развивается и изменяется незначительно за счет увеличения территории в границах жилой зоны и трассировки жилых улиц, делящих территорию этой зоны на несколько кварталов индивидуальной жилой застройки.

Полосы дачной жилой застройки, прилегающие к границам деревни, включается в общую планировочную структуру, что демонстрирует перспективную возможность части «сожительства» и взаимодействия «населенный пункт – дачный кооператив».

Деревня Сельцо (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.).  Проектом предусматривается небольшое увеличение территории деревни  в результате объединения двух небольших жилых образований в единое целое путем включения в границы территории (см. таблицу II.2.5.2.) дороги с ее придорожных полос.
В результате предлагаемых преобразований произойдет минимальное изменение планировочной организации территории за счет незначительного увеличения территории жилой зоны и зоны сельскохозяйственного использования.
Деревня Старая слобода (прогнозируемую численность населения – см. таблицу II.2.1.1.). 
Проектом предусматривается увеличение территории деревни (см. таблицу II.2.5.2.)  в юго-западном направлении и включение в ее границы небольшого жилого образования.

Проектируемые изменения сложившейся планировочной организации территории предусматривают развитие территории жилой зоны с включением в нее территорий, расположенных между двумя жилыми образованиями, создание довольно развитой уличной сети, позволяющей обеспечить устойчивые транспортные связи на территории деревни  
II.2.6. Природно-экологический каркас

II.2.6.1. Роль природно-экологического каркаса
 Большая часть задач по оздоровлению социально-экологической среды Николь-
ского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области  решается в результате сохранения и формирования целостного природно-экологического каркаса района в целом, включая Никольского поселение, основное назначение которого, как несущего инфраструктурного элемента, состоит в повышении устойчивости территории района и его природно-хозяйственного комплекса.  
Общеизвестна также роль природно-экологического каркаса  в охране и воспроизводстве водных, почвенно-земельных, рекреационных и биосферных ресурсов, а также – в существенном повышении эффективности растениеводства за счёт оптимизации землепользования. 

Развитие биосферной компоненты  природно-хозяйственного комплекса Никольского сельского поселения как части природно-хозяйственного района приоритетно по ряду причин: 

·  географическое положение района, положение Никольского сельского поселения на реке Гжать вносят значительный вклад в обеспечение Московского столичного региона питьевой водой и кислородом; 

·  развитие рекреационного кластера Гагаринского района и Никольского сельского поселения проблематично без совершенствования природоохранной структуры территории, охраны и воспроизводства её биосферного потенциала;

·  ответственности руководства области, района и сельского поселения за сохранение имеющегося на территории района биологического разнообразия, в том числе краснокнижных видов животных и растений, защищённых международными и федеральными нормативными актами и законами.

Для охраны и оздоровления социально-экологической обстановки необходима реализация широкого подхода как минимум – в пределах всего Гагаринского района и в Никольского сельском поселении как его неотъемлемой части. 

В течение последних двадцати лет идеология и методология природно-экологического каркаса достаточно полно обоснована в работах ряда отечественных учёных и специалистов. 
В настоящее время концепция экологического каркаса находит все более широкое применение в сфере территориального планирования, рационального природопользования, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Включение методологии и методики построения экологических каркасов в процессы территориального планирования позволяет сформировать, достаточно оптимальную пространственную модель территорий сельского поселения. Несмотря на то, что для многих сельских поселений Гагаринского района можно говорить о наличии или формировании в перспективе  только отдельных элементов или фрагментов каркаса, например, буферных зон или экологических коридоров, их роль крайне важна как для сельского поселения, так и всего района в целом.

II.2.6.2. Предложения по оздоровлению социально-экологической (жизненной) среды Никольского сельского поселения. Структура природно-экологи-ческого каркаса

Как было отмечено выше, большая часть задач по оздоровлению социально-экологической среды Никольского сельского поселения решается в результате сохранения и формирования природно-экологического каркаса района. В качестве исходных использовались материалы СТП Смоленской области и Гагаринского района, векторизованная топоподоснова, данные дистанционного зондирования поверхности земли, Красные книги области и России, а также результаты обследования территории авторами работы.

В соответствии с имеющимися методологическими и методическими разработками нами выделены основные структурные элементы природно-экологического каркаса Никольского сельского поселения: узлы, буферные зоны и экологические коридоры. 

Узлы. Суммарная  площадь узлов сельского поселения равна 49,9 кв. км, что составляет величину более 28% его площади. Элементами  узлов природно-экологического каркаса Никольского сельского поселения являются:

· крупные массивы защитных лесов и ландшафты, обладающие  высоким биосферным потенциалом, в том числе – с  ареалами максимальной концентрации краснокнижных видов), площадью –  12,9 кв. км, что составляет 7,3% от площади СП; 

· территории, перспективные для рекреационного использования в сочетании с природоохранной деятельности – 26,8 кв. км или 15,2 %;

· массивы эксплуатационных лесов, ценные  в природоохранном отношении – 10,2 кв. км, или 5,8% от площади сельского поселения.

Буферные зоны суммарной площадью около 29,9 кв. км, что составляет более 16,9% от площади сельского поселения, структурно это: 

· участки эксплуатационных лесов в сочетании с лугами (лесовосстановление с целью воссоздания целостности лесных массивов) – 17,5 кв. км или   – 9,9%;

· древесно-кустарниковая растительность – 1,8 кв. км, или – 1,0% от площади;

· крупные массивы лугов в сочетании с кустарниковой растительностью – 10,6 кв. км, или 6,0%. 

Экологические коридоры, суммарной площадью около 30,5 кв. км,  что составляет более – 17% от площади СП, структурно это: 

· леса и луга в водоохранных зонах рек, суммарной площадью – 21,2 кв. км, или 12,0%; 

· существующие лесополосы, суммарной площадью – 1,8 кв. км, или – 1,1%; 

· предлагаемые защитные лесополосы,  суммарной площадью – 3,1 кв. км, или 1,8%;

· посадки деревьев вдоль дорог регионального значения (существующие и предлагаемые), суммарной площадью – 4,3 кв. км, или 2,4%.

Территорий, имеющих высокую рекреационную, в том числе и для развития эксклюзивных видов отдыха, ценность (так называемых, «ядер природно-экологического  каркаса»), к сожалению, на территории Никольского сельского поселения нет.

Буферные территории – природные комплексы, обеспечивающие защиту ключевых и транзитных территорий от негативных внешних воздействий. Обычно они представлены природными или природно-антропогенными территориями в разной степени трансформированными и фрагментированными, но сохранившими свои средообразующие и средостабилизирующие функции: преимущественно старые залежи, малоиспользуемые или неиспользуемые пастбища и сенокосы. В Никольского сельском поселении в качестве буферных зон выделены  территории, ценные в рекреационном и природоохранном отношении.  

Экологические коридоры – это единые или частично трансформированные природные комплексы и объекты. Их назначение – обеспечение свободного генетического обмена между популяциями, доступ мигрирующих животных к местам кормежки, зимовки и размножения, а также – достаточный для поддержания устойчивого равновесия ландшафтов геохимический уровень. Они обычно являются своего рода «каналами миграции», осуществляющими перемещение потоков вещества и энергии и, тем самым, обеспечивающими поддержание существующих природных связей и/или восстановление нарушенных.

Как и в других регионах, основные экологические коридоры территории Никольского сельском поселении приурочены в основном к долинам рек. Наиболее важную роль играют водные, околоводные, луговые и лесо-кустарниковые комплексы долин, расположенные  в границах водоохранных зон. Они служат местами обитания и надежными укрытиями для мигрирующих видов животных, в т.ч. крупных млекопитающих. Однако  важная  роль, в качестве миграционных коридоров, нами отводится поле - и средозащитным лесополосам. Достаточно большое значение в обеспечении и восстановлении экологических связей между ключевыми территориями – узлами каркаса имеют также природно-антропогенные комплексы и объекты, созданные и поддерживаемые человеком, от наличия и состояния которых зависит благополучие популяций многих видов наземных животных, в т.ч. мелких млекопитающих.

Все коммуникационные элементы экологического каркаса одновременно являются и связующими звеньями между ключевыми природными территориями (ядрами и узлами) других сельских поселений и муниципальных районов Смоленской области  и России, а также – сопредельных государств (международные экологические транзиты).
Оздоровлению жизненной среды Никольского сельского поселения в значительной мере будут способствовать режимы регулирования использования территории, в сочетании со специальными  техническими регламентами. 

Таблица II.2.6.2.1
Режимы использования территории (градостроительные ограничения)
	Режимы
	Зоны и объекты градостроительных ограничений 

	1
	2

	I. Запрета, жесткой регламентации

I.1. Запрет и жесткая регламентация 
	· Полосы отвода  транспортных коммуникаций регионального (межрегионального) значения  (с  учетом  необходимости  их  расшире-

	1
	2

	видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней
	ния), специаль​ные – охранные и санитарно-защитные зоны

	II. Строгой регламентации

II.1. Строгая регламентация видов средопользования, угрожающих со-  
хранности и снижающих потенциал основного ресурса территории – средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории.
	· Водоохранная зона и прибрежные защитные полосы

· Существующие и перспективные рекреационные зоны

	III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности

III.1. Ограничения   нового строи-
тельства, объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение    установленных    правил охраны природной среды, ареалов сосредоточения памятников археологии
	· Охранные зоны распределительной сети межпоселкового газопровода среднего давления
· Ареалы использования  пестицидов  на землях сельскохозяйственного назначения
· ЗСО, граница 2-го пояса

· Существующие и перспективные рекреационные зоны
Санитарно-защитные зоны вокруг карьеров, кладбищ, свалок, АЗС

	III.2. Систематический контроль состояния среды, предупреждение возможных негативных последствий для проживания населения и хозяйственной деятельности
	· Территории распространения пожароопасных грунтов (торфяников)

	III.3. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды 
на строительство и хозяйственную деятельность
	· Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (заболачиваемости, оползни, уступы эрозионные и абразивные)

	IV.Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении

IV.1.   Отвод  земельных  участков, размещение   объектов   строительства и объектов  общественной  значимости  под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю
	· Территория центра сельского поселения и других перспективных населенных пунктов  и резервы их территориального развития

	V. Общий режим нормативной охраны среды обитания

V.1. Сохранение плодородия почв, 
	· Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции)

	1
	2

	предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяй-ственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию
	

	V.2. Соблюдение нормативных правил средопользования (федеральных, областных)  
	· Земли рекреационного назначения, прочие территории


II.2.7. Транспортная инфраструктура

          Основой при разработке проектных предложений по транспортной инфраструктуре Никольского сельского поселения явились основные положения и мероприятия по формированию транспортной сети, заложенные в схеме территориального планирования Гагаринского района.

          При разработке проектных предложений были поставлены следующие задачи:

1. Учет прохождения по территории поселения транспортных путей федерального и регионального уровня.

2. Создание кратчайших транспортных связей Никольского поселения с соседними, минуя автодорогу федерального значения.

3. Соответствие транспортной инфраструктуры функциональному зонированию территории.

4. Уточнение трассировки дорог местного значения, предложенных в схеме территориального планирования Гагаринского района.

5. Инфраструктурное обеспечение развития производственно-экономической базы поселения.

          В схеме территориального планирования Гагаринского района указаны мероприятия по развитию транспортных путей федерального и регионального уровня, проходящих по территории Никольского поселения:

-    организация скоростного движения пассажирских поездов на существующей железнодорожной магистрали Москва – Смоленск – Брест;

-     строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в сообщении Москва – Смоленск – Красное, трасса которой предложена по территории Никольского  поселения южнее существующей железной дороги;

-      реконструкция федеральной автодороги М -1 «Беларусь» по параметрам I технической категории (ширина проезжей части 2х7,5 м). 

   По  территории  Никольского  поселения проходит международный транспортный коридор, который составляют автодорога федерального значения М-1 «Беларусь»,  существующие магистральная железная дорога и проектируемая ВСМ  Москва – Смоленск – Брест. В меридиональном направлении  территорию поселения пересекает автодорога межмуниципального значения Карманово - Гагарин – Темкино. 

          Прохождение по территории поселения скоростной железнодорожной  магистрали и федеральной автодороги I технической категории потребует

:   -  ограничения количества пересечений и примыканий к ним местной дорожной сети, что повлечет за собой необходимость в строительстве дублирующих направлений, обеспечивающих внутренние  корреспонденции на территории поселения;

-    строительства  путепроводов через железную дорогу и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной и региональной автодорог.   

          В СТП Гагаринского района предложен  обход г. Гагарина и  д. Алексеевка.   по дороге  Карманово - Гагарин – Темкино на продолжении въезда в г. Гагарин с автодороги «Беларусь». В настоящем проекте, учитывая, что трасса обхода возможна только по территории сложившихся дачных участков, это  решение уточнено.

          Дорога межмуниципального значения Карманово – Гагарин – Темкино III  технической категории пройдет преимущественно по существующему направлению. На пересечении ее с дорогой «Беларусь» предусмотрена транспортная развязка в разных уровнях, через которую будет осуществляться основной въезд в г. Гагарин. На пересечении автодороги с ВСМ предусмотрено строительство путепровода.

         Строительство путепровода через ВСМ предусматривается также на въезде в г. Гагарин со стороны д. Колокольня.

          Все существующие пересечения с федеральной автодорогой ликвидируются и  заменяются примыканиями с возможностью правоповоротного движения.

          Остальные мероприятия предлагаются по дорогам местного значения IV технической категории.

          Для обеспечения внутренних корреспонденций в северной части поселения предлагается строительство участков дорог, которые вместе с существующими направлениями позволят осуществлять транспортные связи в направлении Колокольня – Кобылкино. 

          Ближайшие транспортные развязки на пересечении с федеральной автодорогой предусмотрены за пределами поселения в районе н.п. Мальцево и южнее н.п. Ломки. В связи с этим проектом предлагается строительство соединительных участков дорог  Кобылкино – Мальцево и Колокольня – Ломки.

          Южнее автодороги федерального значения предлагается строительство дороги от Усилительного Пункта до Старой Слободы. Такое решение позволит обеспечить транспортные связи между населенными пунктами, а также подъезд к садовым участкам, минуя дорогу федерального значения.

          Для создания кратчайших транспортных связей Никольского поселения с соседними, минуя автодорогу федерального значения, предусмотрено: строительство дорог с использованием существующих участков от автодороги регионального значения до Старой Слободы (и далее до транспортной развязки в районе Мальцево) в восточном направлении, и до дороги Никольское – Бурцево – в западном.

          Кроме того, проектом предлагается строительство подъезда с твердым покрытием к д. Сельцо и участка дороги Никольское – Сергеевское.

Градостроительные ограничения, связанные с транспортной инфраструктурой:

          Ограничением использования территории является полоса отвода автомобильных дорог. Кроме того, вне населенных пунктов устанавливаются придорожные полосы, использование которых должно быть согласовано с владельцем дороги и исполнительными органами власти на областном и местном уровне. 

Параметры ограничений приведены в подразделе I.2.3.2. «Ограничения градостроительного развития»
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Никольского с. п.:

1.    Строительство участков автодороги регионального значения I– 2,8 км;

2.    Строительство участков дорог в северной части поселения:

      -   дорога регионального значения – Дорожно-ремонтный пункт – 1,2 км;

      -   дорога регионального значения – Петрецово – 3 км;

      -   подъезд к д. Кобылкино – 0,2 км;

      -   дорога от д. Кобылкино до границы Мальцевского поселения – 0,7 км;

      -   дорога от д. Колокольня до границы Потаповского поселения – 2,2 км.

3.    Строительство участков дорог в южной части поселения:

      -   дорога от д. Усилительный Пункт до д. Старая Слобода – 6,7 км;

      - участок дороги от регионального направления до границы Мальцевского поселения – 5,4 км;

      -   участок дороги от регионального направления до дороги Никольское-Бурцево – 2,9 км;

      -   участок дороги Никольское-Сергеевское в границах поселения – 2,1 км;

      -   подъезд к д. Сельцо – 2 км.

4.     Строительство мостов через р. Гжать – 3.

5.     Строительство моста через р. Алешня – 1.

6.     Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной и региональной автодорог – 1.

7.     Строительство путепроводов через железную дорогу – 2.

В числе первоочередных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры  проектом предлагается;

-   строительство подъезда к д. Кобылкмно – 0,2 км;

-   строительство подъезда к д. Сельцо – 2 км;

-   строительство подъезда от дороги регионального значения до д. Усилительный Пункт – 0,5 км;

-   строительство участка дороги от д. Кобылкино до примыкания к автодороге «Беларусь» - 1,1км;

-    строительство дороги от д. Колокольня до границы Потаповского сельского поселения – 2,2 км.

Улично-дорожная сеть  населенных пунктов

          Проектом предусматривается развитие внутренней улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с перспективами их социально-экономического и пространственного развития. 

           Приняты следующие параметры внутренней улично-дорожной сети (СНиП 2.07.01.89 «Планировка  и застройка городских и сельских поселений»):

-   основные поселковые улицы: ширина в красных линиях 20-25 м, ширина проезжей части 6 - 7 м, ширина  тротуаров 2х1,5 м;

-     второстепенные:  ширина в красных линиях 10-15 м,  ширина проезжей части  - 4,5 - 6 м, ширина тротуаров 2х1,0 м.

           Все улицы в жилой застройке предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.

          Объем нового строительства основных улиц на территории населенных пунктов:

	д. Никольское:- 2,5 км

д. Алексеевка  - 0,4 км

д. Василево- 0,3 км

д. Кобылкино – 0,5 км

д. Колокольня – 0,8 км
	д. Новая Слобода – 0,7 км

д. Петрецово – 0,5 км

д. Сельцо -0,4 км

д. Старая Слобода – 0,9 км

д. Усилит. Пункт (Сверчково) – 2,6 км


II.2.8. Инженерная инфраструктура

На данной стадии проектирования  для рассматриваемой территории Никольско-
го поселения разработаны предложения мероприятий на первую очередь и на расчетный срок по инженерному обеспечению: водоснабжению, канализации, дождевой канализации, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, телефонизации, санитарной очистке, инженерной подготовке. Предложения даны по предварительным расчетам и, возможно, будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по реализации проекта.

Водоснабжение

На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилья, промышленных и коммунально-складских объектов. Проектом предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю застройку с постоянно проживающим населением. Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица II.2.8.1.
Удельные суточные нормы водопотребления

	Степень благоустройства районов жилой застройки


	Удельное хозяйственно-
питьевое водопотребление на
одного жителя 

среднесуточное
(за год), л/сут.

	
	1аяочередь
	Расчетный срок



	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией:
	
	

	- с ванными и местными газовыми водонагревателями;
	180
	200

	- тоже без ванн.
	140
	160

	- застройка с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	45
	-


Расчетное водопотребление по всей рассматриваемой территории определено дифференцированно, исходя из расчетной численности населения и удельного водопотребления на одного жителя. Расчетное водопотребление составит 368 м3/сутки на 1-ю очередь, 463 м3/сутки на расчетный срок. 

Водопотребление с разбивкой по планировочным районам и периодам застройки представлено в таблице ниже:

Таблица II.2.8.2.
	№№ п/п
	Жилые образования
	Водопотребление м3/сутки

	
	
	1-я очередь
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4

	1
	д. Никольское
	227
	270

	1
	2
	3
	4

	2
	д. Алексеевка
	60
	72

	3
	д. Усилительный Пункт (Сверчково)
	24
	31,5

	4
	д. Дорожно-Ремонтный Пункт
	7,7
	9

	5
	д. Колокольня
	32
	41,4

	1
	2
	3
	4

	5
	д. Колокольня
	32
	41,4

	6
	д. Петрецово
	17,6
	23,4

	7
	д. Василево
	-
	9

	8
	д. Мишино
	-
	7,2


Основным источником водоснабжения приняты местные подземные воды. 

Для водоснабжения нового строительства и более полного распределения отбора подземных вод по территории сельского поселения на первую очередь предлагается:

· перекладка ветхих сетей – 20 км в д. Никольское, 1 км в д. Алексеевка, 0,5 км в д. Усилительный Пункт (Сверчково), 0,3 км в д. Дорожно-Ремонтный Пункт, 0,2 км в д. Колокольня, 0,1 км в д. Петрецово;

· строительство сооружений локальной очистки подземных вод в д. Никольское, д. Алексеевка, д. Дорожно-Ремонтный Пункт, д. Колокольня и д. Петрецово;

· закольцовка существующих водопроводных сетей;

· строительство водопроводных сетей: ≈ 9,7 км в д. Никольское, ≈ 3 км в д. Алексеевка, ≈ 2,7 км в д. Усилительный Пункт (Сверчково), ≈ 5,2 км в д. Колокольня, ≈ 2,4 км в д. Петрецово;

· новая водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100 - 150 метров по улично-дорожной сети. Указатели гидрантов необходимо установить на зданиях;

· емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 15-20% от суммарного водопотребления;

· забор воды для анализа в СЭС из всех шахтных колодцев сельского поселения (в том числе частных), инвентаризация колодцев; 
· регулярная дезинфекция водопроводных сооружений;

· на всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Зоны водопровода должны включать зону источника водоснабжения в месте забора воды, включая водозаборные сооружения, зону водопроводных сооружений (станции подготовки воды, насосные станции) и санитарно-защитную полосу водоводов.

На расчетный срок предлагается:

· перекладка ветхих сетей – 19 км в д. Никольское;

· строительство водопроводных сетей: ≈ 2,1 км в д. Василево, ≈ 1,6 км в д. Мишино;

· разведка и оценка эксплуатационных запасов местных месторождений подземных вод;

· установка водосчетчиков на входе в каждое здание и в каждой квартире, оборудованных централизованным водоснабжением.

Точное местоположение скважин и водонапорных башен, а также проектная мощность уточняется на дальнейших этапах проектирования. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических,
гидрологических, гидрогеологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований и должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80.

Канализация

На территории сельского поселения предусматривается новое строительство жилья, коммунальных и прочих объектов. Проектом предусматривается обеспечить на расчетный срок централизованным водоотведением всю застройку с постоянно проживающим населением. 

На основании СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления. 

Таблица II.2.8.3.
Удельные суточные нормы водоотведения

	Степень благоустройства районов жилой застройки


	Удельное водоотведение на
одного жителя 

среднесуточное
(за год), л/сут.

	
	1аяочередь
	Расчетный срок

	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией:
	
	

	- с ванными и местными газовыми водонагревателями;
	180
	200

	- тоже без ванн.
	140
	160

	- застройка с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	45
	-


Расчетное водоотведение составит 368 м3/сутки на 1-ю очередь, 463 м3/сутки на расчетный срок. 

Для обеспечения канализованием застройки сельского поселения намечается осуществить на первую очередь:

· строительство КОС в д.д. Никольское, Алексеевка, Колокольня и Петрецово;
· все новые очистные сооружения предусмотрены полной биологической очистки, с термической обработкой осадка, обеспечивающие качество очистки до показателей водоемов рыбохозяйственного назначения, выпуск очищенных стоков предусмотрен в пруды-накопители;

· перекладка ветхих сетей – 4 км в д. Никольское; 0,3 км в д. Алексеевка, 0,3 км в Усилительный Пункт (Сверчково);
· строительство ≈ 7 км канализационных сетей в д. Никольское;

· строительство ≈ 2,7 км канализационных сетей в д. Алексеевка, ≈ 4,8 км в д. Колокольня, ≈ 2,4 км в д. Петрецово.

На расчетный срок намечается:

–    строительство самотечных уличных сетей и коллекторов по существующим и
проектируемым проездам;  

· обеспечение централизованным водоотведением всех населенных пунктов с постоянно проживающим населением;

· обеспечение объектов, подключение которых к централизованной канализации затруднительно, автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления с блоками доочистки;

· оборудование жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, если подключение его к централизованной канализации затруднительно, а обеспечение автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков экономически нецелесообразно; регулярный вывоз стоков из данных выгребов ассенизационными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения, либо в места, согласованные с органами санэпиднадзора;

· внедрение оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на всех предприятиях;
Точное местоположение канализационных очистных сооружений, их производительность, трассировка канализационных сетей устанавливается на соответствующих этапах проектирования.
Дождевая канализация

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. Отвод поверхностного стока на рассматриваемой территории намечается с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации.

Отвод поверхностного стока с территорий культурно-бытовых объектов, производственных территорий предлагается осуществить водосточными сетями закрытого типа.

Для отвода поверхностного стока с территорий жилой застройки предусматривается устройство открытых водостоков.

Для отвода поверхностного стока с территорий лесного фонда, зеленых насаждений и с/х земель используемых для целей рекреации не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, рекомендуется устройство открытой сети дождевой канализации в виде лотков и кюветов.

Водосточные коллекторы намечены условно по основным проездам и тальвегам ручьев, их трассы будут уточнены на последующих стадиях проектирования. 

Отвод дождевого стока с дорог и территорий объектов социального и культурно-бытового обслуживания предусматривается самотеком на локальные очистные сооружения дождевого стока. Тип сооружения предлагается глубокой очистки закрытого типа. Для уменьшения производительности очистных сооружений ливневого стока на последующей стадии проектирования возможно рассмотреть вариант очистки с применением резервуаров-накопителей.

С территории предприятий и агроферм поверхностные сточные воды должны подвергаться локальной очистке перед сбросом их в ближайшую сеть дождевой канализации или должны использоваться оборотные системы.

Мероприятия на первую очередь:

· строительство сетей ливневой канализации в д. Никольское, д. Алексеевка, д. Колокольня и д. Петрецово;
· строительство в данных населенных пунктах очистных сооружений поверхностного стока на выпусках водосточных коллекторов с очисткой стоков до ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования. Как «вариант» допускается строительство биологических прудов. Тип очистных сооружений и площадь, необходимая под их размещение, будут уточнены на последующих стадиях проектирования;

· организация регулярной уборки территорий; 

· проведение своевременного ремонта дорожного покрытия;

· ограждение проезжей части бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей;

· ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного стока по временной схеме открытых лотков и т. д.

Мероприятия на расчетный срок:

· развитие водосточно-коллекторной сети дождевой канализации в соответствии с развитием улично-дорожной сети и увеличение общей протяженности сети дождевой канализации в ходе строительства новых водостоков на территориях существующей и новой застройки и при необходимости перекладка сети дождевой канализации из-за большого физического износа в районах реконструкции.

Электроснабжение
В границах рассматриваемой территории сельского поселения предусматривается строительство жилья, промышленных и коммунально-складских объектов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. 
Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». 

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на 1-ую очередь для домов с газовыми плитами - 1600 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4900 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,33 кВт/чел. 
Указанные нормы коммунально-бытового потребления на расчетный срок составляют соответственно 2170 кВтч/чел в год, 5300 часов и 0,41 кВт/чел.

Таблица II.2.8.4.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

	Этап
	Население,

чел
	Годовое электропотребление,
млн. кВтч
	Максимальная электрическая нагрузка,

МВт

	1 очередь
	2450
	3,92
	0,81

	Расчетный срок
	2700
	5,86
	1,11


Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Трудно прогнозируемым, в настоящее время, является определение роста электрических нагрузок промышленности. Ориентировочная максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности, сельского хозяйства и других потребителей приведена в таблице.

Рост электропотребления на 1 очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности. Электроснабжение объектов сельского поселения предлагается осуществить от существующих центров питания – ПС 35/10кВ «Никольское» и ПС 35/10кВ «Сверчково». Покрытие перспективных электрических нагрузок промышленных предприятий предлагается осуществить от электрических сетей и сооружений, которые находятся на балансе самих предприятий. 

Таблица II.2.8.5.
Максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности, сельского хозяйства и других потребителей

	Наименование
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	первая очередь
	расчётный срок

	Жилищно-коммунальный сектор
	0,81
	1,11

	Промышленность
	0,49
	0,67

	Прочие потребители
	0,12
	0,17

	Итого:
	1,42
	1,95


          Мероприятия по электроснабжению потребителей в границе рассматриваемой территории, на первую очередь, включают:

· перекладку ветхих ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ;

· реконструкцию трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
· строительство ТП, прокладка ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в новую застройку.

Мероприятия на расчетный срок включают:

· замену внутрипоселковых воздушных линий электропередач на кабельные;

· замену внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

При развитии сельского поселения необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих и строительство новых трансформаторных подстанций. Объем  работ необходимый для покрытия нагрузок определяется на последующей стадии проектирования, после получения Заказчиком технических условий на присоединение дополнительной мощности.  

Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей предлагается осуществлять от источников тепла, использующих в качестве топлива газ:

· малоэтажную застройку - от индивидуальных источников тепла, устанавливаемых в каждом доме;

· объекты  соцкультбыта  от  индивидуальных  источников тепла, устанавливае-

мых в специальном помещении каждого здания;

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных источников тепла, а также при необходимости от вновь устанавливаемых, что определяется самим предприятием.

При благоприятных экономических условиях и эффективном организационно-экономическом механизме, представляется возможным использование на расчетный срок возобновляемых источников энергии.

Мероприятия на первую очередь:

· перекладка ветхих сетей в д. Усилительный Пункт (Сверчково) – 1,6 км;
· необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования котельных, ремонт изношенных тепловых сетей, и, вследствие этого, сокращение потерь;

· внедрение систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии;

· применение в жилстроительстве теплосберегающих технологий и материалов.

Мероприятия на расчетный срок:

· установка тепловых насосов с целью использования тепловой энергии поверхностных слоев Земли и других возобновляемых источников энергии. 

Газоснабжение

В сельском поселении намечается газификация существующей застройки, новое жилищное и другие виды строительства, для которых предусматривается подача газа. На расчетный срок в целом по поселению ожидается увеличение расхода газа. Это произойдет в основном за счет строительства промышленных, коммунально-складских объектов и новых микрорайонов индивидуального жилищного строительства, где газ намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных производителей.

В настоящее время ведутся работы по строительству межпоселковых газопроводов среднего давления, ГРП/ШРП и уличных сетей низкого давления. Дополнительно может потребоваться строительство газопроводов-отводов к новым жилым и другим объектам с возможным строительством дополнительных ШРП на этих территориях для снижения давления. Проектный расход газа населением определен в соответствии с  СП 42-101-2003. Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда. Ориентировочный проектный годовой расход газа населением по сельскому поселению приведен в таблице.

Таблица II.2.8.6.
Расход природного газа населением при 100 % газификации 

по срокам проектирования.

	Расход газа
	Численность населения, чел.
	Расход газа, млн. нм3

	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	Пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды
	2450
	2700
	0,74
	0,81


Газоснабжение территории будет осуществляться от строящихся и вновь проектируемых сетей.

Мероприятия на первую очередь:

· газификация существующей застройки д. Никольское (ул. Центральная, Зелёная, Краснинская, Титова) – строительство сетей низкого давления – 3,3 км;
· газификация существующей застройки д. Костивцы и д. Колокольня – строительство сетей низкого давления – 3,5 км;
· газификация новой и существующей застройки – строительство сетей низкого давления: ≈ 2,4 км в д. Никольское, ≈ 0,3 км в д. Костивцы и д. Колокольня, ≈ 2 км в д. Усилительный Пункт (Сверчково), ≈ 0,7 км в д. Мишино;
· строительство новых ГРП/ШРП для районов индивидуального строительства и малоэтажного жилья.

Мероприятия на расчетный срок:

· строительство газопроводов среднего давления от д. Дорожно-Ремонтный Пункт до д.д. Саматы, Петрецово, Ст. Слобода и от д. Никольское до д. Сельцо ≈ 23 км;
· строительство новых ГРП/ШРП для районов индивидуального строительства и малоэтажного жилья;

· газификация новой и существующей застройки – строительство сетей низкого давления: ≈ 1,7 км в д. Петрецово, ≈ 1,5 км в д. Василево, ≈ 1,5 км в д. Сельцо, ≈ 1,5 км в д. Саматы, ≈ 0,7 км в д. Кобылкино, ≈ 0,5 км в д. Новая Слобода, ≈ 1 км в д. Старая Слобода;
Мероприятия по газоснабжению сельского поселения определены ориентировочно по укрупненным показателям и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Электрическая связь
Согласно Пособию по проектированию городских (местных) телефонных
сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП
2.07.01-89) телефонизация жилого фонда должна составлять 100%.

При расчете необходимого количества телефонов для проектируемой застройки применяются следующие нормативы:

· для жилого сектора: 1 телефон на 1 семью;

· для объектов коммунально-бытового назначения: 1-2 телефона на 10 работающих;

· для офисов: 3-4 телефонов на 10 работающих.

Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования, для этого необходимо выполнение следующих мероприятий на первую очередь:

· реконструкция АТС в д.  Никольское;

· сельском поселении должно быть организовано УКВ-ЧМ вещание программ государственных радиостанций: «Радио России», «Маяк» и др. Трансляция прочих программ УКВ-ЧМ будет осуществляется коммерческими радиостанциями.
Мероприятия на расчетный срок:

–   установка  абонентных  точек  в  д. Сельцо,  д. Костивцы,  д. Кожино, д. Новая
Слобода и д. Кобылкино;

· организация выделенного доступа к сети Интернет по выделенным линиям;

· организация доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

Санитарная очистка

Целесообразно внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (металл, стекло, пластик и пр.). В таком случае, возможно будет дальнейшее использование собранных отходов, что позволит сохранить природные ресурсы, к которым, в т.ч. относится и территория, необходимая под их захоронение, площадь которой уменьшится. Борьба с несанкционированными свалками должна вестись путем установки большего числа контейнеров для мусора и обеспечения доступности и удобства пользования ими, в т.ч. и путем регулярного их вывоза по мере заполнения на полигон. 

Удельное годовое накопление отходов на одного жителя (среднегодовая норма образования) с учетом крупногабаритных отходов принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в размере ≈ 1,6 м3/год. Предварительный расчет показал, что ежегодный объем образования ТБО составит на первую очередь около 3920 м3/год, на расчетный срок – до 4400 м3/год.
Мероприятия на первую очередь:

· организация вывоза отходов на полигон ТБО в район деревни Костино на территории Самуйловского с. п.;
· создание парка мусоровозов; 
· оборудование площадок для установки контейнеров во всех нас. пунктах;

· как «вариант» для первой очереди возможно внедрение бесконтейнерной системы сбора отходов;

· рекультивация несанкционированных свалок.

Мероприятия на расчетный срок:

· организация пункта приема вторсырья в д.  Никольское;

· внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (металл, стекло, пластик и пр.).

.Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация и очистка поверхностного стока;

2. Благоустройство оврагов;

3. Берегоукрепление участков р. Большая Гжать;

4. Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов:

· очистка русел водотоков от мусора;

· регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование);

· планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника); 

· проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью.

II.2.9. Реализация программ 
II.2.9.1. Федеральные целевые программы и национальные проекты, реализуемые в Смоленской области

Участие Никольского сельского поселения в реализации целевых программ, национальных проектов, нацеленных на решение насущных проблем, является одним из важнейших инструментов в достижении поставленных целей его социально-экономического развития, планировочной организации расселения, территориального планирования поселения. 

Из наиболее крупномасштабных национальных проектов, реализуемых в Смоленской области, являются приоритетный национальный проект «Образование» и приоритетный национальный проект «Здоровье» 

Никольское сельское поселение должно принимать участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище на 2002-2010 годы» (с ее подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению граждан», установленных федеральным законодательством). 

В рамках федеральной целевой программы продолжается реализация областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», предусматривающей меры по строительству (приобретению) жилья в сельской местности, развитию на селе сети учреждений образования и здравоохранения, объектов инженерной инфраструктуры. Развитие газификации в сельской местности обеспечивает более высокий жизненный стандарт. Закончить газификацию первоочередных населенных пунктов Никольского поселения.

В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» (на 2008-2012 годы) отмечено, что сельское хозяйство – важнейшая отрасль, которая обеспечивает необходимыми продуктами питания, имеет большое социальное значение и является стратегической отраслью, связанной с обеспечением продовольственной безопасности государства. Оно в Никольском сельском поселении переживает период кризиса. Традиционные виды ведения хозяйства – животноводство, кормопроизводство. Картофелеводство, пчеловодство в убывающем виде остаются на частных подворьях, в фермерских хозяйствах. 

II.2.9.2. Региональные (областные) целевые программы 
Никольское поселение участвует соответственно в реализации региональных (областных) целевых программ, нацеленных, так же как и федеральные, на решение насущных проблем, способствующих достижению целей социально-экономического развития, расселения и планировочной организации территории: 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленской области на 2004-2010 гг.».

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2004-2010 годы.

«Электронная Смоленщина на 2004-2010 годы».

Долгосрочная областная целевая программа «Содействие развитию кадрового потенциала Смоленской области» на 2009-2012 годы.

 «Социальное развитие села до 2010 года».
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленской области на 2004-2010 гг.».

Долгосрочная областная целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов».

Подпрограммы национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Смоленской области:

- « Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»;

- «Ипотечное жилищное кредитование в Смоленской области».
II.2.2.9.3. Муниципальные целевые программы

Следующий уровень программ, в реализации которых участвует Никольское поселение, - муниципальные целевые программы:

 «Обеспечение жильем молодых семей на  2006-2010 гг.» (с последующими изменениями в октябре 2009г.

Постановление от 09 февраля 2009 года № 113 Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2009-2012 годы»

Постановление от 30 июня 2009 года № 708 Об утверждении комплексной целевой программы межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и детей на 2009-2011 гг. и порядка межведомственного взаимодействия органов системы профилактики и защиты прав детей для создания более эффективной системы профилактики социального сиротства и неблагополучия в семьях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Решение от 30 августа 2006 года № 86 О районной целевой программе «Развитие системы образования в МО «Гагаринский район» Смоленкой области на 2006-2010 г.г.»
Постановление от 26 сентября 2008 года № 937 Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2009 - 2011 годы».

Постановление от 22 января 2009 года № 26 Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2009-2011 годы с изменениями в мае 2009г.

Постановление от 13 октября 2008 года № 986 Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области «Комплектование книжных фондов муниципального учреждения культуры «Гагаринская межпоселенческая централизованная система» муниципального образования «Гагаринский район».

Постановление от 30 июня 2009 года № 708 Об утверждения комплексной целевой программы межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и детей на 2009-2011 гг. и порядка межведомственного взаимодействия органов системы профилактики и защиты прав детей для создания более эффективной системы профилактики социального сиротства и неблагополучия в семьях на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	№

п/п
	Содержание информации
	Кол-

во
	
	№

п/п
	Содержание информации
	Кол-

во

	1
	2
	3
	
	1
	2
	3

	Демография
	
	13.
	Число колодцев
	110

	1.
	Число населенных пунктов
	18
	
	14.
	Число населенных пунктов, охваченных автобусными маршрутами
	7

	2.
	Число жителей поселения, из них
	2388
	
	Состояние фин. сферы на 01.08.2008

	2.1
	Трудоспособного возраста
	1641
	
	15.
	Объем местного бюджета

(2007/2008 годы)
	2669,8/
3052,2

	2.2
	Работающих
	831
	
	15.1
	Доходы
	2669,8/
3036,5

	2.3
	Пенсионеров
	506
	
	15.2
	Расходы
	2669,8/
3052,2

	2.4
	Молодежи до 30 лет
	399
	
	15.3
	Налоговые доходы
	1205,5/
1559

	2.5
	Школьников
	196
	
	15.4
	Дотации, субвенции из 

других уровней бюджетов 

( %)
	45/46

	2.6
	Детей дошкольного возраста
	45
	
	15.5
	Доля расходов местного

 бюджета на содержание 

органов местного 

самоуправления  ( % )
	33/35

	Состояние производственной сферы
	
	15.6
	Доля расходов местного 

бюджета на решение

  вопросов местного

 значения  ( % )
	63/65

	3.
	Наличие предприятий, из них
	3
	
	15.7
	Привлечено средств 

граждан, юридических 

лиц для решения 

вопросов местного 

значения  
	

	3.1
	Сельскохозяйственных предприятий, в т. ч.
	1
	
	Состояние кадров

	3.1.1
	работающих предприятий
	1
	
	16.
	Всего работников органов местного самоуправления поселения, в т. ч.
	9

	3.1.2
	прибыльных предприятий
	1
	
	16.1
	По образованию:
	

	3.1.3
	предприятий, проходящих процедуру банкротства
	-
	
	16.1.1
	с высшим образованием
	2

	3.1.4
	в них работников
	435
	
	16.1.2
	со средним специальным образованием
	4

	3.2
	Перерабатывающих предприятий,

 в т. ч.
	-
	
	16.1.3
	со средним образованием
	3

	3.2.1
	работающих предприятий
	-
	
	16.2
	По возрасту:
	

	3.2.2
	прибыльных предприятий
	-
	
	16.
2.1
	до 30 лет
	2

	3.2.3
	в них работников
	-
	
	16.2.2
	от 30 до 40 лет
	1

	3.3
	Прочих предприятий отрас-
	2
	
	16.2.3
	от 40 до 50 лет
	2

	1
	2
	3
	
	1
	2
	3

	
	лей производственной сферы, в т. ч.
	
	
	
	
	

	3.3.1
	работающих предприятий
	2
	
	16.2.4
	от 50 до 60 лет
	2

	3.3.2
	прибыльных предприятий
	-
	
	16.2.5
	свыше 60 лет
	2

	3.3.3
	в них работников
	35
	
	17.
	Состав совета депутатов, в т. ч.
	10

	Состояние социальной сферы
	
	17.1
	По образованию:
	

	4.
	Наличие общеобразовательных школ, в них
	3
	
	17.1.1
	с высшим образованием
	6

	4.1
	Учащихся
	196
	
	17.1.2
	со средним специальным образованием
	3

	4.2
	Учителей, в т. ч.
	31
	
	17.1.3
	со средним образованием
	1

	4.2.1
	пенсионеров
	7
	
	17.2
	По возрасту:
	

	4.2.2
	молодежи
	24
	
	17.2.1
	до 30 лет
	1

	5.
	Наличие дошкольных учреждений, в них
	1
	
	17.2.2
	от 30 до 40 лет
	1

	5.1
	Детей
	20
	
	17.2.3
	от 40 до 50 лет
	4

	5.2
	Работников
	4
	
	17.2.4
	от 50 до 60 лет
	2

	6.
	Наличие объектов здравоохранения, в т.ч. врачебных амбулаторий
	3
	
	17.2.5
	свыше 60 лет
	2

	6.1
	врачебных амбулаторий
	1
	
	
	
	

	6.2
	ФАПов
	2
	
	17.3
	Наличие резерва
	-

	6.3
	в них работников
	9                                                              
	
	17.3.1
	на должность главы муниципального образования
	-

	7.
	Наличие библиотек
	1
	
	17.3.2
	на должности работников органов местного самоуправления
	-

	8.
	Наличие сельских клубов, домов культуры
	2
	
	18.
	Работников, имеющих опыт управленческой деятельности
	-

	Состояние жилищно-коммунальной сферы
	
	18.1
	По образованию:
	

	9.
	Наличие муниципального 

жилого фонда
	3
	
	18.1.1
	с высшим образованием
	-

	10.
	Число водонапорных 

башен, в т. ч. 
	10
	
	18.1.2
	со средним специальным образованием
	-

	10.1
	работающих
	9
	
	18.1.3
	со средним образованием
	-

	11.
	Наличие водопроводных 

сетей, в т. ч
	10  / 44,41
	
	
	
	

	11.1
	работающих
	10
	
	
	
	

	12.
	Наличие канализационных 

сетей, в т. ч.
	5  / 5,987
	
	
	
	

	12.1
	работающих
	5
	
	
	
	


Глава муниципального образования 

Никольское сельское поселение

Гагаринского района  Смоленской области                                          /Е.Н.Говрашков/ 

� В соответствии с областными законами от 28 декабря 2004 года: Об административно-территориаль�ном устройстве Смоленской области»; «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».


� Статистический бюллетень № 57 а. - Смоленск, 2010. 


� Согласно Программе социально-экономического развития Никольского с.п. на 2007-2009гг. Границы территории Никольского сельского поселения изменены: на севере с г. Гагариым в соответствии с изменением границ по утвержденному генеральному плану г. Гагарина, а на юге – в связи с уточнением.


� Исторический атлас Смоленской области. - М.: Издательство ДИК, 2003. стр. 10-11. Смоленское княжество в XIII вв.


� Характерной чертой всех этих «обществ», существовавших в конце  XIX. в Михайловской волости являлось то, что уже в 1870-х гг. все крестьяне здесь были собственниками земли.


� Административно-территориальное деление Смоленской области. Справочник. Смоленск, 1993 г. Справочник фиксирует территориальное устройство на 1990-1992 гг., стр. 27


� Административно-территориальное деление Смоленской области. Справочник. Смоленск, 1993 г. Справочник фиксирует территориальное устройство на 1990-1992 гг., стр. 125


� В  Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» (1974 г.) предусматривалось сселение жителей мелких населенных пунктов в перспективные благоустроенные поселки; В период расцвета сельского хозяйства в «Радищево» одинаковое внимание уделялось и животноводству и полеводству. Ежегодно высевались кукуруза, брюква, картофель, овощные и зерновые культуры, гордость Смоленщины – лен.


�  См. «Программу социально-экономического развития Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2007-2009 годы» и «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2010 год»


� Об успехах бывшей центральной усадьбы бывшего передового колхоза им. Радищева и организации его центра – благоустроенной деревни Никольское.


� Административно-территориальное деление Смоленской области. Справочник. Смоленск, 1993 г. с.30.


� Наименования деревень Петелино и Соино присутствуют на старых картах (начала 1970-х гг.).


� С населением до 3 и 6 человек соответственно.


� Речь идет о жестких условиях кредитования для приобретения жилья при отсутствии возможностей адекватного заработка на селе.


� По электронной карте.


� Рождество – село (см. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2010 год).


� Населенных пунктов с населением менее 50 жителей для средней полосы в средней части России – Районная планировка/ В.В. Владимиров, Н.И. Наймарк, Г.В. Субботин и др. М.: Стройиздат, 1986, с.132.


� 59% (2388 человек) - в 2008 г.


� 14,8% - в 2008 г.


� Более 500 человек


� В соответствии с данными Статистического бюллетеня №38 Численность постоянного населения по каждому сельскому населенному пункту Смоленской области на 1 января 2010 года. – Смоленск, 2010 – численность Никольского сельского поселения 2369 человек.


� В соответствии с аналогичными данными Администрации.


� Данные по учреждениям школьного и дошкольного образования, использованные в Схеме территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. – Анализ условий и тенденций развития территории (Приложение), стр. 28.


� Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.


� Площадь Гагаринского района 290124 га; Никольского сельского поселения по официальным данным - 15000 га


� В документе «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2010 год


� Использованы также данные управления «Роснедвижимость» Гагаринского района (в границах СХПК колхоза - племзавода «Радищево») и  Администрации Никольского сельского поселения.


� По имеющимся данным относительно СПК п//з «Радищево» в Экспликации земель на 1.01.2010 г. (к формам 22-3 и 22-4)


� Жилая застройка в деревнях Дорожно-Ремонтный Пункт, а также Усилительный пункт – за границей населенных пунктов.


� С площадью территории, превышающей среднее значение по району (173,2  км²) на 10%.


� В соответствии с областными законами, принятыми 28 декабря 2004 года: 


Об административно-территориальном устройстве Смоленской области» и «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом». 


� Связи представлены дорогами без покрытия.


� Ветка - линейный элемент (простой элемент дорожной сети). -Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей: методы анализа топологических закономерностей. - Москва, 1989. стр. 13.


� Здесь и далее - по данным, определенным на электронной карте М1:10000.


� Цикл - замкнутый контур (простой элемент дорожной сети). Число циклов определяет сложность структуры. – Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей: методы анализа топологических закономерностей. - Москва, 1989. стр. 13.


� Ветка - незамкнутый древовидный и линейный элемент, простой элемент структуры - См. сноску 30


� Районное потребительское общество (торговля, общественное питание, бытовые услуги) – хозяйственная система универсального типа.  


� в соответствии с постановлением Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» от 25.03.2009 № 275 «О продаже с торгов земельных участков»


� Статистический бюллетень №38. Численность постоянного населения по каждому сельскому населенному пункту Смоленской области на 1 января 2008 года. – Смоленск, 2008. В число хозяйственных единиц, помимо предприятий производственной сферы (указанных в Информационной карте Никольского сельского поселения), входят личные подсобные сельские хозяйства и садово-огородные участки сельских жителей. 


� Таблица составлена выборкой из табл. 2.1.10 тома I «Анализ условий и тенденций развития территории», подготовленного в составе  Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (материалы обоснований), 2008 г.  


� Сведения 1873 г. ...1899. С.341; Спицын А.А. 1905. С.109; Шмидт Е. А. 1976. С. 55,56; 1982. С 39; Седов В.В. 1978. С. 144,145; Куза А.В. 1996. С. 115; Арх. ИА: №9603; Паспорт.


� Арх. ИА: №9603; Паспорт.


� Сведения 1873 г. ...1899. С. 341; Лявданский А.Н. 1926. С. 276; Андреев Н.В. 1949 С. 129, Шмидт Е.А. 1976. С. 65; Арх. ИА: № 9603; Паспорт.


� См. схему территориального планирования Гагаринского района Смоленской области, т.I. Анализ условий и тенденций развития территории. Разд.5. Природные и экологические условия развития территории.


� Благоприятные по природным рекреационным ресурсам, привлекательности природных ландшафтов и развитости транспортной инфраструктуры. Недостаток: отсутствие рекреационной инфраструктуры и объектов историко-культурного наследия.


� Большие массивы не обрабатываемых, не окультуренных земель, находятся в долевой собственности деревенских жителей, получивших земельные участки размером в 1 га, зачастую расположенные в недоступных или труднодоступных местах на территории сельского поселения;


� Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.1110-02.


� Использование придорожных полос автомобильных дорог (вне населенных пунктов) должно быть согласовано с владельцем дороги и с исполнительными органами власти на областном и местном уровне.





� Подготовлен новый проект региональной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, который находится на согласования в Правительстве РФ.


� Отдельный и важнейший вопрос для граждан в сельской местности, особенно для молодых семей, напрямую связанный с перспективами: кредит на строительство жилья, перечень видов которого утверждается Администрацией Смоленской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2002 №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».. Срок кредита ОАО «Россельхозбанка»– до 8 лет. Первоначальный взнос колеблется от 10,5 до 15%, процентные ставки – от 12 до 15%.  


� 14 апреля 2008 года Конституционный суд разрешил регистрацию граждан по месту жительства в дачных домах. Постановление КС не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно. До принятия соответствующих нормативных актов жилые строения, расположенные на дачных участках, могут быть признаны пригодными для постоянного проживания. На дачах в границах населенного пункта граждане получают возможность постоянной регистрации (в соответствии с опубликованным проектом закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения правового режима использования садовых, огороднических и дачных земельных участков».


� При условии принятия соответствующего закона можно рассчитывать по решению Конституционного  суда  на движение в сторону стабилизации численности населения, а со временем, и на ее рост.   


� Исходный материал для разработки Схемы градостроительного планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


� Население ведомственных жилых домов


� Структура по группам населения приведена в соответствии с полученной исходной информацией. 


� В мероприятиях по территориальному планированию – в составе Схемы территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Том II.


� Порядок приоритетов здесь в сравнении с источником изменен на основе с более детальным анализом ситуации в поселении.


� В 233 домах из расчета 3 человека в среднем на 1 дачный дом.


� С учетом параметров придорожных полос – по 50 м с каждой стороны полотна дороги (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 717 от 02.09.2009 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» - п.12; Приложение 31-7).  








