МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: 100003]ПРИКАЗ
от 12 марта 2013 г. N 103
[bookmark: 100004]ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
[bookmark: 100005]В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 30 (ч. I), ст. 4590; 2012, N 50, ст. 7359; N 26, ст. 3446; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, N 0001201212310042) и пунктом 4.2.14.6 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 47, ст. 6128; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 44, ст. 6269; 2012, N 11, ст. 1293; N 15, ст. 1779; N 31, ст. 4386; N 37, ст. 5001; N 40, ст. 5449), приказываю:
[bookmark: 100006]Утвердить прилагаемые Правила оценки готовности к отопительному периоду.
[bookmark: 100007]Министр
А.В.НОВАК

















Утверждены
приказом Минэнерго России
от 12.03.2013 N 103
[bookmark: 100009]ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
IV. Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
[bookmark: 100070]16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
[bookmark: 100071]1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
[bookmark: 100072]2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
[bookmark: 100073]3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
[bookmark: 100074]4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
[bookmark: 100075]5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
[bookmark: 100076]6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
[bookmark: 100077]7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
[bookmark: 100078]8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
[bookmark: 100079]9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
[bookmark: 100080]10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
[bookmark: 100081]11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
[bookmark: 100082]12) плотность оборудования тепловых пунктов;
[bookmark: 100083]13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
[bookmark: 100084]14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
[bookmark: 100085]15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
[bookmark: 100086]16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
[bookmark: 100087]17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

